문서번호	정수시설과-13767
결재일자	2019.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		양영민	12/19 代김성철
협 조	정수과장			하은경
	주무관			김희수
	주무관			代김응균
	주무관			서영호
	주무관			안용환

『전기화재 및 감전사고 예방을 위한』

공사업체 전기안전관리 강화 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『전기화재 및 감전사고 예방을 위한』

공사업체 전기안전관리 강화 계획 보고

우리 정수센터 내 공사업체의 무단 전기사용을 차단하고 부득이한 전기사용에 대하여 전기안전관리를 강화하여 전기화재 및 감전사고를 예방하고자 함

1		실태 및 문제점

○ 공사장 인부들의 인식부족에 의한 정수장 내 전기 무단사용

- 전기설비의 임의조작으로 정전사고 등 정수시설 운영에 막대한 지장초래 우려

- 누전차단기 등 관련 규정 미준수 및 임의결선에 따른 작업인부 감전사고 우려

- 공사업체 현장사무실에 대해 전기안전점검 등 미이행으로 전기화재에 취약

○ 전기안전관리 담당자 인력 부족으로 작업장 파악 및 순찰에 한계가 있음

2		강화 방안

○ 공사업체의 정수장 내 별도 한전수전 없이 전기사용은 원칙적 불가

- 원가계산의 ‘기타 경비’에 수도광열비가 포함돼 있어 정수장 전기사용은 별도 징수대상임

- 공사업체에서 별도 발전기를 임차하여 전기를 사용하도록 공사 담당자가 유도

○ 공사 현장여건 상 부득이하게 정수장 전기를 사용하는 경우

- 전기사용 10일 전까지 전기안전관리자 및 담당자와 현장 확인과 협의를 거친 후 ‘전기사용 계획서’를 제출, 사용자 부담으로 전력량계 설치하여 향후 공사 담당자가 별도 징수

- 정수시설 부하부담을 고려하여 30kW 이하만 가능

○ 정수장 전기 무단으로 사용 또는 증설사용 시 해당 감독관에 공사의 일시정지 요구

※ 공사계약 일반조건(기재부 예규) 제47조(공사의 일시정지)

- 원상복구 및 재발방지 대책 수립 후 공사업체에서 정수시설과로 공문 제출 후 공사 재개

3		조치 계획

○ 각 과별 공사담당자에 통보(문서 공람 및 통합메일 일괄 발송)

○ 전기안전관리 취·정수장 순찰 강화 즉시 시행

붙임 : 전기사용 각서 1부.  끝.