문서번호	보행정책과-1193
결재일자	2019.8.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		보도관리팀장	보행정책과장
조시형		안준수	08/20 박태주
협조
	주무관		이동률

투수블록 투수성능 유지관리 추진계획

2019.  8.

도시교통실

(보행정책과)

투수블록 투수성능 유지관리 추진계획

공용 중인 투수블록의 투수성능 유지를 위해 ‘공극회복장비’를 시범도입하여 지속가능한 도심 물순환 회복 및 물고임 없는 쾌적한 보행환경을 조성하고자 함.

□ 추진배경

○ 투수블록 시공이후 환경적 요인(낙엽, 이물질 등)에 의해 블록 내부 공극막힘(Closing) 현상이 발생하여 투수성능 회복을 위한 유지관리 방안 필요

□ 추진근거

○ 市 물순환 회복 및 저영향개발 기본 조례 (33조 1항~3항)

- 빗물침투시설의 성능유지를 위하여 구청장은 매 2년마다 현장 침투능시험을 시행하고 투수능력이 유지되도록 관리하여야 한다.

○ 市 투수 블록포장 설계, 시공 및 유지관리 기준 (ver 2.0)

- 공용 2년마다 투수성능 평가 후 최소 기준(0.1㎜/sec)미달 시 투수성능 회복 진행 *공용 6년 이상은 1년 마다

○ 투수블록의 투수성능 유지를 위한 ‘공극회복장비’ 성능평가 결과보고 (2018. 12.)

- 장비 운영대비 평균 5.5배 성능 개선(최대 7.5배, 최소 2.9배)

○ 빗물관리시설(투수블록) 유지관리비 시비 지원 가능 여부 법률 자문(2019.6.)

***********************************************************************************************************************************

*******************

□ 추진계획

○ 사업대상 : 공용 후 3년 이상 된 투수블록 포장 특별시도 중 일부

○ 사업기간 : 2020. 1 ~ 12.

○ 내    용 : *******************************************

○ 규    모 : ****************************************

○ 소요예산 : ****** ※산출근거 불임 참조

- 산출내용 : 장비(운영, 운반), 보행도우미, 품질시험, 제경비

- 예산과목(안) : 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 보행환경 개선(도시개발), 걷기편한 행복거리 만들기, 시설비(401-01)

※ 소요예산 및 과목은 2020년 편성예산 결과에 따라 변동될 수 있음.

○ 추진절차

사업대상지 제출 (자치구)		대상지 검토 및 선정 (서울시)		사업비 재배정 (서울시)		장비운용 계약 및 투수성능 회복 (자치구)		사업비 정산 및 결과보고 (자치구)

□ 향후계획

○ 자치구 보도 담당자 등 관계자 회의(필요시)     : 2020. 1.

○ 세부 추진계획 수립                           : 2020. 3.

○ 사업비 재배정 및 사업 착수                   : 2020. 4.

○ 사업 효과 중간보고                           : 2020. 6.

○ 최종 완료보고                                 : 2020. 12.

붙임 1. 법률자문 회신 검토의견 1부.

2. 산출근거 1부.  끝.