문서번호	시설관리과-45
결재일자	2020.1.2.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
이승현	유명은	신용철	01/02 구아미
협 조
	계획설계과장		송헌영

2019년 배수지·아리수올림터 통계 현황

2020. 1. 2.(목)

상수도사업본부

(시설안전부)

2019년 배수지․아리수올림터 통계 현황

2019년 배수지 및 아리수올림터 통계 현황을 다음과 같이 보고 드림.

※ 배수지 101개소 (신설 1개소), 아리수올림터 213개소 (신설 1개소)

Ⅰ		통계 현황

□ 조사기간 : 2019. 1. 1. ～ 12. 31.

□ 조사대상 : 배수지 및 아리수올림터

□ 조사내용 : 신설, 폐쇄, 사용중지 등 변경사항 조사

□ 조사결과 : 세부 현황 붙임 참조

□ 시설물별

(단위 : 개소,천㎥)

구분 사업소	배 수 지								아리수올림터
	계		지 역		1 차		2 차		계	아리수올림터		증압장
	개소	용량	개소	용량	개소	용량	개소	용량		유인	무인
변 경 전 (’18.12.31.기준)	100	2,419	32	2,119	51	273	17	27	212	5	59	148
변 경 후 (’19.12.31.기준)	101	2,431	32	2,119	52	285	17	27	213	5	59	149
증․감	(1)	12	-	-	(1)	12	-	-	(1)	-	-	(1)

□ 사업소별

(단위 : 개소)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	광암
배수지		101	22	21	8	8	8	21	9	3	1
아리수올림터	계	213 (1)	43	38	16	42	15	22	30	7	-
	아리수올림터	64	18	12	4	8	5	9	6	2	-
	증압장	149 (1)	25 (1)	26	12	34	10	13	24	5	-

Ⅱ		변경 내용

□ 시설물별

□ 배수지 : 101개소 (지역 32개소, 1차 52개소, 2차 17개소)

- 신설 1개소 : 남부-국사봉

□ 아리수올림터 : 213개소 (아리수올림터 64개소, 증압장 149개소)

- 증압장 신설 1개소 : 중부-여래사

□ 사업소별

□ 중부 : 증압장 신설 1개소–여래사(사찰)

□ 남부 : 배수지 신설 1개소–국사봉(용량 12,000㎥)

□ 세부 변경사항

사업소	시설구분	시설명	분류	사 유
중부	증압장	여래사	신설	- 미급수 3개 사찰(여래사, 삼곡사, 청학사) 급수불편 해소
남부	배수지	국사봉	신설	- 관악구 보라매 등 5개동 25,300세대 급수

Ⅲ		행정 사항

□『’20년 시설물 통계 현황』에 반영하도록 관련 부서에 통보

붙임 : 2019년 배수지․아리수올림터 통계 현황 1부. 끝.