문서번호	환경보전과-6
결재일자	2020.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경보전과장
김현숙		01/03 최균범
협조

난지유아숲체험원 어린이놀이시설 안전점검 결과 보고 (12월)

2020.  1.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

난지유아숲체험원 어린이놀이시설      안전점검 결과 보고 (12월)

어린이놀이시설 안전관리법에 의거 난지유아숲체험원 내 어린이 놀이

시설에 대한 안전점검을 실시하고 다음과 같이 결과 보고합니다.

□ 점검근거: 어린이놀이시설 안전관리법 제15조 및 시행령 제11조

(안전점검 실시)

□ 점검기간: 2019. 12. 1 ~ 12. 31

□ 점 검 자: 녹지6급 김현숙, 방호6급 김광열

□ 점검대상: 난지유아숲체험원 어린이 놀이시설 (밧줄건너기 등 8종 9점)

연번	시 설 명	위 치	면적(㎡)	놀이시설 종류	비 고 (바닥포장)
1	난지유아숲체험원 어린이놀이시설	마포구 상암동 1538	21,100	밧줄건너기 등 8종 9점	마사포장, 야자매트 등

□ 점검항목

○ 어린이 놀이시설물의 접합부 연결 상태 및 노후 파손 여부

○ 어린이 놀이시설 및 모래놀이터의 청결 상태

○ 바닥 포장 박리 및 포장의 파손 여부

○ 어린이 놀이시설의 노후 및 파손 여부

○ 기타 놀이시설내 안전 위해요소 여부 점검

□ 점검결과

난지유아숲체험원 어린이 놀이시설 (8종 9점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비고
그물·밧줄놀이대 (5종 5점) · 그물건너기 · 그물놀이대 . 밧줄오르기 . 밧줄다리 . 출렁다리	- 로프 연결상태, 손잡이 표면상 태 점검 및 파손여부 점검 - 로프 및 연결부 조임상태 점검 - 지지대 및 기초부 안전상태 점검 - 시설물 노후, 파손여부 점검 - 접지시 안전 위해요소 점검	양호	-
통나무 놀이대 (2종 2점) · 통나무건너기 · 통나무오르기	- 통나무 표면상태 점검 및 미끄 러짐 등 안전 위해요소 점검 - 신체 접촉면의 파손, 통나무 설치 상태 및 견고성 등 점검 시설물 노후, 파손여부 점검 - 접지시 안전 위해요소 점검	양호	-
모래놀이대 (1종 2점)	- 모래 답압, 유실, 청결상태 점검 시설물 노후, 파손여부 점검 - 모래장내 안전 위해요소 점검	양호	-

□ 보고자의견

○ 어린이 놀이시설물에 대한 수시 순찰점검 및 안전점검 통해

어린이 놀이시설내 안전사고 예방에 철저를 기하고

○ 어린이들이 안심하고 마음껏 뛰어 놀 수 있는 쾌적하고 안전한

어린이 놀이공간을 제공 하고자 함.  끝.