문서번호	교량안전과-158
결재일자	2020.1.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	강구조교량팀장	교량안전과장	안전총괄관
이제택	박찬규	하현석	01/03 김홍길

2020년도 강구조시설물(총괄, 1월)

안전점검 및 품질확보 계획

2020.  1

안전총괄실

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	⍌
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	⍌
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	⍌
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	⍌
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	⍌
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	⍌
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	⍌
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	⍌	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	⍌
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	⍌
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	⍌
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	⍌	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	⍌
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	⍌	□

2020년도 강구조시설물(총괄, 1월)

안전점검 및 품질확보 계획

우리시에서 관리하고 있는 강구조 도로시설물에 대한 안전점검과 공사 중인 강구조시설물의 품질점검을 실시하여 안전성을 확보하고 품질향상에 기여코자 함.

Ⅰ		점검 개요

□ 필요성

○ 우리시에서 관리하고 있는 강구조 도로시설물 및 현재 진행 중인  강구조시설물 현장에 대한 안전점검 및 품질관리 필요

○ 정밀안전진단 시행시 강구조물 분야의 점검계획서 검토 및 진단 부실여부 관리가 요구됨

□ 점검 대상 : 총 134개소

*	***********					************				****************
	**	*** **	** **	** **	** **	**	**	** ***	**********
***	**	**	**	**	*	**	*	*	**	**

□ 점검 방법

○ 강구조교량팀장과 용접관리 전문관(2)에 의한 육안점검

○ 현장 및 서류 점검 병행 시행

○ 매월 3~5개 시설물 순차적 점검 및 공정에 따른 공사장 순회 점검

○ 점검결과는 담당부서에 통보하여 시정조치 및 기록관리 시행

Ⅱ		2019년도 점검 추진실적

□ 점검 대상 : 총 121개소

*	***********					************				****************
	**	** **	** **	** **	** **	**	**	** ***	**********
***	**	**	**	**	*	**	*	*	**	*

□ 추진실적

구분	공용중 시설물 안전점검	신설 및 보수 공사장 (강교 제작장 포함)	정밀안전진단 용역 강구조분야
‘19년 계획	40개	21개 현장	3개 교량
‘19년 실적	40개	21개 현장 (30회 순회점검 완료)	3개 교량 (잠실대교,신정교,오류고가 )

○ 동호대교 등 40개 교량을 점검하여 부식 등 248건 결함사항 조치완료

○ 올림픽대교 남단 IC연결램프구조개선공사 강교 제작장(전북 군산)등 30회 출장점검하여 연결판 체결불량 등 30건 적출하여 조치완료(발주부서 통보)

교량받침 부식	상부플렌지 변형
시설물 점검 사진	공사장 점검 사진

○ 잠실대교 등 3개교량 용역 실태 점검하여 강구조분야 진단 부실여부 확인

Ⅲ		2020년도 점검 추진계획

		공용중인 강구조시설물 안전점검(점검 주기 평균 2년)

□ `20년도 점검 대상 : 40개소(한강 10, 일반 12, 고가17, 입체 1)

※ 강구조 도로시설물 전체 현황[99개 61Km, 점검길이 219Km]

○ 매월 3~5개 시설 순차적 점검 실시 (8~10일 / 월 소요)

○ 상태등급별로 차별화하여『중점관리 시설물(30년 이상 시설물, C등급 이하, 특수교량』집중점검 시행

○ 동절기, 하절기, 해빙기, 장마전후 등 시설물에 영향을 미치는 시기에는 중점 점검 실시(관리리스트 활용)

		강구조시설물 건설 및 보수공사장(점검 주기 1년)

□ `20년 점검대상 : 24개소(우리시 강구조 시설물  신규 10, 보수 14)

○ 강구조물 공정계획에 의거 매월 순회점검

○ 공사현장 추가발생 시 추가 점검

		강구조시설물 정밀안전진단용역 부실방지 점검

□ `20년 점검대상 : 11건(교량안전과 발주 대상)

○ ********************************************************************************

○ 우리시 발주예정인 정밀안전진단 1종시설물

○ 강구조분야 점검계획서 검토 및 진단부실여부 확인

Ⅳ		2020년 1월 세부 점검 계획

		공용중인 강구조시설물 안전점검 (3개소)

연번	공사명	관리기관	점검일시	비고
*	***********	*****	**
*	***********	*****	***
*	*******	*******	***

※ 점검일은 내부 일정에 따라 변경될 수 있으며, 팀별 시설물 담당자와 합동 점검

	점검내용(동절기 중점관리 사항)
⦁ 교량 받침 이동량 적정유무 확인(혹한기 강재 수축량 최대) ⦁ 제설재 교량 하부 누수 여부 확인(신축이음하부 등의 누수 발생여부) ⦁ 교량상부 보도 및 차도측 물(눈) 고임 발생 여부 ⦁ 동절기 고드름 발생여부 확인(고드름 낙하로 인한 안전사고 예방) ⦁ 혹한기 고장력 볼트 체결부(Splice부 등)의 볼트 파단 발생 여부 ⦁ 용접결함으로 인한 시설물의 손상 여부 점검 ⦁ 기타, 강구조물 부식발생 및 도장상태 확인 등

Ⅴ		향후 조치계획 및 행정사항

□ 공사장 지적사항에 대하여는 [시정요청서 발부]하여 발주부서에 통보

○ 지시내용을 “시정요청서 관리대장”에 기록 후 사후관리

□ 강구조 시설물의 점검결과를 담당부서에 통보

○ 문제점의 내용은 “시설물 점검 관리대장”에 기록 후 지속 관리

□ 교량 또는 공사장이 대중교통을 이용하기 어려운 곳에 위치함을 고려하여 점검에 필요한 이동수단(점검차량 또는 업무택시) 사용

붙 임 : 1. 공사장 시정요청서 양식 1부.

2. 2020년 강구조시설물 점검계획 현황 1부.

3. 2020년 강구조시설물 공사장 현황 1부. 끝.