문서번호	기전과-96
결재일자	2020.1.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		오준식	01/06 김종호
협조	주무관		김학수
	주무관		유정하

2020년 도로기전·교통시설물 및 건설장비 유지관리계획

2020. 1

성동도로사업소

(기 전 과)

2020년 도로기전·교통시설물 및 건설장비 유지관리 계획

도로·터널․지하차도․고가차도 및 교량 등의 기전·교통시설물, 차량·

장비에 대하여 정기적인 점검과 지속적인 유지관리로 최적의 도로

환경조성 및 교통안전 확보에 만전을 기하고자 함.

1		기본방향

배수펌프, 발전기 등 기전설비 점검 및 보수로 안정된 가동상태 유지

조명기능 개선을 통한 쾌적한 도로환경 유지로 시민편익 제공

교통신호기 및 교통안전표지를 최적상태 유지하여 시민과 차량의

안전사고 예방과 편의 제공

차량 및 건설기계를 효율적으로 운영을 통한 지원업무와 제설대책에 기여

2		시설물(도로기전·교통안전·건설장비)현황

도로기전시설물 : 군자교 등    41종 14,388개

도로교통시설물 : 교통신호기 등 5종 25,243개

건설기계및차량 : 굴삭기 등    14종      28대

※ 첨부1 : 2020년 1월 현재 시설물 통계

3		예산사업 추진계획

사업현황 : 4개분야 16개 사업 ********

구 분	연번	사 업 명	사업비 (백만원)	추진기간	비고
총계			*****
연간 단가 공사 (6)	소계		***
	1	도로기전시설 일상유지보수공사	***	’20. 1~12.31	기전
	2	경관조명 유지보수공사	***	’20. 1~12.31	기전
	3	교통신호기 유지보수공사 (1구역-성동구, 동대문구)	미배정	’20. 1~12.31	교통 (’19년 760)
	4	교통신호기 유지보수공사 (2구역-광진구, 중랑구)	미배정	’20. 1~12.31	교통 (’19년 760)
	5	교통신호기 신설 및 개량공사	미배정	’20. 1~12.31	교통 (’19년 760)
	6	교통안전표지 유지보수공사	미배정	’20. 1~12.31	교통 (’19년 200)
단위 공사 (2)	소계		**
	7	노후 조명설비 교체 서울숲1지하차도 가로등 6등 서울숲2지하차도 가로등 2등	*	’20. 2 ~ 3	기전
	8	노후 전력설비 교체 - 답십리지하차도 배전반 3면 사업소 예비 발전기 1대	**	’20. 2 ~ 5	기전
유지 관리 용역 (5)	소계		**
	9	전기안전관리대행 용역	**	’20. 1~12.31	기전
	10	CCTV 유지관리 용역	**	’20. 1~12.31	기전
	11	재방송설비 유지관리 용역	**	’20. 1~12.31	기전
	12	터널, 지하차도 비상벨 유지관리 용역	**	’20. 1~12.31	기전
	13	응봉교 외 1개소 엘리베이터 유지관리 용역	**	’20. 1~12.31	기전
유지 관리 (3)	소계		***
	14	터널, 지하차도 소규모 수리 및 자재구매 등	**	’20. 1~12.31	기전
	15	건설장비 소규모 수리 및 자재구매 등	***	’20. 1~12.31	장비
	16	제설차량 3대 구매 - 15톤2대, 8톤1대	***	’20. 2 ~ 6	장비

추진방법

가. 연간단가 사업

1. 도로기전시설 일상 유지보수공사

❍ 사 업 비 : ******

❍ 사업규모 : 가로등설비 및 지하차도 기전설비 유지관리 공사 1식

❍ 추진방법 : 제한경쟁입찰(지역)

❍ 추진계획

– 2020. 2        : 설계 및 발주

– 2020. 2 ~ 12 : 계약 및 착공, 사업시행

2. 경관조명 유지보수공사

❍ 사 업 비 : ******

❍ 사업규모 : 교량 경관조명 일상 유지보수공사 1식

❍ 추진방법 : 제한경쟁입찰(지역)

❍ 추진계획

– 2020. 2        : 설계 및 발주

– 2020. 2 ~ 12 : 계약 및 착공, 사업시행

3. 교통신호기 유지보수공사(1구역-성동, 동대문구)

❍ 사 업 비 : 미배정(’19년 760백만원)

❍ 사업규모 : 신호등 교체, 제어기 개량, 기타 긴급 복구 등

❍ 추진방법 : 제한경쟁입찰(지역)

❍ 추진계획

– 2020. 2        : 설계 및 발주

– 2020. 2 ~ 12 : 계약 및 착공, 사업시행

4. 교통신호기 유지보수공사(2구역-광진구, 중랑구)

❍ 사 업 비 : 미배정(’19년 760백만원)

❍ 사업규모 : 신호등 교체, 제어기 개량, 기타 긴급 복구 등

❍ 추진방법 : 제한경쟁입찰(지역)

❍ 추진계획

– 2020. 2       : 설계 및 발주

– 2020. 2 ~ 12 : 계약 및 착공, 사업시행

5. 교통신호기 신설 및 개량공사

❍ 사 업 비 : 미배정(’19년 760백만원)

❍ 사업규모 : 신호등, 제어기, 지주 신설

❍ 추진방법 : 제한경쟁입찰(지역)

❍ 추진계획

– 2020. 2        : 설계 및 발주

– 2020. 2 ~ 12 : 계약 및 착공, 사업시행

6. 교통안전표지 유지보수 공사

❍ 사 업 비 : 미배정(’19년 200백만원)

❍ 사업규모 : 안전표지 교체 및 신설, 철거

❍ 추진방법 : 제한경쟁입찰(지역)

❍ 추진계획

– 2020. 2        : 설계 및 발주

– 2020. 2 ~ 12 : 계약 및 착공, 사업시행

나. 단위사업

1. 노후 조명시설 교체

❍ 대    상 : 서울숲 1, 2지하차도 가로등 8등 교체

❍ 사 업 비 : *****

❍ 추진방법 : ****

❍ 추진계획

– 2020. 2       : 설계 및 발주

– 2020. 2 ~ 3 : 계약 및 착공, 사업시행

2. 노후 전력설비 교체

❍ 대    상

- 사업소 예비 발전기(160kw) 1대 교체

- 답십리지하차도 노후 배전반 3대 교체

❍ 사 업 비 : *****

❍ 추진방법 : 조달구매 및 일반경쟁 구매 설치

❍ 추진계획

– 2020. 2       : 설계 및 발주

– 2020. 3 ~ 5 : 계약 및 착공, 사업시행

다. 용역사업

1. 전기안전관리대행 용역

❍ 대    상 : 신답지하차도 등 10개소

❍ 사 업 비 : *****

❍ 추진방법 : 월별 유지관리 점검후 대가 기성지급(수의계약)

❍ 추진현황

– 계약완료 : 2019.12

– 계약기간 : 2020. 1. 1 ~ 12.31

– 계약금액 : ***********

– 계약업체 : ㈜한국전기하이테크안전

2. CCTV 유지관리 용역

❍ 대    상 : 터널 2개소, 지하차도 11개소 총 58대

❍ 사 업 비 : *****

❍ 추진방법 : 월별 유지관리 점검후 대가 기성지급(수의계약)

❍ 추진현황

– 계약완료 : 2019.12

– 계약기간 : 2020. 1. 1 ~ 12.31

– 계약금액 : ***********

– 계약업체 : ㈜제일보안네트 김용호

3. 재방송설비 유지관리 용역

❍ 대    상 : 금호터널 및 응봉, 아차산지하차도

❍ 사 업 비 : *****

❍ 추진방법 : 월별 유지관리 점검후 대가 기성지급(수의계약)

❍ 추진현황

– 계약완료 : 2019.12

– 계약기간 : 2020. 1. 1 ~ 12.31

– 계약금액 : ***********

– 계약업체 : 소스텔  안현준

4. 비상벨 유지관리 용역

❍ 대    상 : 금호터널 등 9개소 지하차도 비상벨 53대

❍ 사 업 비 : *****

❍ 추진방법 : 월별 유지관리 점검후 대가 기성지급(수의계약)

❍ 추진현황

– 계약완료 : 2019.12

– 계약기간 : 2020. 1. 1 ~ 12.31

– 계약금액 : ***********

– 계약업체 : 에이치케이시스템  이해진

5. 응봉교 외 1개소 엘리베이터 유지관리 용역

❍ 대    상 : 응봉교(1대) 및 겸재교(2대)

❍ 사 업 비 :******

❍ 추진방법 : 월별 유지관리 점검후 대가 기성지급(수의계약)

❍ 추진현황

– 계약완료 : 2019.12

– 계약기간 : 2020. 1. 1 ~ 12.31

– 계약금액 : ***********

– 계약업체 : 새한엘리베이터  손용선

라. 유지관리사업

1. 터널 및 차도 소규모수리 및 자재 구매(일상유지보수 시설비)

❍ 대    상 : 기전설물 수리 및 보수자재 구매

❍ 사 업 비 : *****

❍ 추진방법 : 조달, 일반구매, 소규모수리 및 소모품 구매

❍ 추진계획 : 연중 시행

2. 건설장비 유지관리

❍ 대    상 : 차량 및 건설장비 28대

❍ 사 업 비 : ******

❍ 추진방법

- 사무관리비 : 조종원 면허취득 지원

- 공공운영비 : 유류구매(조달), 소모품구매, 차량수리

❍ 추진계획   : 연중 시행

3. 제설용 작업차량 구매교체

❍ 대    상 : 제설용 작업차량 3대

❍ 사 업 비 : ******

❍ 추진방법 : 조달구매

❍ 추진계획

– 2020. 2       : 설계, 발주

– 2020. 3 ~ 6 : 계약 및 차량인수

년식	차종/차형	차명	규격	수량	구입(예정)액 (백만원)	용도	비고
2020	대형화물	덤프 트럭	15t 8t	2 1	***	제설용

4		기전 및 교통시설 및 장비 점검계획

도로기전시설물

1. 일상점검 : 연중 1일 1회이상

❍ 대    상 : 도로기전시설물 41개소 전체

❍ 점검인원 : 터널․지하차도 근무자8명, 기전보수반 4명

❍ 점검방법

– 주      간 : 터널, 지하차도별 근무자에 의한 일일 시설점검

– 야간및휴일 : 기전상황실 당직근무자(1~2명)에 의한 순찰점검

❍ 주요점검사항 : 해당 시설물 점검 후 일일 근무일지에 기록

❍ 정비방법

– 경미한 사항 : 현장 즉시 조치 또는 익일 보수 완료

– 중대한 사항 : 안전조치 이행 후 일상유지 보수업체에 작업지시

2. 월(月)정기 입회점검 : 용역합동

❍ 대    상

- 전기안전관리대행용역 10개소

- CCTV 유지관리용역 13개소 58대

- 재방송설비 유지관리용역 3개소 3대

- 비상벨 유지관리용역 10개소 53대

- 엘리베이터 유지관리용역 2개소 3대

❍ 점검방법 : 용역업체와 합동점검

❍ 정비방법

- 경미한 사항 : 현장 즉시 조치

- 중대한 사항 : 안전조치 이행 후 일상유지 보수업체에 개선 작업                          지시하여 정비 완료

3. 계절별 또는 시기별 정기·특별점검

❍ 대    상 : 한강교량 등 41종 기전시설물 14,388개

❍ 점검시기

- 계절별 : 설, 해빙기, 여름철, 추석, 겨울철대비

- 특  별 : 수방대비 발전기 등 제작사 특별점검

❍ 점검방법 : 터널, 지하차도 근무자, 사무실직원, 제작사 합동점검

❍ 정비방법

- 경미한 사항 : 현장 즉시 조치

- 중대한 사항 : 안전조치 이행 후 일상유지 보수업체에 개선 작업                          지시하여 정비 완료

교통안전시설물

1. 일상점검 : 연중 1일 1회이상

❍ 대    상 : 교통신호기 11,777개, 안전표지 13,466매

❍ 점검인원 : 경정비 용역업체 직원 8명

❍ 점검방법

– 주      간 : 차량에 의한 일일 순찰 시설점검

– 야간및휴일 : 한강 이북 3개 사업소에서 교대 근무 대기

❍ 주요점검사항 : 해당 시설물 점검 후 일일 근무일지에 기록

❍ 정비방법

– 경미한 사항 : 현장 즉시 조치 또는 익일 보수 완료

– 중대한 사항 : 안전조치 이행 후 연간단가 계약업체에 작업지시

하여 정비 완료

2. 계절별 또는 시기별 정기·특별점검

❍ 대    상 : 교통신호기 11,777개, 안전표지 13,466매

❍ 점검시기

- 계절별 : 설, 수방, 추석대비

- 분기별 : 보행자 작동신호기 분기별 4회 특별점검

❍ 점검방법 : 사무실직원 및 경정비 용역업체 직원 야간 합동점검

❍ 정비방법

- 경미한 사항 : 현장 즉시 조치

- 중대한 사항 : 안전조치 이행 후 연간단가 계약업체에 작업지시

하여 정비 완료

건설장비(건설기계 및 차량)

1. 일상점검 : 연중 1일 1회이상

❍ 대    상 : 건설기계 7대, 차량 21대

❍ 점검인원 : 조종원 및 운전원 직원 9명

❍ 점검방법 : 일일 육안점검

❍ 주요점검사항 : 첨부 장비 점검일지에 의거 점검

❍ 정비방법

– 경미한 사항 : 현장 즉시 조치 또는 익일 보수 완료

– 중대한 사항 : 전문업체에서 보수 할 사항은 별도 소규모 공사

2. 주간, 월간점검 : 주1회, 월1회

❍ 대    상 : 건설기계 7대, 차량 21대

❍ 점검인원 : 조종원 및 운전원 직원 9명

❍ 점검방법 : 주, 월간 육안점검

❍ 주요점검사항 : 첨부 장비 점검일지에 의거 점검

❍ 정비방법

– 경미한 사항 : 현장 즉시 조치 또는 익일 보수 완료

– 중대한 사항 : 전문업체에서 보수 할 사항은 별도 소규모 공사

또는 수리 시행

3. 계절별 또는 시기별 정기·특별점검

❍ 대    상 : 제설장비 35대(염화칼슘 살포기 14, 제설삽날 19)

❍ 추진기간 : 7월 ~ 10월

❍ 점검방법 : 제설장비 제작사(이택산업) 및 담당자 합동점검

❍ 주요점검사항 : 장비 정상가동 및 부식여부 등

❍ 향후계획 : 장비 차량 탑재 및 종합 시운전 실시(10월~ 11월)

첨 부 : 1. 2020년 시설물통계(기전, 교통, 장비) 현황 1부.

2. 기전시설물 점검표(터널, 교량, 고가차도, 지하차도) 1부.

3. 교통신호기 점검표 1부.

4. 장비점검일지 1부. 끝.