문서번호	기반시설과-69
결재일자	2020.1.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
나병윤		라철흠	01/07 전영주
협조

한강공원 진·출입시설 유지관리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  01.

한강공원 진·출입시설 유지관리계획 보고

한강공원 진․출입시설의 적정한 유지관리를 통하여 시설물의 효용 및 한강공원을 이용하는 시민들의 편의를 증진시키고 공중의 안전을 확보하고자 함

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사위치 : 한강공원 진출입시설(보행육교, 계단 등), 수경시설(토목)

○ 공사기간 : ‘20. 03. ~ ‘20. 11.

○ 사 업 비 : 350,000천원

○ 유지관리 대상시설

합계	보행육교	지하차도 (여의도 둔치)	교량 접속물		승강기(토목구조물)
			계단	경사로	소계	교량	역사	보행 육교
76	13	1	25	11	26	13	3	10

(단위 : 개소)

※ ‘19년 준공된 승강기 2개소 추가(가양대교 남단, 올림픽대교 남단)

Ⅱ		세부추진계획

□ 추진근거

○ 한강공원 진·출입시설물 전수조사 및 안전점검 결과보고

(기반시설과-933호, 2019.4.9.)

○ 작업지시 우선순위 검토보고 (기반시설과-1277호, 2019.5.8.)

□ 정비방향

○ 한강공원 진·출입시설물 전수조사 및 안전점검 결과 미완료사항 우선처리

○ 수경시설(토목분야) 보수대상은 기전시설 유지관리 예산을 이용하여 집행(50,000천원)

○ 시민 불편해소 민원 접수 시 적기에 보수 시행

○ 주요보수대상

구분	규모	세부사항	우선 순위	소요예산 (백만원)
데크보수, 바닥재 보수	343㎡	- 당산동 샛강 보행육교 데크보수(60㎡)	3순위	120
		- 가양구름다리 육교 데크보수(60㎡)	2순위
		- 거울분수 앞 보행육교 데크보수(60㎡)	1순위
		- 선유도 경사로 데크보수(150㎡)	2순위
		- 이촌2동 보행육교 판석교체(2㎡)	1순위
		동작대교 남단 타일 보수(11㎡)	2순위
시설물 안전성 확보 (철제면 녹막이 도장 등)	1,208㎡	- 이촌2동 보행육교 강재바탕처리(3㎡)	1순위	80
		- 새남터 보행육교 강재바탕처리(6㎡)	2순위
		- 당산동 샛강 보행육교 오일스텐칠(778㎡)	3순위
		- 가양구름다리 육교 오일스텐칠(421㎡)	2순위
수경시설 (계단판석 철거 후 재시공)	53㎡	- 피아노물길(53㎡)	1순위	50
		기타 수경시설 보수	2순위
콘크리트 보수	20㎡	- 이촌2동 보행육교 콘크리트보수(3㎡)	1순위	20
		- 새남터 보행육교 콘크리트보수(6㎡)	2순위
		- 동작대교 남단 타일 보수(11㎡)	2순위
기타 부대공 (강재 재접속, 미끄럼 방지 시설물 설치 등)	1식	- 잠실철교 북단 횡단구간 체수부 노면구배 조정	1순위	100
		이촌2동 보행육교 빗물받이 뚜껑 설치	1순위
		청암동 보행육교 신축이음부 보수	2순위
		올림픽대교 북단 하류측 계단 미끄럼 방지 시설물 설치	1순위
		성수구름다리 안전손잡이 탈락 보수	1순위

※ 소요예산 370백만원으로 금년도 예산액(350백만원) 초과

Ⅲ		행정사항

○ 계약심사 대상여부

- 「서울특별시 계약심사 업무처리 규칙」제4조(계약심사 제외사업) 2호에 의거 심사대상 제외

○ 예산과목

- 한강공원 접근시설 유지관리, 시설비(300,000천원)

- 한강공원 기전시설 유지관리, 시설비(50,000천원)

○ 향후일정

- ‘20. 01. : 설계

- ‘20. 02. : 공사 발주

- ‘20. 03. : 공사 착공

- ‘20. 11. : 공사 준공

붙 임 1. 시설물, 공종별 보수보강 물량 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.