문서번호	급수운영과-830
결재일자	2020.1.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강남수도사업소장
제영도	이승우	최춘근		01/15 박창석
협 조
	시설관리과장		정재현
	주무관		최지영

2019년 12월 공급량 분석보고

2019년 12월 공급량 분석보고
2019년 12월 공급량 분석보고

2020. 1.

강남수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 12월 공급량 분석보고

2019년 12월 공급량 증 ․ 감 현황 등을 분석하여 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(12월) : 11,200천㎥ ⇒ 전년 대비 1.07% 감소

(단위 : 천㎥, %)

월별	2018년					2019년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율
			증/감량	증/감율				증/감량	증/감율
계	139,354	381	172	0.12	97.03 (12월)	135,494	370	-3,860	-2.77	98.54 (11월)
1월	11,761	379	296	2.58	88.50	11,338	366	-423	-3.60	87.99
2월	10,628	380	-66	-0.62	102.69	9,848	352	-780	-7.34	109.23
3월	11,671	376	-210	-1.77	89.84	11,124	359	-547	-4.69	91.20
4월	11,262	375	-178	-1.56	102.37	11,012	367	-250	-2.22	104.46
5월	11,619	375	-226	-1.91	96.12	11,671	376	52	0.45	95.89
6월	11,805	394	-75	-0.63	107.65	11,458	382	-347	-2.94	108.72
7월	12,892	416	410	3.28	94.66	12,290	396	-602	-4.67	95.31
8월	12,809	413	676	5.57	98.07	12,208	394	-601	-4.69	99.48
9월	11,094	358	-479	-4.14	94.67	11,135	359	41	0.37	97.49
10월	11,372	367	396	3.61	95.69	11,349	366	-23	-0.20	99.23
11월	11,120	371	-52	-0.47	94.39	10,861	362	-259	-2.33	96.49
12월	11,321	365	-320	-2.75	100.35	11,200	361	-121	-1.07

□ 구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	구 별
	소계	서초구	강남구
2018년 12월	11,321	5,147	6,174
2019년 12월	11,200	5,038	6,162
증/감량	-121	-109	-12
증/감율	-1.07	-2.12	-0.19

□  전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2018년 12월				2019년 12월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	11,321	366	-320	-2.75	11,200	361	-121	-1.07
서초구(소계)	5,147	166	208	4.2	5,038	162	-109	-2.1
반포중블록	4,424	143	135	3.2	4,484	144	60	1.4	고립
방배중블록	218	7	38	21.1	222	7	4	1.8	고립
방배가3중블록	505	16	35	7.4	332	11	-173	-34.3	고립
강남구(소계)	6,174	200	-528	-7.9	6,162	199	-12	-0.2
청담중블록	2,993	97	35	1.2	2,937	95	-56	-1.9	고립
서초중블록	2,382	77	-164	-6.4	2,133	69	-249	-10.5	고립
암사중블록	799	26	-399	-33.3	1,092	35	293	36.7	고립

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 종합분석

- 전년 동월 대비 평균기온은 상승하였으나, 누수복구, 수전수, 인구수 및 공공용수량이 감소하여 전년 동월 대비 공급량이 121,969㎥ 감소하였음.

- 재개발・재건축으로 인한 인구수 감소로 인하여 전년 동월 대비 조정량도 감소될 것으로 예상됨.

○ 세부 분석

- 전년 동월 대비 재개발・재건축 등으로 인구수 320명 감소하였고, 수전수가 1,412전 감소하여 공급은 전년동월 대비 202,187㎥ 증가함.

▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 320명 × 11.52㎥/명 = 3,686㎥ 감소

▸ 수전수 감소에 의한 공급량 감소 : 113,523㎥ 감소

- 취약관로 퇴수 등에 따른 공공용수량은 전년 12월 803㎥에서 금년 12월은 600㎥으로 전년 동월대비 203㎥ 감소하였음.

- 누수복구는 전년 12월 84건, 일방지량 13,158㎥에서 금년 12월 51건, 일방지량 13,011㎥으로 전년 동월 대비 건수는 33건 감소, 일방지량은 147㎥ 감소하였음.

▸ 공급량 감소분은 147㎥/일 × 31일 = 4,557㎥ 감소

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 12월 수전은 201,337전으로 수전분리 증가 등으로 전년 동월 대비 1,412전 감소

(단위 : 전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2018년 12월	202,749	155,731	12,019	10,229	6,580	7,199	2,244	1,001	7,386	257	103
2019년 12월	201,337	154,362	11,887	10,132	6,656	7,161	2,269	1,002	7,505	256	107
증/감량	-1,412	-1,369	-132	-97	76	-38	25	1	119	-1	4

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 975,995명으로 재개발․재건축 이주 영향으로 전년 동월 대비 320명 감소

(단위 : 천명,%)

구 분	자치구별
	소계	서초구	강남구
2018년 12월	976.4	434.0	542.4
2019년 12월	976	430.8	545.2
증/감량	-0.3	-3.1	2.8
증/감율	-0.03	-0.72	0.52

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2017년 12월	2018년 12월	2019년 12월	전년 대비
일 평균기온(℃)	-1.9	-0.6	1.4	2
평균 최고기온(℃)	2.2	4.1	5.3	1.2
평균 최저기온(℃)	-5.7	-4.7	-2.6	2.1
강우일수(일)	14	6	13	7
강우량(㎜)	34.8	16.4	22.6	6.2

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2018년 12월			2019년 12월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증감
12.1 ~ 12. 7일	-7.3	11.5	365	-5.9	4.6	362	-3
12. 8 ~ 12.14일	-8.3	0.2	368	-0.9	8.1	372	4
12.15 ~ 12.21일	-2.4	5.6	369	-1.2	7.8	367	-2
12.22 ~ 12.31일	-10.5	6.9	356	-1.7	4.1	355	-1

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2018년 12월		2019년 12월		전년 대비	비 고
계	84		51		-33
15~50㎜	46	54.8%	34	66.7%	-12
80~100㎜	14	16.7%	10	19.6%	-4
150~200㎜	14	16.7%	2	3.9%	-12
250~400㎜	8	9.5%	3	5.9%	-5
500㎜이상	2	2.4%	2	3.9%	0

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	청담	서초	암사	반포	방배	방배가3
2018년 12월	84	21	18	6	28	3	8
2019년 12월	51	17	14	2	12	4	2
증 / 감	-33	-4	-4	-4	-16	1	-6

○ 공공용수 사용 현황

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소 용수	물세척수	수계전환 등
계	125,416,091	0.031%	42,427	1,704	547	6,646	32,319	1,362	389
1월	11,338,394	0.003%	286	286	-	-	-	-	-
2월	9,848,035	0.010%	960	494	-	156	-	-	310
3월	11,124,343	0.006%	666	90	-	512	-	-	64
4월	11,012,144	0.007%	718	68	-	646	-	-	4
5월	11,671,393	0.024%	2,846	80	-	1,311	1,050	405	-
6월	11,457,622	0.094%	10,775	70	-	489	10,058	158	-
7월	12,290,383	0.008%	958	56	-	461	-	441	-
8월	12,208,471	0.013%	1,061	180	306	1,092	-	23	-
9월	11,135,181	0.008%	924	110	-	776	-	38	-
10월	11,349,328	0.084%	9,569	38	-	217	9,143	160	11
11월	10,860,867	0.120%	13,064	38	-	821	12,068	137	-
12월	11,199,30	0.005%	600	194	241	165	-	-	-

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행

- 누수탐지 정비 : 9건 (50mm이하 6건, 80mm이상 3건)

- 방지량 : 6,494㎥/일

- 주요 다량 누수탐지 적출(80mm이상)

중블록명	복구 일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
계					397
반포	12.13	잠원동 55-7	80	DCIP	63	KP 접합
서초	12.15	양재동 68	100	DCIP	47	클램프 접합
서초	12.19	우면동 1576-1	300	DCIP	287	지수조치

붙임  1) 중블록별 공급량 분석 1부.

2) 공공용수 사용 현황 1부.

3) 유량감시 Report(블록 월간 보고서) 1부

4) 중블록 관리카드 각1부.  끝.