문서번호	급수운영과-1030
결재일자	2020.1.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
구자광		이문성	01/16 유승효
협조
	주무관		윤승구

순찰점검및 민원처리(2020.1.16.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

순찰점검 및 민원처리 (노원구)

2020년1월16일(목) 맑음 4~-4℃                      순찰자 : 구자광,전광록

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)	3코스 순찰					점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~2200	사업소→녹천교→동부간선도로→수락산길→한글비석로→노원로→화랑로→공릉구길→월계로→한천로→사업소					월계동 38-6 외 5개소 : 철개단차소음,개폐불가,주변파손등 작업지시요청
현수관로	상계교:중랑천횡단 600mm-150m 지지대,보온카바,누수등 특이사항없음
하천횡단관로	노원교:중랑천횡단 800mm-150m 세굴,누수등 특이사항없음
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명		구 분	용 량	적 출 내 용	처 리 내 용		비 고 (수 계)
1	공릉배수지		배수지	17만톤	설연휴대비 시설점검	정상운영중		강북아리수
2	월계배수지		배수지	10만톤	“	정상운영중		구의정수장
3	상계2배수지		배수지	1400톤	설연휴대비 시설점검	정상운영중		공릉배수지
3	중계가압장		가압장		“	정상운영중		공릉배수지
4	상계가압장		가압장		“	정상운영중		공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	상계4구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				**
2	상계6구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				*******
3	상계8단지			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				**
4	월계동 인덕마을			재건축 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				****
5	공릉동 현대아파트			재건축 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				*****
6	덕릉로 도로확장공사			점검한바 누수,침하등 특이사항없음
7	월계역~녹천교 (동부간선1,2구간)			동부간선도로확장관련:1공구(강산건설),2공구(한라건설)				**** ****
8	덕릉로123길 48-2			15mm 앵글밸브 이상없음
9	원광고			인입선 100mm 노후밸브 및 단관 교체
10

밸브 점검 및 조절
구 분	계	제 수 변		배기변	퇴수변	기 타 (소화전,다용도,신축관)	처 리 내 용
		400mm 이상	400mm 미만
점 검 누 계	48	17	13	7	5	6
점검 및 조절	4		3			1	원광초등학교 인입 노후밸브 및 단관교체(적수예방)

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동부간선도로 확장공사 2공구	하나로마트~녹천고물상	도로옹벽설치 터파기	*** ***************	순찰	상수도관 이설완료
2	동부간선도로 확장공사 1공구	녹천고물상~월계역	도로옹벽설치 터파기	***** ***************	순찰	상수도관 이설예정
3	상계로 확장공사	당고개사거리~덕릉터널앞	건물철거,포장,유관시설이설	********* ***************	순찰	특이사항없음
4	중계~신내지구 노후관 대체공사	중계동 브라운스톤뒤	열수송관 배관 및 터파기	******* *************	순찰	특이사항업시음

제수변 조절 및 기타 현황
구 분	1	2	특이사항 (적수, 문제점)
	상계6구역 순찰점검	단차 및 주변파손철개 작업지시요청
	밸브조절	노후밸브 및 수질확인
	원광초등학교 인입 노후밸브 및 단관교체

붙임 : 작업지시요청(1.16).   끝.