문서번호	물순환연구과-307
결재일자	2020.1.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
경규선	이태일	최영준		01/17 엄연숙
협 조	총무과장		이미영
	주무관		홍석재

2020년 총유기탄소 연속자동측정기 임차 계획

2020. 1.

서울물연구원

(물순환연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

총유기탄소 연속자동측정기 임차 계획

하수분야 연구과제인「도심지역 초기우수 유출특성 연구」의 원활한 업무추진을 위하여 총유기탄소(TOC) 연속자동측정기를 임차하고자 함.

Ⅰ		배 경

□ 연구 개요

○ 추진배경 및 목적

- 하수관거 정비사업(정화조 폐쇄) 예정으로 사업추진 및 효과분석 필요

- 방류수역 수질보전을 위한 합류식 하수관로에서의 초기우수 영향성 분석 필요

○ 연구기간 : 2018.1. ~ 2020. 12.(3년)

○ 대상지역 : 군자배수분구(군자-2 소구역)

○ 연구내용

- 청천시 및 강우시 오염부하량 산정, 초기우수 발생특성 분석 등

- 정화조 폐쇄시 초기강우에 따른 오염부하량 예측

□ 총유기탄소(TOC) 연속자동측정기 임차 필요성

○ 청천시/강우시 수질분석 실시간 모니터링 필요

- 채수에 의한 하수 수질분석은 분석 소요시간이 길고, 인력에 의존하여 지속적인 하수 수질 분석에 한계가 있음.

- 하수관로상 초기우수의 수질변화를 실시간으로 신속하게 분석할 필요가 있음.

○ BOD, COD의 대체항목으로 TOC 상관성 분석에 의한 자동모니터링 적용 필요

- 방류수 수질항목으로 COD를 대체하여 TOC 항목이 ′21년부터 적용 예정이며,

- 향후 월류수(CSOs) 및 차집전 수질관리를 위한 모니터링 시스템 구축시 TOC 연속자동측정기의 적용성을 판단할 기초자료로 활용.

※ CSOs(Combined sewer overflows)

합류식 하수관로에서 일정 하수량은 차집되어 하수처리장으로 보내지고 우천시 발생하는 초과량은 방류수역으로 자연 방류되는데 이 때 월류되어 방류되는 하수를 의미함.

○ 특정기간 사용 목적으로 구매(약7천만원) 보다는 임차(연구기간 약1,500만원) 사용이 유리

Ⅱ		임차 계획

□ 건 명 : 2020년 총유기탄소 연속자동측정기 임차

□ 임차개요

○ 임차기간 : 2020. 3. ~ 8.(6개월)

○ 장 비 명 : ******************************* 1대

	<장비 선정 사유>
- 형식승인된 제품이며 자체 신뢰성 검증 결과 응답시간과 정밀도 등 측정 성능이 초기우수 TOC 측정에 적합함.(물순환연구과-2222호, 2019.3.13.) - ********************을 사용하여 반응기 내에 염이나 산화부산물을 남기지 않아 부유물이 많은 시료에 대해 장기간 모니터링이 가능한 제품임. - 2015~2016년 동 장비를 사용하여 서울물연구원「강우유출수 자동모니터링 연구」를 수행한 실적이 있음. - 2019년 본 연구과제 수행시 임차․사용한 장비로서 연구의 연속성 및 신뢰성을 위해 동일장비 사용 필요.

○ 설치장소 : 새말빗물펌프장(서울특별시 성동구 송정동 소재)

□ 계약추진

○ 계약방법 : 1인 견적 수의계약

- 수의계약 사유 : 임차금액이 소액이며, *******의 독점제품임.

- 관련 근거(법규)

․지방계약법 시행령 제25조 제1항 제4호(아) 및 제5호(바)(수의계약)

․지방계약법 시행령 제30조 제1항 제3호(1인 견적)

	<지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(일부)>
제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따른 수의계약에 의할 수 있다. 4. 특정인의 기술ㆍ용역 또는 특정한 위치ㆍ구조ㆍ품질ㆍ성능ㆍ효율 등으로 인하여 경쟁을 할 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우 아. 해당 물품의 생산자나 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매해서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우 5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약 바. 추정가격이 5천만원 이하인 임대차 계약(연액 또는 총액을 기준으로 추정가격을 산정한다) 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조ㆍ구매계약이나 용역계약이 아닌 계약 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다. 3. 제2항에 따라 지정정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출받았으나 견적서 제출자가 1인뿐인 경우로서 다시 견적서를 제출받더라도 견적서 제출자가 1인뿐일 것으로 명백히 예상되는 경우

○ 계약업체 : *****************

○ 소요예산 : *******************

○ 예산금액 : 금 6,600천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비((12202)하수시험연구), 일반운영비, 사무관리비

□ 운영 및 관리

○ 사용자(발주부서) : 청천시 및 강우시 자체 실험목적에 따라 장비 운용

○ 장비공급자(계약상대자) : 장비의 원활한 측정을 위한 유지관리 시행

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.

3. 임차시방서 1부.

4. 수의계약요청사유서 1부.

5. 국내독점판매증빙서 1부.

6. 사업자등록증 1부.  끝.