문서번호	물순환정책과-1137
결재일자	2020.1.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장		물순환안전국장
송종봉	유통희	임춘근		01/17 이정화
협 조

2020년 용산미군기지 주변 지하수 수질모니터링 계획

2020. 1.

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	전문가 자문의견
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	용산구
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 용산미군기지 주변 지하수 수질모니터링 계획

용산미군기지 주변 지하수 및 하수 등에 대한 수질 모니터링을 실시하여 유류오염 확산 감시를 강화하고자 함.

□ 추진배경

○ 용산미군기지 주변 유류오염이 발견된 녹사평역('01. 1월) 및 캠프킴('06. 7월) 지하수 관정에 대한 정화사업 추진과 병행하여 오염지하수의 확산 징후 시 신속한 대응을 위해 모니터링 필요

○ 용산미군기지 내·외부 지하수 오염도 조사결과(’15.~’16. 기간 중 3회 실시) 지하수의 수질기준을 초과(지하수 관정 59개소 중 35개소 기준 초과, 벤젠 최대 671배 초과)하여 오염지하수 외곽확산 감시 강화 필요

□ 2019년 추진결과

○ 모니터링 : 40개소

구 분	계	지하수 관정	유출 지하수	하수	우수
계	40	10	26	2	2
민간 지하수	32	10	22	-	-
지하철 유출수 등	8	-	4	2	2

○ 검사항목 : 유류성분 5개 항목

- 휘발유 성분(4개) : 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌

- 석유류 성분(1개) : TPH(석유계총탄화수소)

○ 민간 지하수 모니터링 결과

- 모든 항목이 불검출이거나 검출되더라도 오염지하수 정화기준 이내로서 유류오염 확산 징후는 없는 것으로 판단됨

○ 지하철 유출수 등 모니터링 결과

- 지하철역(녹사평역, 삼각지역, 이촌역, 숙대입구역) 집수정의 경우 TPH가 검출되는 경우가 있으나, 유류 성분이 포함되지 않은 것으로 조사 됨

※ TPH는 일반 하수에서도 검출되기에, 크로마토그래피 분석을 통해서 최종 검출여부를 판단(고유 패턴 분석)

- 미군하수처리장 방류수 TPH 검출

’18. 8월부터 미군하수처리장 방류수에서 유류 성분 TPH가 검출되고 있어, 환경부를 통해 미군측에 원인조사를 요청함

	◀ 추 진 경 과 ▶
▸ ’18. 8월 : 국립한글박물관 앞 하수 모니터링 지점 TPH 검출(2.3㎎/L) ▸ ’18. 9월 ~ ’19. 4월 : 원인조사 실시(미군하수처리장 방류수 확인) ▸ ’19. 5월 : 조사결과 환경부 통보(환경오염 조사 요청) ▸ ’19.11월 : (환경부)미군측에 조사결과 통보(원인조사 요청)

※ 오염지하수 정화기준 : TPH 1.5㎎/L 이하

□ 2020년 추진계획

○ 대    상 : 39개소(’19년 40개소 ⇒ ’20년 39개소)

※ 전쟁기념관 내(주차장) 관측공 1개소는 캠프킴 주변 정화용역(모니터링 및 오염도분석 지점)에 포함되어 있어 제외

구 분	대상	지하수 관정	유출 지하수	하수	우수
계	39	9	26	2	2
민간 지하수	31	9	22	-	-
지하철 유출수 등	8	-	4	2	2

○ 추진절차

계획수립		시료채취		시료분석		종합분석		사후조치 (필요시)
(서울시)		(용산구)		(보건환경연구원)		(서울시)		(자문·합동조사)

- 수행방법

구 분	대상	시료채취 방법	발주처	비 고
계	39
용산미군기지 주변	29	캠프킴 주변 정화용역 공정에 포함하여 수행	용산구	서울시 예산 (재배정)
용산 역세권 주변	10	용산 역세권 주변 모니터링 용역	용산구	용산구 예산

○ 검사주기 및 검사항목

구분		대상	검사항목	검사주기 (회/연)	전체 검사 횟수(연)	비 고
계		39			178
지하수 관정		9	B. T. E. X, TPH	4	36
유출 지하수(민간)		22	B. T. E. X, TPH	4	88
유출 지하수(지하철 등)		4	B. T. E. X, TPH	10	40
하수	미군하수처리장	1	B. T. E. X, TPH	10	10	방류수
	난지물재생센터	1	TPH	4	4	유입 하수
우수		2	관능검사, TPH	필요시	-

※ B.T.E.X, TPH(벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 석유계총탄화수소)

□ 행정사항

○ 서울시(물순환정책과)	:	사업 총괄, 필요시 자문회의 및 합동조사
○ 용산구(맑은환경과)	:	시료채취 및 수질감시 활동
○ 보건환경연구원	:	시료분석 및 결과 통보(서울시, 용산구)
○ 서울교통공사(기계처)	:	지하철 역사 내 시료채취시 현장 안내
○ 난지물재생센터	:	시료채취시 현장 안내

붙임  1. 2020년 용산미군기지 주변 지하수 모니터링 대상 1부.

2. 2020년 용산미군기지 주변 지하수 모니터링 위치도 1부.

3. 2019년 지하수 모니터링 결과 1부.  끝.