문서번호	기전과-743
결재일자	2020.1.23.
공개여부	부분공개(4 5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이동훈		01/23 서승완
협조

2020년 도로터널 위기관리 대응

방재훈련 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 01.

강서도로사업소

기전과

2020년 도로터널 위기관리 대응 방재훈련 실시계획

터널 및 지하차도 내 차량화재 등 비상시 신속한 대응으로 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 도로터널 위기관리 대응 방재훈련을 실시 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침 (국토부, ‘09.08.24.)

○ 도로터널 시설관리자는 유관기관과 협력하여 정기적인 훈련계획 수립

□ 도로터널 화재안전기준 제3조 (소방방재청, ‘13.09.03.)

○ 도로터널의 정의 : 자동차의 통행을 위한 지붕이 있는 지하구조 (지하차도 포함)

Ⅱ		도로시설물 현황

□ 터  널 : 5개소

터널명	폭 (m)	연장 (m)	종별	기전시설물 현황
				수전 전압	조명등	CCTV	소화기	재방송 설비	비상벨	비상 발전기
화곡	20	442	2종	저 압	908	26	45	6	10	1
궁동	25	140	1종	저 압	268	10	12	-	-	-
작동	25	130	1종	저 압	256	9	12	-	-	-
범박	11.5	40	1종	저 압	105	3	4	-	-	-
천왕산 생태	10.2	80	1종	저 압	58	4	8	-	-	-

▶ 시설물 종별 기준 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 시행령 제4조

구 분	제1종	제2종
터 널	1) 연장 1천미터 이상의 터널 2) 3차로 이상의 터널	1) 연장 300미터 이상의 터널
지하차도	1) 터널구간의 연장이 500미터 이상인 지하차도	2) 터널구간의 연장이 100미터 이상인 지하차도

▶ 수전전압 구분 기준 : 특고압 (사용전압 7kV 이상),  저압 (사용전압 600V 이하)

□ 지하차도(1종) : 2개소

지하차도명	폭 (m)	연장 (m)	종별	기전시설물 현황
				수전 전압	조명등	CCTV	소화기	재방송 설비
외발산	20	1,015	1종	특고압	648	16	66	1
서부트럭 터미널앞	20	1,350	1종	특고압	1,088	16	87	1

※ 지하차도 : 총20개소 (1종:2개소,  2종:9개소,  법외:9개소)

Ⅲ		추 진 계 획

【터널 및 지하차도 자체 방제훈련】

□ 훈련장소 : 2개소 (외발산지하차도, 서부트럭터미널앞 지하차도)

□ 시행시기 : 월 1회이상 실시 (매월 넷째주 수요일)

(행사 등 사업소내 사정에 따라 일정은 변경 가능)

□ 참 가 자 : 기전과장 외 10명

□ 훈련내용

○ 화재발생 상황을 가정하여 위기대응 매뉴얼에 따른 감시, 신고, 설비작동,

대피안내 등 행동훈련 실시

○ 비상방송, 조명등, 소화기 등 방재설비 조작훈련 실시

○ 현장에 비치된 위기대응 매뉴얼 숙지

○ 훈련실시 후에는 강평을 통해 보완 및 개선사항 등 토의

【유관기관 합동 방재훈련 (필요시)】

□ 훈련장소 : 서부트럭터미널앞지하차도, 외발산지하차도 중 택1

□ 시행시기 : 도로시설과 특별지시 또는 훈련필요 판단시

(훈련일정이 확정되면 별도 세부 훈련계획 수립)

□ 유관기관 : 소방서, 경찰서 등

□ 훈련내용

○ 화재발생 등 가상 시나리오에 따라 유관기관과 합동훈련 실시

○ 방재설비 가동, 차량우회 유도, 화재진압 등 실제상황을 가정한

상황별 대처 훈련 실시

○ 유관기관과 합동으로 당해 터널의 방재시설 상태, 유사시 진입로 확보

및 이용, 환자 구급을 위한 인근 병원의 최단 통행로 파악

○ 훈련실시 후 종합적인 평가를 통해 각 기관별 보완사항 수렴 반영 등

<< 화재 발생시 대응체계 및 방재설비 가동 내용 >>

▶ 대응체계

상황감시	⇒	상황전파	⇒	방재설비 가동	⇒	화재진압
- CCTV 시민신고 등		- 소방서 - 경찰서 - 서울시 - 상황실		- 비상방송 송출 - 조명등 추가점등		- 현장출동 - 피난대피 유도 - 소화기방사 - 사후처리

▶ 방재설비 가동조치 내용

○ 터널내 라디오 재방송설비를 가동하여 시민들에게 대피안내 및 터널입구

차량진입 통제 안내

○ 터널내부 모든 조명등 점등으로 조도 최대화하여 시인성 확보

Ⅳ		행 정 사 항

□ 교육훈련 실시 후 훈련사항 교육일지에 기록 보관

□ 훈련실시 결과 도로시설과에 보고 (매월)

붙임  1. 방재훈련 세부 추진내용 1부.

2. 위기관리 대응 방재훈련 매뉴얼(외발산, 서부트럭앞) 1부.

3. 도로터널 방재훈련 실시결과 보고서(양식) 1부.  끝.