문서번호	누수방지과-1055
결재일자	2020.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
김영일		이태형		01/28 신용철
협 조
	주무관				김주연

2019년 12월 공급량 분석 보고

2020. 1.

상수도사업본부

시설안전부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 12월 공급량 분석 보고

2019년 12월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(12월): 95,205천㎥ ⇒ 전년 대비 1,623천㎥ (1.68%) 감소

(단위 : 천㎥, %)

구 분		2017	2018년	2019년	전년대비 증/감량	증/감율
12월	총 공급량	95,620	96,828	95,205	-1,623	-1.68
	일평균 공급량	3,085	3,123	3,071	-52	-1.68
1~12월	총 공급량	1,149,881	1,169,586	1,157,017	-12,569	-1.07
	일평균 공급량	3,150	3,204	3,170	-34	-1.07

○ 12월 공급량은  전년대비 1,623천㎥ 감소

- 전년 동월대비 누수건수 103건 감소, 동파건수 674건 감소, 수도사업용수 119천㎥ 감소등으로 공급량 감소

○ ‘19년 1~12월 공급량은 12,569천㎥ 감소

- ‘19년 1~3월, 12월 기온상승으로 동파건수 전년대비 8,905건(9,867→962건) 감소

- ‘18년도 여의도 샛강(1,650mm)누수등 누수량 전년대비 244천㎥(840→595천㎥) 감소

․400m이상 누수건수 : ‘18년 137건 300,718㎥ →’19년 116건 79,267㎥으로 감소

- 수도사업용수 전년대비 639천㎥(2,208→1,569천㎥) 감소

․배수지 항청소 퇴수용수 151천㎥ 절감 등 공공용수 관리 강화로 용수량 감소

○ ‘19년도 유수율 향상을 위한 공급량 관리 추진사항

- 수도사업용수 관리계획 수립(“19.3.8.): 공공용수 관리대장 작성 및 용수량 산출 철저

- 배수지 항청소시 퇴수용수 최적관리 방안 추진(‘19.4.23): 15만㎥ 절감효과

- 원인자 누수 제로화를 위한 선제적 누수예방 계획 수립(‘19.4.2) : 누수탐지 1,888건

※ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

-  ‘19.1~3월 기온상승으로 동파건수 감소, ’19.7~8월 기온 하강으로 공급량 감소

※ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

❍ 사업소별 공급량 증감

(단위 : 천㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
공급량 (12월)	2019년	95,205	12,027	10,228	12,171	9,359	12,488	14,232	11,200	9,948	3,552
	2018년	96,828	12,146	10,251	12,894	9,610	12,737	14,560	11,322	10,025	3,283
증 감 량		-1,623	-119	-24	-723	-251	-250	-328	-122	-76	269
증 감 율(%)		-1.68	-0.98	-0.23	-5.60	-2.61	-1.96	-2.25	-1.08	-0.76	-8.21

□ 일일 공급량 비교(최근3년)

2017년 12월						2018년 12월					2019년 12월					증감 (B-A)
일자		생산량	최저	최고	강수량	요일	생산량(A)	최저	최고	강수량	요일	생산량(B)	최저	최고	강수량
1	금	3,106,688	-7.6	3.1		토	3,186,800	0.8	12.4		일	3,031,335	2.3	6.2	3.3	-155,465
2	토	3,057,524	-4.6	8.1	4	일	3,104,578	2.8	11.8		월	3,150,755	-3.2	2.8		46,177
3	일	3,044,239	3.1	8.1	0.1	월	3,165,434	9.3	13.5	9.5	화	3,083,819	-5	4.2	0.6	-81,615
4	월	3,118,377	-6.1	4.5	0.1	화	3,094,505	-0.3	11.8	5	수	3,096,620	-2	7.2		2,115
5	화	3,081,902	-8.2	-0.4	1.2	수	3,181,721	-4.3	3.4		목	3,141,938	-8.5	-0.2		-39,783
6	수	3,054,935	-4.5	6		목	3,067,593	-1	6.8		금	3,106,173	-10.6	-1		38,580
7	목	3,039,566	-3.5	4.6		금	3,147,141	-9.6	-1.1		토	3,063,631	-5.5	1.2	0.1	-83,510
8	금	3,069,207	-7.1	-0.5		토	3,105,500	-11.4	-4.4		일	3,085,396	-5.5	4.9		-20,104
9	토	3,079,714	-5.6	5.4	4.1	일	3,136,250	-11.8	-2.1		월	3,141,671	-1.3	8		5,421
10	일	3,030,032	-2.5	6.7		월	3,195,307	-8.1	4.6		화	3,099,075	6	10.8	1.7	-96,232
11	월	3,088,279	-11	-2.5		화	3,154,107	-2.4	2.9		수	3,110,952	0.1	9.8	0.2	-43,155
12	화	3,064,064	-12.3	-5.2		수	3,129,617	-5	2.4		목	3,116,685	-3.5	3.4		-12,932
13	수	3,092,904	-12	-4.4		목	3,117,343	-5.9	2.1	1.3	금	3,076,307	-3.7	5.9	1	-41,036
14	목	3,103,939	-11.2	-1.9		금	3,174,464	-7.8	0.6		토	3,087,783	-0.1	6.4		-86,681
15	금	3,138,613	-7.5	0.9		토	3,096,528	-7.8	3.2		일	3,090,061	0.4	11		-6,467
16	토	3,132,963	-8.1	-2.6		일	3,111,151	-2.6	2.1	0.3	월	3,110,943	2.1	12.9		-208
17	일	3,102,109	-10.8	-2.3	3.4	월	3,182,638	-1.5	5.9	0.3	화	3,071,375	3.2	10.2	9.8	-111,263
18	월	3,130,870	-5.9	3.3		화	3,121,436	-2.8	7.4		수	3,080,388	-1.7	5.2		-41,048
19	화	3,142,924	-6.5	-1	0.2	수	3,110,700	1.3	9.5		목	3,082,153	-4.5	3.1		-28,547
20	수	3,137,286	-8.5	-0.1		목	3,092,752	-1.1	10.4		금	3,089,508	-3.5	2		-3,244
21	목	3,078,436	-5.6	4.6		금	3,118,744	0.4	9.8		토	3,045,686	-5.1	1.5	0.6	-73,058
22	금	3,118,539	-1.9	6.6		토	3,115,099	2.9	12.4		일	3,010,023	0.3	8.4	0.3	-105,076
23	토	3,126,245	5	8.7	20	일	3,081,043	-3.4	7.5		월	3,088,300	0.3	5.2	2.9	7,257
24	일	2,990,799	-0.6	5.7		월	3,054,053	-5.9	3.1		화	3,065,000	-2.9	6.5		10,947
25	월	3,008,910	-4.9	0.6		화	2,994,562	-4	5.2		수	2,919,944	-2.7	6.6		-74,618
26	화	3,178,086	-7.9	-1.1		수	3,121,673	-7.1	3		목	3,052,557	-2.4	4.1	0.3	-69,116
27	수	3,091,092	-10.3	-2.6		목	3,124,287	-12.5	-6.5		금	3,051,711	-4.6	2.6		-72,576
28	목	3,073,916	-6.8	0.8		금	3,141,709	-14.4	-6.6		토	3,031,771	-3.6	6.1		-109,938
29	금	3,090,521	-0.4	6	0.7	토	3,157,500	-10.5	-3		일	2,958,523	1.1	6.2	1.4	-198,977
30	토	3,017,855	-1.2	4.5	1	일	3,108,658	-11.3	-0.9		월	3,042,403	-5.7	6.8	0.4	-66,255
31	일	3,029,313	-3.2	3.3		월	3,135,500	-10.5	-0.5		화	3,023,375	-10.9	-4.5		-112,125
계/평균		95,619,847	-5.75	2.16			96,828,393	-4.7	4.1			95,205,861	-2.6	5.3		-1,622,532

○ 전년대비 기온상승으로 동파건수 674건 감소, 누수건수 103건 감소(812건→709건)로 공급량 감소

Ⅱ		공급량 분석

□ 총 괄

’19년 12월 총 공급량은 95,205천㎥으로 전년 동월대비 1,623천㎥ 감소(-1.68%) 하였으며, 1일 평균공급량은 3,071천㎥으로 52천㎥ 감소하였음

사업소별 공급량은 8개사업소 모두 감소하였으며, 시계외는 증가하였음

- 동부는 전년대비 누수건수(누수량) 감소량이 많아 감소율(-5.6%) 높음

- 서부는 누수량 증가 및 증산5와 백련 중블록간 수계전환에 따른 퇴수량 증가등 공급량 증가요인으로 공급량 감소율(-0.23%)이 낮음

서울시 전체인구(행안부 통계자료)는 9,729천명으로 전년대비 37천명(-0.4%)

감소하였으며,  수전수는 2,185천전으로 전년대비 30천전(1.39%) 증가하였음

- 인구수는 감소하나 세대수는 4,328천세대로 전년대비 63천세대 증가

1세대당 인구수0.04명(2.29명→2.25명)감소

12월 월간 일평균기온은 1.4℃로서 전년대비 2.0℃ 높음

- 평균 최고기온이 5.3℃로 전년대비 1.2℃ 높고, 평균 최저기온이 –2.6℃로

전년대비 2.1℃ 높음

공급량 감소원인은 전년대비 누수건수 감소, 동파건수 감소, 수도사업용수량 감소등으로 공급량이 전년대비 감소하였음

- 누수건수 103건(812→709) 감소, 400mm이상 10건(20→10건) 감소

- 동파건수 674건(790→116) 감소

- 수도사업용수량 119천㎥(225→106천㎥) 감소

시계외는 ‘18.7월 하남시 급수시작 및 남양주시 인구증가(376천명)로

계속적으로 증가(270천㎥)하고 있음

□ 분야별 변화 분석

❍ 사업소별 누수복구 현황

(단위 : 건, ㎥)

구분	계		중부		서부		동부		북부		강서		남부		강남		강동
‘19년 12월	709	47,877	140	7,133	104	11,166	98	1,990	59	1,333	106	8,004	106	2,634	55	15,003	36	614
‘18년 12월	812	41,978	105	11,788	112	2,199	103	3,099	101	383	124	5,770	125	1,712	93	13,993	49	3,034
증감	-103	5,899	35	-4,655	-8	8,967	-5	-1,109	-42	950	-18	2,234	-19	922	-38	1,010	-13	-2,420

❍ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건, ㎥)

구 경 별	2018년 12월		2019년 12월		전년 대비
	건수	누수량	건수	누수량	건수	누수량
계	812	41,978	709	47,877	-103	5,899
15~50㎜	693	23,673	587	21,702	-106	-1,971
80~100㎜	53	4,792	67	8,043	14	3,251
150~200㎜	29	2,987	30	5,211	1	2,224
250~400㎜	17	2,707	15	9,967	-2	7,260
500㎜이상	20	7,819	10	2,954	-10	-4,865

❍ 사업소별 수전수 증감 현황

(단위 : 천전)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2019년 12월	2,185	216	287	306	292	346	314	194	230
2018년 12월	2,156	212	285	300	291	342	306	193	227
증/감	30	4	2	6	1	4	8	1	3

❍ 사업소별 인구 증감 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-37	5	-5.1	-20	-22	-9	-3	0	18
2019년 12월	9,729	949	1,163	1,395	1,180	1,457	1,497	976	1,112
2018년 12월	9,766	944	1,169	1,415	1,202	1,466	1,500	976	1,094
증감률(%)	-0.4%	0.5%	-0.4%	-1.4%	-1.8%	-0.6%	-0.2%	0.0%	1.6%

▸ 12월말 서울시 전체 인구는 9,729천명으로 전년 동기 대비 37천명 감소

- 인구감소 37천명에 의한 공급량 변화 예상량: -361천㎥

* 감소량: -37천명 × 315일․인 × 31일 = -361천㎥

❍ 사업소별 세대수 증감 현황                             (단위 : 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	63,737	8,592	6,806	3,890	614	9,074	16,286	4,487	13,988
2019년 12월	4,327,605	439,404	522,861	646,036	499,751	616,532	734,740	406,180	462,101
2018년 12월	4,263,868	430,812	516,055	642,146	499,137	607,458	718,454	401,693	448,113
증감률(%)	1.5	2.0	1.3	0.6	0.1	1.5	2.3	1.1	3.1

- 2019년 12월 1세대당 인구수는 전년대비 0.04명 감소(2.29명→2.25명)

❍ 1인 1일 급수량

-  2019년 12월 ‘1인 1일 급수량’은 315ℓ로 전년 대비 5ℓ감소

❍ 기온 및 강우량 변화

- 12월 일평균기온 및 평균 최고, 최저기온

▸일평균 기온 : 1.4℃ (전년 –0.6℃에 비해 2℃ 높음)

▸일평균 최고기온: 5.3℃ (전년 4.1℃에 비해 1.2℃ 높음)

▸일평균 최저기온: -2.6℃ (전년–4.7℃에 비해 2.1℃ 높음)

- 12월 월간 강우일수 및 강수량

▸강우일수 : 13일(전년보다 5일 많음)

▸강우량 :  22.6㎜ (전년 16.4㎜보다 6.2㎜ 증가)

❍ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2018년 12월			2019년 12월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	전년대비 증감
12. 1 ~ 12. 7	-0.3	8.4	3,135	-4.6	2.9	3,096	-39
12. 8 ~ 12.14	-7.5	0.9	3,145	-1.1	7.0	3,103	-42
12.15 ~ 12.21	-2.0	6.9	3,119	-1.3	6.6	3,081	-38
12.22 ~ 12.31	-7.7	1.4	3,103	-3.1	4.8	3,024	-79

❍ 평균기온 및 강수량 현황

구 분	2017년 12월	2018년 12월	2019년 12월	전년 대비
일 평균기온(℃)	-1.9	-0.6	1.4	2.0
평균 최고기온(℃)	2.2	4.1	5.3	1.2
평균 최저기온(℃)	-5.7	-4.7	-2.6	2.1
강우일수(일)	10	5	13	8
강우량(㎜)	34.8	16.4	22.6	6.2

※ 최근 3년간 기온 현황

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2019년 12월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	106,048	40,624	4,682	392	539	3,458	38,711	600	7,217
연간 단가	30,357	2,777	2,341	392	172	674	20,755	194	1,113
취약 관로	8,699	-	-	-	367	2,170	4,620	165	1,237
단위사업	22,379	-	1,606	-	-	-	13,200	241	2,867
배수지 청소	4,735	-	735	-	-	-	-	-	2,000
물세척수	1,895	-	-	-	-	614	-	-	-
수계전환 등	37,983	37,847	-	-	-	-	136	-	-

※ ‘19년 12월 공급량 95,205천㎥ 대비 0.11% 차지

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2018년 12월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	225,325	70,507	26	1,606	521	145,269	6,151	803	442
연간 단가	10,894	6,961	-	1,388	413		1,260	803	69
취약 관로	8,979	452	26	218	37	3,355	4,891	-	-
단위사업	62,927	62,927	-	-	-	-	-	-	-
배수지 청소	-	-	-	-	-	-	-	-	-
물세척수	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수계전환 등	142,525	167	-	-	71	141,914	-	-	373

※ ‘18년 12월 공급량 94,741천㎥ 대비 0.23% 차지

□ 사업소별 공급량 분석(요약)

○ 12월 공급량은 전년 동월 대비 기온(일평균기온 2℃↑, 최고기온 1.2℃↑, 최저기온 2.1℃↑)상승으로 동파건수 674건 감소, 누수건수 전년대비 103건(812→709건)감소, 누수량 6천㎥ 증가(42→48천㎥), 400mm이상 누수건수 10건(20→10건) 감소, 수도사업용수 119천㎥감소(225→ 106천㎥)등으로 전체적인 공급량 감소

<중부> 119천㎥(일4천㎥) 감소

- 중구·종로·성북구 공급량 증가하였으나, 용산구는 감소하였음

각종 송,배수관 정비공사, 배급수관 정비공사에 따른 수계전환 및 수질이상에 따른 퇴수량 증가로 공급량이 증가한 것으로 사료됨

- 사업소 전체인구는 948,781명으로 전년동월 대비 5,124명 증가

- 사업소 수전은 216,366수전으로 전년동월대비 3,955전 증가

- 공공용수량 전년 동월대비 29,883㎥감소

- 불용관 정비 13개소 정비(새들 잠금 및 누수방지대 설치)

종로구 연지동 232-1외 12개소

- 누수탐지 16건, 방지량 3,721㎥/일

- 약수, 명륜, 구기, 연화봉 가압(증압)지역에 대한 집중 누수탐지 계속

(상시누수진단시스템 및 인력탐지)실시

- 송배수관 정비공사 9건(100%), 배급수관 정비공사6건(100%) 추진

<서부> 24천㎥(일1천㎥) 감소

- 수전은 287천전으로 전년동월 대비 2.3천전 증가

(13mm수전 증가: 오피스텔, 다중주택등의 세대별 설치에 따른 증가)

- 사업소 전체인구는 1,163천명으로 전년대비 5.1천명 감소

- 누수탐지 정비 32건 11.355㎥/일

- 누수건수 전년대비 39건 감소, 누수량은 991㎥ 감소

- 수도사업용수 44,972㎥(공급량의 0.44%) 전년대비 31,526㎥증가

- 증산5와 백련중블록간 수계전환 실시에 따른 공급량 변경사항 발생

- 불용관 정비 갈현동 12-133번지 외 12개소

- 와우2중블록 재개발, 재건축 다수 진행 공급량 감소

<동부> 723천㎥(일23천㎥) 감소

- ‘19년 12월 수전수 전년대비 5,526전 증가하였으나 공급량은 감소

- 상수도관 누수 조기 발생(누수탐지 23건 적출), 불용관 정비(10건)등 추진

- 재개발 및 재건축지역(관리처분6개) 현장확인 순찰점검 및 누수방지

- 누수탐지23건 적출, 불용관 정비(10건)등 추진

- 대현산17, 용마5, 월곡1 중블록 집중 누수탐지 4건 666㎥/일

- 경계밸브 개폐여부 점검 15개소 (누계 180개소)

- 중블록내 퇴수밸브 점검 160개소 (누계 1,740개소)

- 취약지역 누수탐지 및 순찰 점검(단일배관, 수계전환 불가지역129개소, 3회 이상 누수다발관로49개소)

- 재개발 재건축 6개 지역(관리처분) 누수 및 조례위반 점검

<북부> 251천㎥(일8천㎥) 감소

- 사업소 인구 1,180천명으로 전년대비 22천명 감소

- 사업소 수전 298천전으로 907전 증가, 건물신축에 따른 13mm 가정용 자계량기 713수전 증가

- 전년 동월대비 누수복구 43건 감소, 누수량 950㎥ 증가

- 누수 탐지건수는 전년대비 1건 감소, 방지량은 152㎥/일 증가

- 누수복구 노원구 상계동외 46개소, 방지량 594㎥/일

- 불용관59개소 정비(노원구 상계동 외 4개소, 누수방지 및 정체수 해소)

- 중블록 및 가압구역 경계, 퇴수밸브 개폐여부 11개소 점검(19.12.5~6)

- 동부간선도로 확장공사 구간 등 취약지역에 대한 누수여부 등 집중점검

- 재개발 지역 주변 등 취약지역(상계6구역 외2개소)에 대한 누수여부 집중점검 및 순찰

<강서> 250천㎥(일8천㎥) 감소

- 전년 동월대비 4,763전 증가. 누수복구 18건 감소, 누수(복구)량은

2,234㎥ 감소

- 누수탐지 정비 6건, 누수방지 425㎥/일

- 불용관 정비 217건 정비 (달성율187%)인입급수관 분기점 폐쇄등

- 신월1중블록(신월동849) 등 노후 상수도관(80mm이상) 누수방지량5,351㎥/일

- 3년 연속 공급량 증가 구로구 특별관리 (중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 개,폐 일제 점검, 중블록별 수전대사, 상반기중 노후 배급수관 정비): 80mm이상 누수탐지 2개소 방지량 581㎥

- 상시누수진단시스템 적극 활용 중블록 집중 누수탐지 실시

<남부> 328천㎥(일11천㎥) 감소

- 1인가구 증가로 8.4천 수전증가, 사업소 관내 인구수는 1,496천명으로 전년대비 3.4천명 감소하였으며, 전년대비 16,286세대 증가로 8개 사업소중 최대

- 주로 일반건물 구경 20mm수전 감소, 원룸등 1인가구 증가로 자계량기인 15mm 수전수 증가, 재개발․재건축 입주로 주계량기 75~200mm 수전이 27수전 증가

- 전년 노후관 개량등으로 공급량 증가(관악구,동작구,금천구)로 상대적인 감소

- 누수복구 전년동월 대비 21건 감소, 누수량 4,558㎥ 감소

- 누수 탐지 및 복구활동 활동 106건 시행으로 2,634㎥/일 감소

- 수도사업용수 38,711㎥ 으로 전년동월 대비 32,560㎥ 증가

- 봉천동 921번지 일대외 3개소 배급수관정비 외4건

- 동작구 상도동 244-16외 20개소 불용관 정비

<강남> 122천㎥(4천㎥) 감소

- 전년 대비 수전수, 인구수, 누수복구, 공공용수량이 감소, 재개발․재건축으로 인한 인구수 감소로 공급량 감소

- 취약관로 퇴수등에 따른 공공용수량은 전년 12월 803㎥에서

금년 12월은 600㎥으로 전년 동월 대비 203㎥ 감소하였음

- 누수복구는 전년 12월 84건, 일방지량 13,158㎥에서 금년 12월 51건, 일방지량 13,011㎥으로 전년동월 대비 33건 감소, 일방지량 147㎥ 감소하였음.

- 사업소 12월 수전은 201,337전으로 수전불리 증가등으로 전년대비 1,412전 감소

- 누수탐지 정비 9건, 방지량 6,494㎥/일

- 주요 다량 누수탐지(잠원동 55-7, 양재동 68, 우면동1576-1)

<강동> 76천㎥(일2천㎥) 감소

- 전년 동월대비 인구 17,280명 증가, 수전수 2,170전 증가

- 송파 문정동, 가락 헬리오시티, 고덕주공 2단지 등 꾸준한 입주로 인구수 증가

- 송파구 크로바, 진주, 미성아파트 및 강동구 삼익그린아파트 등 재건축 이주로 물 사용량 감소

- 공공용수량은 전년대비 6,775㎥ 증가, 누수복구 13건 감소, 누수량 2,420㎥/일 감소

- 삼전동 20-4등 21개소 불용관 정비(새들잠금, 클램프 설치등)

- 길동중, 광암1~4 중블록, 가압장 경계밸브 점검(47개소)

- 누수탐지 9건, 방지량 516㎥/일

- 강동구 8개소(고덕2,3,5,6,7단지, 둔촌주공, 신동아3차, 암사동514), 송파구5개소(풍납우성, 거여2-1, 거여2-2, 미성, 클로버, 진주APT)재개발 재건축 특별 점검실시

- 장지동840-645번지외 4개소 배급수관 정비공사등 5건 0.5km

Ⅲ		향후 대책

□ 공급량 관리를 위한 연간 추진계획 수립

○ 2020년 공급량 관리등 유수율 향상을 위한 연간 추진계획 수립

○ 2019년 사업소별 유수율 분석을 통한 공급량 관리방안 수립

○ 수도사업용수 분석을 통한 수도사업용수량 관리방안 연구

□ 유수율 향상 단위사업 지속적 추진 관리 강화

○ 재개발 재건축 지역 순찰강화등 관리 철저

○ 취약지역 누수탐지 및 신속한 누수복구 완료 등으로 누수 제로화 추진 등

○ 누수량 저감을 위한 공급량 관리방안 수립 추진

붙임 : 1. 전년대비 공급량 증‧감 현황(2019년 12월) 1부.

2. 2019년 12월 공급량 1부.  끝.