문서번호	정수시설과-1061
결재일자	2020.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		양영민	01/29 이철범
협 조
	주무관			김재성

2오니장 전동셔터 점검결과 보고

2020. 1.

암사아리수정수센터

2오니장 전동셔터 점검결과 보고

연휴 일시적 강풍으로 인하여 2오니장 전동셔터가 파손되어 슬러지케익 배출이 어려운 바, 이를 긴급히 임시조치하고 정비계획을 보고드림

□ 점검개요

❍ 점검일시 : ’20. 1. 28(화)

❍ 파손 및 긴급조치 현황

파손현황		임시조치 (셔터 철거 중)

❍ 점 검 자 : 공업8급 조광호외 2명

□ 점검결과 및 조치계획

❍ 점검결과 및 임시조치 사항

- 연휴(1/27) 일시적 강풍으로 인하여 2오니장 슬러지케익 박스실에 있는 전동셔터가 파손

- 전동셔터를 열지 못하여, 슬러지케익 배출이 어려운 바 셔터일부를 임시로 철거하여 슬러지케익 배출

❍ 조치계획

- 건    명 : 2오니장 전동셔터 보수

- 세부내역 : 파손된 셔터 5열 교체 및 강풍에 대비한 보강대 설치 1식

- 소요예산 : 약1,650천원

- 구매방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비.  끝.