＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도공사시 확인되는 희귀 상수도관 시편확보 요청

1. 상수도공사시 발견될 수 있는 희귀 상수도관을 역사성을 감안한 전시보존 필요성이 제기되어 본부에 전시실을 마련 계획중에 있습니다.

2. 이에 따라 누수복구 공사 등 각종 상수도공사시 발견되는 희귀 상수도관은 공사시 시편을 확보하여 주시기 바라며 확보된 시편은 별도 통보시까지 사업소에 자체 보관하시기 바랍니다.(향후, 전시실 설치 후 본부에 이관)

가. 시편 확보

1) 대    상 :  기존관 철거 또는 관 절단을 통해 공사시행한 관경 80㎜이상 희귀 상수도관(오나멘트관, 연접합관, PVC관 등)

※ 향후에는 누수발생시 확인된 기타 관로까지 시편대상을 확대 계획

2) 시편규격 : 시편은 길이 30㎝ 이하, 관경이 300㎜를 초과하는 상수도관은 운반·전시가 어려우니 종방향으로 절단(높이 30㎝)

※ 관로제원(관종, 관경, 부설년도), 위치, 채취일자, 시편사진을 향후 시편과 함께 본부에 이관

나. 행정사항 : 시설관리과에서 총괄, 담당자는 전직원 공람 바람.

붙임 : 상수도관 시편확인 작성양식 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수(급수,시설)1-8
주무관	성기옥		누수방지과장	이태형		시설안전부장	01/29 신용철
협조자
시행	누수방지과-1170	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1518	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개