＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	월드컵대교 건설에 따른 영등포아리수정수센터 암사면 보강 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 영등포아리수정수센터 내 월드컵대교건설공사가 쥐산(서측) 암사면과 근접하여 건설중에 있어, 아래와 같이 장기적 사면 관리 및 안전위해요인 제거를 위해 다음과 같은 사유로 암사면 보강 작업을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 당초 암사면 보호를 위하여 옹벽이 설치되어 있었으나, 교각설치를 위해 옹벽 일부를 제거하고, 암사면 쪽으로 접근하여 하부를 굴착하고 교각을 설치함에 따라 위험  요소가 증가함.(사면과 노출터널 간격이 2~4m정도임)

나. 월드컵대교 및 도로 시설물이 쥐산(서측) 암사면과 근접하여 시공됨에 따라 낙석 및 붕락으로 인한 인접 시설물(도로터널 및 보안울타리 휀스) 피해 예방 필요.

다. 교량(터널)공사 완료 시 시설물이 암사면과 근접되어 있어 장비 접근 불가로 인해 향후 암사면 관리가 어려워져 교량시공 전 암사면 보강 작업이 선행 되어야 함.  끝.

붙임 :  영등포정수센터 내 교량건설 현황 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	유양현		생산관리과장	신근호		생산부장	01/30 서대훈
협조자
시행	생산관리과-1095	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 생산부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1311	/전송	3146-1319	/	kunjisan@seoul.go.kr	/	대시민공개