	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 소방대상물 연결송수구 위치표시 자체계획

1. 현장대응단-2006(2019.3.20.)호『특정 소방대상물 연결송수구 위치표시 추진계획』와 관련입니다.

2. 소방안전지도에서 표출되는 특정소방대상물에 연결송수구의 위치를 표시, 현장대응능력 강화 및 활용정보 구축을 기하고자 다음과 같이 특정 소방대상물 위치표시 계획을 알려드리니 각 팀에서는 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기 간 : 2020년 2월 ~ 12월(11개월간) ※ 센터 사정에 따라 일정 및 대상 변동가능

나. 대 상 : 총 267개소

다. 조사 및 입력방법

1) 소방대상물 중 연결송수관 설비 위치 파악(입력 시 비고란에 표기)

- 연결살수설비 송수구 / 옥내 소화전 송수구 / 연결 송수관 송수구 /

스프링클러 송수구 / 옥내·스프링클러 송수구/ 간이 스프링클러 송수구

2) 소방안전지도 대상별 송수구 위치 표시 직접등록

- 2020년 연중 현지확인 훈련 계획 및 방문 시 자료조사 후 금년 12월까지 입력

- 각종 소방훈련, 소방활동자료조사, 소방순찰 등 대상물 방문 시 병행실시

- 학교, 아파트 단지 등 다수 동인 경우 개별동마다 송수구 위치표시

※ 행정정보시스템상에서 누락된 대상에 대해 입력조치 후 보고서식에 추가

3) 사진첨부 시 사진용량줄이기 또는(문서/10M, 동영상/50M) PDF파일변환

4) 입력권한 미부여 시 구조담당(421)에게 부서별 수합하여 요청

붙임 1. 2020년 연결 송수구 위치표시 대상 (중곡) 1부.

2. 특정소방대상물 연결송수구 위치표시 보고서식 1부.

3. 소방안전지도 연결송수관 등록수정삭제 방법 1부.  끝.

담당자	강식		진압2팀장	조연상		119안전센터장	01/31 경봉규
협조자
시행	중곡119안전센터-479	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321 길음119안전센터 (길음동)	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화		/전송	02-2201-4119	/		/	부분공개(6)