문서번호	생산관리과-1340
결재일자	2020.2.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
라승보		신근호	02/04 서대훈
협 조

오존접촉지 안전관리 강화 방안 검토 보고

2020. 2.

생  산  부

(생산관리과)

오존접촉지 안전관리 강화 방안 검토 보고

2019년도 행정사무감사시 시의원 건의 사항과 관련 정수센터 오존 접촉지의 안전관리 강화방안 검토 보고임.

▷ 김제리 시의원 건의사항

- 정수센터 오전접촉지 점검 및 안전성 강화 대책을 마련하기 바람

오존접촉지 현황

구 분	광 암	구 의	뚝 도	영 등 포		암 사	강 북
				1정수장	2정수장
고도용량 (만톤/일)	**	**	**	****	****	***	**
규 모	**************** ***	**************** ***	**************** ***	**************** ***	**************** ***	**************** ***	**************** ***
방수방식	*	*	**	*	**	*	*
준공시기	*******	********	********	********	********	********	********

오존접촉지 관리 현황

○ 정밀점검등 안전점검시 오존접촉지 외부 위주로 점검 시행

(단, 강북은 18년도, 암사는 17년도에 오존접촉지 내부 점검 시행함.)

- 오존접촉지는 신설 구조물로써 안정성에 문제가 없을 것으로 판단

- 오존접촉지 내부 점검시 오존투입 중단으로 인한 수질악화 우려

- 잔류오존의 위험성으로 인한 직원 및 작업자의 일상적인 접근 난해

○ (광암․구의․뚝도․영등포 정수센터)오존접촉지 내부점검시 계열별 운영 불가

- 오존접촉지가 2개지인 정수센터의 경우 계열별 운영은 가능하나, 생산량 감소로 실질적인 계열별 운영 불가

- 단, 강북 및 암사정수센터는 오존접촉지가 다수인 관계로 1개지 휴지시에도 정수센터 정상운영 가능

○ 정수센터 근무자들의 오존에 대한 정보 부족

- 오존의 위험성과 이에 대한 행동요령 및 안전장구 착용등 인식 부족

- 오존에 대한 막연한 불안감으로 인한 적극적인 업무처리 미흡

오존접촉지 관리 강화 방안

○ 정밀점검 및 정밀안전진단시 내부 점검으로 내실있는 점검 시행

- 정밀안전점검(2년 1회) : 외부 전문기관에 의뢰 점검

- 정밀안전진단(4년 1회) : 외부 전문기관에 의뢰 점검

○ 최소한 2년 1회는 오존접촉지 내부 점검

- 수질사고 예방을 위해 최대한 수질이 양호한 기간에 점검 진행

- 오존투입 중단에 따른 수질악화 대비 주민홍보 시행

○ 오존 취급 관련 안전교육 시행

- 교육일시 : 2020년 3~4월 중

- 강    사 : 섭외 중(기업재난안전협회, 한국오존협회 등)

- 교육방법 : 본부 집합교육

행정사항

○ 오존접촉지 안전관리 강화 방안 업무담당 부서에 전파

○ 오존 취급자 안전교육 실시 → 향후 세부 일정 수립 예정. 끝.