＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	배수지 유출유량계 미 구축 배수지 유량감시시스템 웹(web) 구현 협조

1. 누수방지과 - 12537(2019.11.19.)호 및 누수방지과 - 783(2020.1.17.)호와 관련임.

2. 배수지 수위 및 인근 아리수올림터 가압유량을 활용한 배수지 유출유량 산출       시범구현 결과 유량계 추가설치 없이 신뢰성 있는 실시간 배수지 유출유량 구현이     가능하여 유출유량계 미 구축 배수지 48개소에 대하여 확대 적용코자 하오니       붙임 자료를 참고하여 해당 사업소별 추진사항이 2020년 4월30까지 완료할 수      있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 유출유량계 미 구축 배수지 48개소

구 분	중 부	서 부	북 부	남 부	강 서	기 타
배수지명	성북2(저구),성북2(고구),혜명,가회,평창1,평창2,무악,경내,낙산,정릉4,인수,성북1,정릉3,한남,도원,월곡대	홍제,자하문,능안,연희,홍은,응암,삼우, 기자촌 1차 8개소(구축완료) 가좌,노고산,와우산,만리,홍은3,증산,수색,독박골	4.19,우이,수유5,수유6,상계2,번동	봉천6-2,봉천11소,신림2,신림2-1,신림9,남현,상도3,사당3	목동,신정,신월,우장산,개봉,온수	동부(응봉), 강동(거마), 강남(내곡 ,일원)
48	16	8	6	8	6	4

※ 1차 구축완료 확인 : 유량감시시스템 접속 → 서부수도 클릭 → 계통도 → 배수지수위유출      계통도에서 유량계 설치없이 실시간 급수패턴, 순시, 일일, 월간, 년간 유량 검색 가능

가. 추진사항 및 방법

․ 유량감시시스템 웹(WEB) 구성 및 수도사업소 유량서버 프로그램 수정․개발 ⇨ 본부(누수방지과)

5개 사업소 유량산정 프로그램 개발 및 웹(WEB) 구현 : 2020. 3.15 까지

․ 현장HMI, 게이트웨이 ,웹서버 유출유량 DB 추가 프로그램 수정․개발 ⇨ 해당사업소(기전팀)

5개 사업소 44개 배수지별 유량산정 프로그램 수정 및 웹(WEB) 구현 :  2020. 4.30 까지

※ 2020년 유량계 설비 주요업무 및 유지관리 담당자 회의시 〔2020.1.30.(목)〕 상세 설명 完

붙임 : 1. 배수지 유출유량 제공 시스템 구축방안 보고서 1식

2. 배수지 유출유량 미구축 48개소 확대추진 관련 보고서 1식  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	사업소(급수운영과,시설관리과)
★주무관	차경호		누수방지과장	이태형		시설안전부장	02/05 신용철
협조자
시행	누수방지과-1518	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개