다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	감항성개선지시(AD2020-024) 기술검토 결과 보고

1. 국토교통부 항공기술과-381(2020.2.4)『감항성개선지시(AD) 발행 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 발행된 감항성개선지시(AD)의 기술검토 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 발행번호: 2020-024(EASA2020-0013)

나. 발행일자: 2020.1.29

다. 적용일자: 2020.2.12

라. 적용대상/해당여부: AS365N2(001호.002호) / 해당없음

마. 주요내용: UMLAUT 엔지니어링 GmbH(구 P3 Engineering GmbH)가 제작한 특정 할론 무첨가 소화기의 품질 문제가 보고되었다. 68°C 이상의 고온 조건에 대한 이전의 알려지지 않은 장기 노출(12시간 이상)의 경우, 이러한 제조 결함으로 인해 스핀들이 감지할 수 없는 압착되어 소화기가 작동하지 않을 수 있다.

마. 검토결과 및 조치: 001, 002호기 MAIP제작사 제품 사용으로 해당사항 없음.

붙임  1. AD기술검토서 1부

2. 제작국가 발행 AD문서 1부.  끝.

담당자	이재희		정비반장	권순철		1팀장	신용선		소방항공대장	02/06 代신용선
협조자
시행	소방항공대-426	(		)	접수		(		)
우	07505	서울특별시 강서구 하늘길 84 서울소방항공대	/
전화		/전송		/		/	대시민공개