문서번호	보행정책과-2241
결재일자	2020.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
보도관리팀장	보행정책과장	보행친화기획관		도시교통실장
윤복철	박태주	마채숙		02/11 황보연
협 조
	주무관		조시형
	주무관		이동률
	주무관		전성호
	주무관		심선아

- 2020년 보도․보도공사장 - 설계․시공 지도 점검 및 보도관리 실행계획

2020.  2.

도 시 교 통 실

(보행정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 2020년 보도․보도공사장 -

설계․시공 지도점검 및 보도관리 실행계획

					< 주요 추진목표 >
▣ 보도공사 ○ 설계부터 시공까지 철저한 보도 공사관리 - 보도공사 설계․시공 매뉴얼 시공기준 철저 이행 - 보도공사 찾아가는교육 등 설계 지도․점검 우리시 자체 점검 강화 - 단순 노후보도의 전면보수는 지양하고, 보행에 불편을 초래하는 블록 침하,블록간 단차 등 평탄성 불량구간 위주의 소규모 정비(소파) 중점 추진 ▣ 보도관리 ○ ’보도블록 10계명’ 이행여부 현장 상시 점검체계 운영 - 보도블록 10계명 이후 전반적인 보도공사장 관리 등 개선이 이루어 졌으나, 지속적인 보도관리 점검 필요 ○ 강설 강우 등 계절변화와 불법 주정차 등에 의한 보도파손 지속발생 - 전문조사 인력 운용을 통한 보도 평탄성 조사 정비추진 ○ 보도포장 관리 전산화로 체계적 관리 - 보도현황 포장상태 등을 DB화하여 보도정비 시기 통계자료 활용 ▣ 보도블록 자재 개선 및 품질관리 ○ 투수블록 투수성능 검사 및 기준강화 - 투수블록 품질관리를 강화를 위하여 반입 전․후 투수계수 비교실시 - 투수블록 KS기준보다 높은 5단계 등급으로 나누어 최소 3등급이상 투수블록사용 (투수블록 지속성 검증시험장치 개발) †최근 미세먼지를 줄이는 콘크리트 블록표면 광촉매가 자외선과 반응하는 ‘대기정화블록’에 대한 연구 개발이 되고 있음.

Ⅰ		보 도 현 황

□ 총  괄 : 연장 2,998km, 면적 10.460㎢

구 분	계		특별시도		구 도		비 고
	연장(m)	면적(㎡)	연장(m)	면적(㎡)	연장(m)	면적(㎡)
규 모	2,905,428	10,162,038	1,664,267	6,631,136	1,241,161	3,530,902	‘18년
	2,998,865	10,460,266	1,695,403	6,772,566	1,303,462	3,687,700	‘19년

○ 포장재(기능별) 현황

- 총 면적 : 10.460㎢(불투수성 9.536㎢, 투수성 0.924㎢)

(투수성 포장 : ‘15년 0.417㎢, ’16년 0.548㎢, ‘17년 0.674㎢, ’18년 0.776㎢)

※ 환경변화에 따른 친환경 투수성블록 포장 증가추세(현재 8.8%)

□ 특별시도 보도 노선별 현황

○ 서울시 보도현황 : 266개 노선 (연장 1,695km,면적 6.773㎢)

- 자치구 관리 : 262개 노선 (연장 1,680km, 면적 6.731㎢)

- 시설공단 관리 : 4개 노선 (연장 15km, 면적 0.042㎢)

Ⅱ		‘19년 추진실적

□ 시도상 보도 유지관리 사업실적

구 분	사 업 내 용	실 적
시도상 유지관리 (포괄비)	시도상 보도정비	70,000㎡
	경계석 및 측구정비	3,000m
	소파 긴급정비	48,100㎡
장애인 안전시설개선	횡단보도 진출입로 턱낮춤 및 점자블록정비	1,037개소
투수블록 성능검사	투수블록 투수성능 모니터링	성능검사6회(시료채취및시험 304개)
시스템 유지보수	보도포장시스템 구축 유지보수	기능개선(공사현황입력,소파보수입력등)
개별사업(의원발의)	신촌로190주변 노후보도정비 등 (9개 자치구 30개사업)	87,100㎡

□ 보도공사 설계지도 점검 및 공사장 점검 실적

➊ 보도공사 설계 지도․점검

- 점검대상 : 실시설계용역(자치구 자체설계포함) 대상 모든 보도공사

- 점검실적 : 57건 (09~2019년까지 총 201건)

- 점검내용

‣ 의뢰시기 : 실시설계용역 준공 3개월전 / 착공 6개월전

‣ 제출서류 : 설계도면(보도포장 부문),공사시방서,디자인심의 의결서,

각종 보도위 시설물 배치도(가로수,가로등,한전지상기기 등)

➋ 찾아가는 보도공사 교육실시

- 목  적 : 현장 지적사항 중심「찾아가는 보도공사 교육」으로 보도공사  관계자의 의식전환, 시공품질 및 안전관리 역량강화

- 교육대상 : 자치구 및 주택도시공사 등 공사관계자(공무원,감리,시공사)

- 교육장소 : 25개 자치구 대상, 4개 권역별로 1회 실시

- 교육실적 : 4회 (2019. 2. 14, / 2. 25, / 2. 26, / 2. 27)

- 교육내용

‣ ’18년 보도정책 추진성과 및 현황

‣ ’19년도 중점 추진 점검사항 및 개선사항 안내

‣ 투수블록 시공관리 및 보도 소파보수 단가 신설 안내

‣ 보도 평탄성 불량구간 정비계획 안내

‣ 부실 보도공사 관련자 제재기준 및 예방책 교육 등

➌ 보도공사장 공정별 점검(서류제출)

- 점검대상 : 시민참여 예산 등 시비 투입 보도공사장 전체

- 점검실적 : 50건 (2009~2019년까지 총 201건)

- 점검내용

‣ 보도공사 공정별(착공전,공사중,준공전) 설계․시공 매뉴얼 준수여부 확인

‣ 공정별 증빙자료(시험성적서 등 현장사진) 제출

‣ 보도공사 체크리스트 결과 제출

➍ 보도 평탄성 조사 정비

- 조사목적 : 보도평탄성 불량구간을 조사하여 보행불편사항 신속보수

- 조사실적 : 보도평탄성 불량 구간 12,055건 발굴 정비

- 조사내용

‣ 전체 보도를 대상으로 보행불편사항(평탄성 불량 및 국부침하 등) 조사

‣ 전문조사인력 50명(자치구당 2명)하여 자치구 연간단가업체 정비조치

➎ 보도공사 Closing 11 이행실태 불시점검

- 점검목적 : 연말 보도공사 인한 예산낭비 오해소지와 동절기 공사로 인한   부실시공 방지를 위해 11월말까지 보도공사 완료

- 점검실적 : 18건 (현장교육 및 시정조치 5건)

- 점검사항

‣ 동절기(‘19.12.1~’20.2.28) 공사금지 기간중 각종 보도공사 여부

(단, 주민생활과 직결되는 소규모 굴착공사 및 긴급굴착공사 보도공사 예외)

‣ 불시에 Closing 11 이행실태 점검 및 불이행시 부실공사 방지를 위해 공사중단 및 과태료, 부실벌점 등 원스트라이크 아웃제 적용

➏ 응답소 ‘보도불편사항 신고’ 포상금제도 운영

- 운영목적 : 시민이 보행중 보도침하 파손 등 불편사항을 서울시 다산콜센타 120 응답소에 신고하면 신고건수에 따라 온누리상품권 지급

- 신고건수 : 95건, 포상금 3,180천원 지급 (상반기 58건 1,880천원, 하반기37건 1,300천원)

- 포상금 지급 : 매년 상․하반기(7월초, 12월말 지급)

구 분	10~30건미만	30~50건미만	50~100건미만	100~200건미만	200건이상
포상상품권	2만원	5만원	10만원	20만원	30만원

➐ 보도포장 전문기술교육 과정 협력(양해각서 체결)

- 교육목적 : 보도포장의 품질향상을 위해 포장기술에 대한 체계적인 이론과 보도포장 관계자(시공,감독,감리)의 시공기술 향상 필요

- 교육기관 : 전문건설공제조합 기술교육원(실습 기자재 비치), 충북 음성소재

- 교육대상 : 현장소장, 포장공, 설계사, 공사감독, 감리자 등

- 교육실적 : 업체,감독자 관계자 등 481명 수료(그간 ‘09년~’19년간 5,574명 교육수료)

- 강의출강 : 보행정책과 보도관리팀장, 담당자 출강(25회)

Ⅲ		‘20년 추진계획

	1	보도관리 사업 실행계획
<2020년 시도상 보도유지관리 사업추진계획(보행정책과-7494,‘19.12.20)>참조 ‣ 예산 : 36,975백만원(’19년 30,803백만원 대비 6,172백만원 증액) ‣ 주요 내용 : 4개 단위 사업 1. 시도상 보도유지관리(포괄비) : 30,443백만원 2. 횡단보도 진출입로 장애인 안전시설 정비 : 5,700백만원 3. 초등학교 학생을 위한 안전한 통학로 조성 : 800백만원(시민참여) 4. 보도포장시스템 유지보수 : 32백만원 ※ 걷기편한 행복거리조성 : 564백만원 (이월사업) 별도

□ 시도상 보도유지관리 사업

□ 시도상 보도정비 사업

○ 위 치 : 서울특별시도 261개 노선(면적6,713,367㎡, 연장 1,668km)

○ 규 모 : 보도정비 52,111㎡, 경계석및측구정비 2,600m, 소파긴급정비48,077㎡

○ 사업기간 : ’20. 1. ~ 12.

○ 총 사업예산 : 30,443백만원

‣ 시도상 보도 유지관리(포괄비) : 10,050백만원(자치구 사업)

‣ 시의원 발의사업(단위사업) : 12,030백만원(자치구 사업)

- 15개 자치구 25개소 보도 보행환경개선 사업

‣ 교통약자 이동편의시설 정비 : 1,262백만원(자치구 사업)

- 보도상 점자블록 불량, 보도블록 파손, 기울기 불량정비(강북권 3,404개소 정비)

‣ 시도상 소파보수구간 긴급정비 : 6,801백만원(자치구 사업)

- 자치구 평탄성 조사결과 반영 12,055개소 정비, 우선 4,301백만원 배정

- 해빙기 우기점검 등 추가 소파보수물량 발생시 하반기 2,500백만원 배정

‣ 투수블록 투수성능 지속성 검증시험(직접사업)

- 사업목적 : 투수블록 투수성능 유지를 위한 관리기준 마련 및 기술개발

- 사업대상 : 3년 이상 경과된 시도상 투수블록 포장구간 중 현장 투수시험결과 최소 투수계수(0.1㎜/sec)에 미달하는 선정(26,500㎡)

- 사업기간 : ‘20. 1. ~ 12.

- 사업예산 : 300백만원

- 추진일정 : ’20. 2.~ 3. : 투수시험대상지 선정

’20. 3 ~ 11. : 용역 발주 시행 및 준공

○ 추진일정

- ’20. 1. 8. : 자치구 예산 재배정

- ’20. 2~11. : 설계 및 공사시행(자치구 시행)

- ’20. 2~12. : 시설공사 정산 및 준공

□ 횡단보도 진출입로 장애인 안전시설 정비사업

○ 사업목적 : 장애인 안전시설 정비사업 실시용역 결과 횡단보도 진출입로  장애인 안전시설 보행약자(시각․지체장애인) 보행환경 조성

○ 사업규모 : 횡단보도 턱낮춤 및 점자블록 정비 1,500개소

- 턱낮춤 정비 : 횡단보도 보도 턱낮춤을 0cm로 정비하여 단차 제거

- 점자블록 정비 : 점자블록을 이동방향에 맞게 올바른 위치로 시공

○ 사업기간 : ‘20. 1. ~ 12.

○ 사업예산 : 5,700백만원

○ 추진일정

- ’20. 1. 8. : 자치구 예산 재배정

- ’20. 2~11. : 공사시행(자치구 시행) / ※ 실시설계 ‘19.11월 완료

- ’20. 2~12. : 시설공사 정산 및 준공

□ 초등학교 학생을 위한 안전한 통학로 조성

○ 사업내용 : 시민참여 사업으로 안전하고 쾌적한 보행환경 조성을 위해 시도상 초등학교 통학로 노후 보도 정비

○ 사업위치 : 4개구(동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구)

- 동대문구 휘경초등학교 앞  통학로 보도정비(연장 360m)

- 성동구 금옥초등학교 앞  통학로 보도정비(연장 360m)

- 성북구 성신초등학교 앞  통학로 보도정비(연장 200m)

- 중랑구 중목초등학교 앞  통학로 보도정비(연장 200m)

○ 사업기간 : ‘20. 1. ~ 12.

○ 사업예산 : 800백만원 (자치구별 200백만원 배정)

○ 추진일정

- ’20. 1. 13. : 자치구 예산 재뱅정

- ’20. 2~9. : 설계 및 공사시행(자치구 시행)

- ’20. 10.   : 시설공사 정산 및 준공

□ 보도포장시스템 유지보수 (직접사업)

○ 사업목적 : 보도와 관련된 현황과 포장상태 등을 DB화하여 서울시 보도의 중장기 정비계획 수립 및 효율적 통계관리에 활용

○ 사업내용 : 보도포장시스템 상시 유지관리체계 및 기능개선

○ 사업기간 : ‘20. 1. ~ 12.

○ 사업예산 : 32백만원

○ 추진일정

- ’20. 1. 1. : 용역업체 체약체결, (주)지노시스템

- ’20. 1~11. : 시스템 유지관리 용역시행

- ’20. 12. : 용역 준공

	2	보도관리 점검 실행계획
<2020년 보도공사장 점검 및 관리계획(보행정책과-481, ‘20.1.9)> 참조 - 주요 중점 실행사항 - ○ 보도공사 설계 지도․점검 ‣ 보도공사 시 설계시공 매뉴얼에 따라 설계반영 여부 사전확인 ○ 보도공사장 공정별 관리계획 제출 점검(서류점검) ‣ 보도포장시스템상 공사일정 등록 여부확인 ‣ 공정별 체크리스트 입력(착공전,공사중,준공전) ‣ 보도공사 설계․시공 매뉴얼 준수여부 확인 ○ 보도공사장 상시 점검(현장점검) ‣ 공정별 이행 관리실태 현장확인 ‣ 임시보행로 확보,안전휀스설치, 보행안전도우미 배치 등 안전관리 ‣ 다짐시행, 전체 턱 낮춤 이행여부 등 품질분야 (줄눈모래 채움 및 다짐 상태 중점점검) ‣ 보도포장 시공상태 기준 준수여부(구조물 주변 정밀시공 등)

□ 보도공사 설계 지도․점검

□ 점검개요

○ 대 상 : 실시설계 용역(자치구 자체설계 포함) 대상 모든 보도공사

- ’20년 시도상 보도유지관리비(시비) 지원사업 및 의원발의 사업

- 보도공사를 수반하는 도로개설(확장), 주택사업(뉴타운,재건축,재개발) 등 각종사업

○ 사업별 현황 : 74개소 (추가 사업물량 분기별 수합 별도포함)

- 자치구별 사업대상지 점검대상 현황 :  # 별첨 1

○ 의뢰시기 및 방법

-  설계용역 대상 모든 보도공사 → 실시설계 용역 준공 3개월 전

(인가,허가, 승인 부서에서 의뢰)

- 단위사업(시의원발의) 및 시비 지원사업(자체설계포함) → 설계용역 준공 3개월전

- 보도공사를 수반하는 도로개설(확장), 주택사업(뉴타운,재건축,재개발) 등 각종사업

→ 보도공사 착공 6개월전 (인가,허가, 승인 부서에서 의뢰)

<점검 절차>

지도점검의뢰		지도점검		검토의견회신		조치계획서 회신		보완요청(필요시)
사업시행부서→보행정책과		보행정책과		보행정책과→사업시행부서		사업시행부서→보행정책과		보행정책과→사업시행부서

○ 제출서류

- 설계도면(보도포장 부문), 공사시방서, 디자인심의 의결서, 각종 보도위 시설물 배치도 (가로수,가로등,한전지상기기 등)

- 보도공사 시 설계․시공 매뉴얼에 따라 설계반영 여부 등 확인

○ 지도․점검

- 보행정책과(보도관리팀) 해당 담당자가 설계적정여부 검토 후 의뢰기관 회신

□ 찾아가는 보도공사 교육실시

□ 개  요

○ 교육목적 : 현장 지적사항 중심「찾아가는 보도공사 교육」으로 보도공사  관계자의 의식전환, 시공품질 및 안전관리 역량강화

○ 교육대상 : 자치구 및 주택도시공사 등 공사관계자(공무원,감리,시공사)

○ 교육장소 : 25개 자치구 대상, 4개 권역별로 1회 실시

- 서북권(장소 종로구) : 종로구,중구,용산구,은평구,서대문구,마포구

- 동북권(장소 강북구) : 성동구,광진구,동대문구,중랑구,성북구,강북구,도봉구,노원구

- 서남권(장소 영등포구) : 양천구,강서구,구로구,금천구,영등포구,동작구,관악구

- 동남권(장소 서초구) : 서초구,강남구,송파구,강동구,시설공단,주택도시공사

○ 교육일시 : 4회 (2020. 2. 13. / 2. 17. / 2. 19. / 3. 5.)

○ 교육내용 (교육자료 별도작성)

- ’19년 보도정책 추진성과 및 현황

- ’20년도 중점 추진 점검사항 및 개선사항 안내

- 투수블록 시공관리 및 보도 소파보수 단가 신설 안내

- 보도 평탄성 불량구간 정비계획 안내

- 부실 보도공사 관련자 제재기준 및 예방책 교육 등

□ 보도공사장 공정별 관리계획 제출(공사착공 전․중․후)

□ 개  요

○ 보도공사 시 설계시공 매뉴얼에 따라 설계시공 및 유지관리사항 중점 점검

○ 보도포장시스템상 공사일정 등록 및 공정별 체크리스트 입력확인

○ 점검대상 : 74개소 (추가 사업물량 분기별 수합 별도포함)

- 주민참여예산 등 시비투입 보도공사장 전체

- 보도공사장 공정별 점검대상 :  # 별첨 1

○ 제출시기

- 각 공사장 공정별(착공전/공사중/준공전)로 제출, (착공전은 공사 3일전에 제출)

○ 공정별 중점 점검사항 제출서류

- 공정별 증빙자료(시험성적서 등 서류 및 현장사진)

- 보도공사장 공정별 체크리스트  점검결과 : #별첨 2

<중점 점검사항>

‣ 착공전

- 보도블록 10계명 이행서약서, 보도블록 미끄럼방지 저항성 기준확인

- 투수지속성 및 투수성,투수기층 설계내역, 줄눈모래 입도시험 기준확인     (투수블록 시공)

‣ 공사중

- 안전관리 분야 : 임시보행로 확보 및 안전휀스 설치 등

- 품질관리 분야 : 다짐시행, 경계석 기초, 전체턱낮춤 이행여부 등

‣ 준공전

- 보도포장 시공상태 기준 준수여부(구조물 주변 정밀시공 등)

○ 서류 점검 및 현장점검

- 보도포장 시스템 입력사항 및 공정별 체크리스트 서류 점검

- 서류점검 결과 지적사항 발생시 현장점검

‣ 보행정책과(보도관리팀) 점검조 편성 점검 실시

- 공사관련 자료 부실입력,미입력 공사장 적발시 엄격한 기준적용

□ 보도 평탄성 조사정비

○ 조사개요

- 요철없는 안전한 보행환경을 위한 보도평탄성 불량구간을 조사하여 보행  불편사항 신속보수하여 시민 보행만족도 제고

○ 조사방법

- 전체 보도를 대상으로 전문조사인력 50명(자치구당 2명)이 평탄성불량 국부침하 등을 조사하여 자치구 연간단가업체로 하여금 정비조치

○ 조사시기 : 전수조사 연2회

- 상반기 (2월~3월), 하반기(8월~9월), 정비대상보수 연중시행

○ 정비관리 : 정비 조치후 정비대상관리 반기별 보고 → 서울시 보행정책과

□ 보도공사장 상시점검(현장점검)

□ 개  요

○ 보도포장시스템상에 입력된 특별시도 보도공사 현장 점검

○ 보도공사장 설계시공 매뉴얼에 따라 시공 준수여부 중점 점검

○ 점검대상 : 74개소(추가 사업물량 분기별 수합 별도포함)

- 특별시도 보도공사장 전체

- 자치구별 사업대상지 점검 대상  ‘# 별첨 1’

○ 점검기간 : 2020. 3. ~ 11.

○ 점검조 편성

- 보행정책과(보도관리팀) 직원 2인 1조  편성 점검

○ 중점 점검사항

- 공정별 이행 관리실태 현장점검

- 임시보행로 확보, 안전휀스설치, 보행안전도우미 배치 등 안전분야

- 다짐시행, 전체 턱 낮춤 이행여부 등 품질분야

(줄눈모래 채움 및 다짐 상태 중점점검)

- 보도포장 시공상태 기준 준수여부(구조물 주변 정밀시공 등)

○ 점검 조치계획

- 보도공사 관련 기관에서 1차 자체점검 실시

- 서울시 보행정책과(보도관리팀) 점검조 2인1조  편성점검

‣ 지적사항 조치내용 해당 기관 자치구 등 통보

‣ 조치사항 불이행시 부실공사 방지를 위해 공사중단 및 원스트라이크아웃제(부실벌금,과태료 부과)적용

□ 보도공사 Closing 11 이행실태 불시점검

○ 점검목적

- 동절기(‘19.12.1~’20.2.28) 기간중 각종 보도공사 금지

(단, 주민생활과 직결되는 소규모 굴착공사 및 긴급굴착공사 보도공사 예외)

- 연말이면 되풀이되던 보도공사 인한 예산낭비 오해소지와 동절기 무리한 공사로 인한 부실시공 방지를 위해 11월까지 공사완료

○ 점검시기 : ‘19. 12 ~ ’20. 2. 28 (‘20. 12 ~ ’21. 2. 28)

○ 점검사항

- 동절기 공사금지 기간중 각종 보도공사 여부(11월말까지 각종 보도공사 완료)

- 불시점검에 따른 Closing 11 이행실태 점검

○ 점검조 편성

- 보행정책과(보도관리팀) 직원 2인 1조  편성 점검

○ 점검 조치

- 불이행시 부실공사 방지를 위해 공사중단 및 과태료, 부실벌점 등 원스트라이크 아웃제 적용

□  해빙기․우기대비 보도 특별점검실시

○ 점검목적

- 겨울철 강설 강우로 지반 동결 후 해빙기 지반침하 및 여름철 우기로 인한

지반침하로 보도블록 침하 파손 점검 정비

○ 점검기간

- 해빙기 : ‘20. 2. ~ 3.

- 우기절 : ‘20. 6. ~ 7.

○ 점검내용

- 보도침하 탈락, 측구(경계석) 파손, 평탄성 불량 발생 여부

- 가로수, 보도상 지장물 주변 블록 이탈 여부 등

○ 점검조 편성

- 보행정책과(보도관리팀) 직원 2인 1조  편성 점검

- 보도관리팀 점검조, 자치구 자체 점검조 등을 활용하여 서울시 보도구간  전체 일제 점검

○ 점검 조치

- 긴급사항은 응급복구 실시 및 지적사항 최대한 빠른시일내 조치후 결과보고

□ 보도포장 전문기술교육 과정 협력(양해각서 체결)

- 교육목적 : 보도포장의 품질향상을 위해 포장기술에 대한 체계적인 이론과 보도포장 관계자(시공,감독,감리)의 시공기술 향상 필요

- 교육기관 : 전문건설공제조합 기술교육원(실습 기자재 비치), 충북 음성소재

- 교육대상 : 현장소장, 포장공, 설계사, 공사감독, 감리자 등

- 교육실적 : 서울시 관내 보도포장 업체 및 감독자 관계자 481명

(그간 실적 :  ‘09년~’19년간 5,574명 교육수료)

- 강의출강 계획(협조)

‣ 보행정책과 보도관리팀장 및 담당자 출강 (요청시 월1회 예정)

□ 보도관리 직원 워크숍 추진

○ 교육목적 : 자치구 보도공사 관련직원 대상 실무교육 및 시공품질 역량강화

○ 교육장소 : 서울시 속초수련원(1박2일)

※ ‘19년 워크숍 실시 : ’19. 10. 31 ~ 11. 1. (62명 참석)

○ 워크숍 추진일정 : ‘20. 11월 예정

Ⅳ		행정사항

□ 보도공사 설계 지도․점검 및 공정별 관리

○ 제출된 설계시공 매뉴얼 이행여부 면밀히 검토 후 의뢰부서 회신

※ 점검대상 외 추가 공사현황 분기별 요청하여 점검대장 관리 작성 점검실시

□ 보도공사장 점검 지적사항 조치

○ 점검지적사항에 대해서는 해당 기관에 통보하여 조치

○ 경미한 지적사항에 대해서는 즉시 조치토록하고, 예산이 많이 필요하거나 시일이 경과되는 사항은 별도 계획수립 조치

□ 특별점검(해빙기․우기), 보도공사Closing11 불시점검은 추진일정에 맞추어 별도계획 수립 추진

붙 임 : 1. 자치구별 사업대상지(공사장 공정별) 점검대상 현황 1부.

2. 보도공사장 공정별 체크리스트 1부

3. 보도공사장 점검항목 LIST 1부.  끝.