문서번호	교통운영과-2394
결재일자	2020.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고광호		박성재	02/11 강진동
협 조

도로표지(도로명안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

[중랑구 겸재로 면목역 사거리 등 7개소]

2020.  2.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(도로명 안내) 문안 심의요청 검토 보고

중랑구 겸재로 면목역사거리 등 7개소 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 중랑구 (교통행정과–7998)

○ 요청일시 : 2020. 2. 3.

○ 요청내용

-	중랑구 겸재로 면목역사거리 등 7개소 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 22개소(방향표지- 단면2개소, 양면20개소) 42면

3

추가

4

추가

1. 위치 : 면목역사거리(3개소)	2. 위치 : 면목2동사거리(4개소)
3. 위치 : 겸재삼거리(3개소)	4. 용마 한신아파트사거리(3개소)

5. 망우사거리(4개소)	6. 사가정역사거리(3개소)
7. 능산삼거리(2개소)

□ 검토 내용 및 결과

○ 검토내용 : 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 중랑구 교통행정과로 통보.

- 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것

- 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작, 식별이 가능한 장소에 설치하여야 하며,

- 「도로표지규칙」개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람.〔관련공문 교통운영과-977(’19.8.12)〕

· 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm

· 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. korearoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적을 입력하여 주시기 바람.

-  주간선도로 위주 노선별로 추진하여 도로이용자 도로이용에 불편이 없게 추진하고, 도로표지 상단 보조표지는「도로표지 제작.설치 및 관리지침」제15조 제7항 부합되지 않은 표지판은 정비요망.

붙임 : 중랑구 겸재로 면목역사거리 등 도로표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 중랑구 겸재로 면목역사거리 등 도로표지 문안검토 결과

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
1면목 역 사거리	1 (상: 앞면 하: 뒷면)			누락	검토결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) - 앞면 : 좌회전방향 ‘사가정역’/ 직진방향 ‘동일로/ 우회전방향 ’상봉역‘으 로 표기 - 뒷면 : 직진방향은 근거리 지명 표기(서일대학교 → 동원사거리)
	2 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				누락	검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 직진방향은 ‘서일대학교’ → ‘동원사거리’로 표기 ○ 뒷면 : 좌회전 방향 ‘사가정역’/ 직진방향은 ‘동일로’ / 우회전방향은 ‘상봉역’ 으로 표기
2.면목2동사거리	1 (상: 앞면 하: 뒷면				검토결과 반영
				누락	검토결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 근거리 지명 우선하고, 방향별로 1지명 표기 - 앞면 : 직진방향은 ‘면목역, 서일대학교’ → ‘면목역’ 으로 표기 - 뒷면 : 좌회전방향 ‘장안교’ 직진방향은 ‘한신아파트삼거리’ / 우회전 방향 ‘망우로’ 표기

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
2.면목2동사거리	2 (상: 앞면 하: 뒷면)
					검토결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 근거리 지명 우선하고, 방향별로 1지명 표기 - 앞면 : 좌회전 방향 ‘서일대학교, 면목역’→ ‘면목역’/ 우회전방향 ‘한신아파트’ → ‘한신아파트삼거리’ 로 표기 - 뒷면 : 좌회전 방향 ‘한신아파트’ → ‘한신아파트삼거리’/ 직진방향‘망우로, 태릉’ → ‘망우로’/ 우회전 방향 ‘면목역, 서일대학교’ → ‘면목역’ 으로 표기
	3 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 좌회전 방향 ‘한신아파트’ → ‘한신아파트삼거리’/ 직진방향‘망우로, 태릉’ → ‘망우로’/ 우회전 방향 ‘면목역, 서일대학교’ → ‘면목역’ 으로 표기 ○ 뒷면 : 좌회전 방향 ‘서일대학교, 면목역’→ ‘면목역’/ 우회전방향 ‘한신아파트’ → ‘한신아파트삼거리’ 로 표기
3.겸재삼거리	1 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				누락	검토결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) - 앞면 : ‘서일대학교’ → ‘용마산역’으로 표기 - 뒷면 : 직진방향은 ‘망우사거리’/ 회전방향은 ‘면목역’으로 표기
	2 (단면)				검토결과 반영
		검토결과	○ 우회전방향 : ‘서일대학교’ → ‘용마산역’ 으로 표기 ○ 화살표 앞 국도번호 6번 표기 삭제

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
3.겸재삼거리	3 (상: 앞면 하: 뒷면)			누락	검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 직진방향 ‘망우사거리’/ 회전방향 ‘면목역’으로 표기. ○ 뒷면 : 직진방향 ‘서일대학교’ → ‘용마산역’으로 표기.
4한신아파트 사거리	1 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				누락	검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 좌회전방향 ‘서일대학교’ → ‘망우사거리’로 표기. ○ 뒷면 : 죄회전방향 ‘용마산역’/ 직진방향 ‘사가정역’/ 우회전방향 ‘망우 사거리’로 표기.
	2 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				누락	검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 좌회전방향 ‘사가정역, 용마터널’ → ‘사가정역’/ 직진방향 ‘서일 대학교’ → ‘망우사거리’로 표기. ○ 뒷면 : 좌회전방향 ‘사가정공원’/ 직진방향 ‘용마산역’/ 우회전방향 ‘사가정역’으로 표기.

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
4 한신아파트사거리	3 (예고표지)
		검토결과	○ 좌회전방향 ‘사가정역, 용마터널’ → ‘사가정역’/ 직진방향 ‘서일대학 교’ → ‘망우사거리’로 표기. ○ 표지판은 도로명예고표지로 표기 - 예고표지에서 도로 교차지점까지 거리(180m → 150m) 표기.
5망우사거리	1 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				누락	검토결과 반영
		검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) - 앞면 : 좌회전방향 ‘구리, 중랑캠핑숲’→ ‘구리’/ 직진방향 ‘용마산역,서일대학교 → ‘용마산역’ 으로 표기. - 뒷면 : 좌회전방향 ‘망우역’/ 직진방향 ‘신내IC’/ 우회전 방향 ‘구리’ 으로 표기.
	2 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 좌회전방향 ‘용마산역, 서일대학교’→ ‘용마산역’/ 직진방향 ‘청량리역, 망우역’ → ‘망우역’/ 우회전방향 ‘신내IC,서울의료원’ → ‘신내IC’ 으로 표기. ○ 뒷면 : 좌회전방향 ‘중랑IC, 신내IC’ → ’신내IC’/ 우회전 방향 ‘용마산역, 서일대학교’ → ‘용마산역’ 으로 표기.

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
5망우사거리	3 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 좌회전방향 ‘중랑IC, 신내IC → ’신내IC’/ 우회전 방향 ‘용마산역, 서일대학교’ → ‘용마산역’ 으로 표기. ○ 뒷면 : 좌회전방향 ‘용마산역, 서일대학교’→ ‘용마산역’/ 직진방향 ‘청량리역, 망우역’ → ‘망우역’ 으로 표기.
	4 (상: 앞면 하: 뒷면)			누락	검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 좌회전방향 ‘망우역’/ 직진방향 ‘신내IC’/ 우회전 방향 ‘구리’ 으로 표기. ○ 뒷면 : 좌회전방향 ‘구리, 중랑캠핑숲’→ ‘구리’/ 직진방향 ‘용마산역, 서일대학교’ → ‘용마산역’ 으로 표기.
6. 사가정역사거리	1 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 좌회전방향 ‘서일대학교, 용마터널’ → ‘용마터널’/ 직진방향 ‘천호대로, 중랑구민회관’ → ‘중랑구민회관’으로 표기. - 도로명 좌측방향 화살표 앞 70(자동차전용도로) 표기 ○ 뒷면 : 직진방향 ‘상봉역, 면목역’ → ‘면목역’/ 우회전방향 ‘서일대 학교, 용마터널’ → ‘용마터널’로 표기. - 도로명 우측방향 화살표 앞 70(자동차전용도로) 표기

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
6.사가정역사거리	2 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				누락	검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 직진방향 ‘서일대학교, 용마터널’ → ‘용마터널’로 표기. - 도로명표지 상단 중앙에 노선유도표지(70번) 표기 ○ 뒷면 : 좌회전방향 ‘중랑구민회관’/ 직진방향 ‘장안교’/ 우회전방향 ‘면목역’으로 표기.
	3 (상: 앞면 하: 뒷면)			누락	검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 좌회전방향 ‘중랑구민회관’/ 직진방향 ‘장안교’/ 우회전 방향 ‘면목역’으로 표기. ○ 뒷면 : 직진방향 ‘서일대학교, 용마터널’ → ‘용마터널’로 표기. - 도로명표지 상단 중앙에 노선유도표지(자동차전용도로 70번) 표기
7.능산삼거리	1 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				누락	검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 직진방향 ‘서일대학교, 망우사거리’ → ‘망우사거리’로 표기. ○ 뒷면 : 좌회전 방향 ‘중랑구청’/ 직진방향 ‘신내IC’로 표기. - 뒷면은 도로명표지 상단중앙에 노선유도표지(고속국도 100번) 표기.

연번		현 황			검토 개선(안)
		당초 표지 문안		중랑구 작성 문안(안)
7.능산삼거리	2 (상: 앞면 하: 뒷면)			누락	검토결과 반영
					검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 좌회전 방향 ‘망우사거리’/ 직진방향 ‘중랑구청’으로 표기. ○ 뒷면 : 좌회전 방향 ‘퇴계원, 신내IC’ → ‘신내IC’/ 우회전방향 ‘서일대학교,망우사거리’ → ‘망우사거리’로 표기. - 뒷면은 좌회전방향 화살표 앞에 노선번호(고속국도100) 표기
면목역사거리	추가 3 (상: 앞면 하: 뒷면)			누락	검토결과 반영
				누락	검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 좌회전 방향 ‘용마산로’/ 직진방향 ‘사가정역’/ 우회전 방향 ‘동일로’로 표기. ○ 뒷면 : 죄회전 방향 ‘동일로’/ 직진방향 ‘상봉역’/ 우회전방향 ‘용마산로’로 표기.
면목2동 사거리	추가 4 (상: 앞면 하: 뒷면)			누락	검토결과 반영
				누락	검토결과 반영
		검토결과	○ 앞면 : 좌회전 방향 ‘장안교’/ 직진방향 ‘한신아파트사거리’/ 우회전 방향 ‘망우로’로 표기. ○ 뒷면 : 죄회전 방향 ‘망우로’/ 직진방향 ‘면목역’/ 우회전방향 ‘장안교’로 표기.