＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 처리

***님 안녕하십니까?

서울시 수돗물 아리수에 대한 선생님의 관심에 깊이 감사드립니다.

경도는 물의 세기 정도를 말하는 것으로 수중에 존재하는 칼슘이온과 마그네슘이온의 합입니다. 경도 200mg/L 이상일 때는 정수처리 시설, 배급수관 등에 스케일을 유발할 수 있으며, 너무 적은 경우 우리 몸에 중요한 무기영양소(미네랄)인 칼슘, 마그네슘이 적다는 것을 의미합니다.

참고로, 증류수는 경도가 0mg/L이며, 의료기기 세척, 화학실험용 등으로 사용됩니다.

수돗물의 경도는 먹는물 법정 수질기준에 따라 300mg/L 이하여야하며 서울시 수돗물의 경도는 약 68mg/L(2019년 평균)으로 법정 기준의 약 1/5수준으로 관리되고 있습니다.

선생님께서 문의하신 수돗물 경도 60mg/L을 mmol/L기준으로 환산하면 약 3.33mmol/L( 물 분자량 =18g/mol)이니 참고하시기 바랍니다.

(서울시 2019년 경도 평균 68mg/L → 3.78mmol/L)

마지막으로 서울시 수돗물에 관심을 가져주신 데에 대하여 감사말씀을 드리며, 더 궁금한 사항이 있으시면 서울시 상수도사업본부 수질과 강지선주무관(02-3146-1323)으로 연락주시면 성심 성의껏 안내해 드리도록 하겠습니다.

선생님의 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다.

주무관							강지선			수질과장					서한호					생산부장					02/12 서대훈
협조자
시행			수질과-1691									(						)		접수											(						)
우	03741					서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)															/
전화		3146-1323						/전송			3146-1319					/	kangjs1230@seoul.go.kr												/	부분공개(6)