＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	오존접촉지 안전관리 강화 방안 알림

1. 생산관리과 – 1340(2020. 2. 4.)호와 관련입니다.

2. 정수센터 오존접촉지의 안전관리 강화방안을 아래와 같이 전달하오니 적극 추진 바랍니다.

○ 오존접촉지 관리 강화 방안

- 정밀점검 및 정밀안전진단시 오존 접촉지 내부 점검 시행

- 최소 2년 1회는 오존접촉지 내부 점검 시행

․ 수질사고 예방을 위해 최대한 수질이 양호한 기간에 점검 진행

․ 오존투입 중단에 따른 수질 악화 대비 주민홍보 시행

붙임 : (방침서) 오존접촉지 안전관리 강화 방안 검토 보고 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수정수센터1-6,수질과장,기전설비과장
주무관	라승보		생산관리과장	신근호		생산부장	02/13 서대훈
협조자
시행	생산관리과-1680	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1317	/전송	3146-1319	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	부분공개(7)