문서번호	정수운영과-1555
결재일자	2020.2.14.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		방진표	02/14 박동규
협 조
	정수시설과장			남효돈
	행정관리팀장			윤충용

배출수처리시설 비상운영 계획

2020. 2.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

배출수처리시설 비상운영 계획

환경

배출수처리시설 운영관리 근로자의 파업 등 대비 배출수처리시설 비상운영 계획을 수립·추진하여, 방류수 수질기준 준수 및 폐기물 적정 처리 등 안정적인 배출수 운영에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		개 요

검토배경 : 2020. 1. 7. 본부장님 요청사항

- 배출수 처리운영 공무직 임금저하에 따른 불만의 목소리 있음

- 배출수 운영 공무직 파업 등에 대비한 정수센터별 시설 운영계획 시나리오 마련 할 것

관련근거

○ 「2020년 정수슬러지 폐기물처리용역 발주 계획 및 배출수시설 일제점검 계획 통보」 (본부 생산관리과-1096, ’20. 1. 30.)

Ⅱ		일 반 현 황

시설 내역

구 분	시 설 내 역	지수	용 량
배출수지	9×18×6.6	2지	2,138㎥
흡수정	3.4×3.4×3.2	4지	148㎥
1차 농축조	φ40×3.4	1지	5,650㎥
2차 농축조	φ40×3.4	1지	5,650㎥
슬러지 농축조	φ20×4.5m=1,600	1지	1,600㎥
탈리여액 농축조	φ15×4.5m=800	1지	800㎥
저류조	2.5×9×2.8=63 3.4×9×2.8=85	2지	148㎥
세정조	3.6×6.8×2.8	1지	68㎥
탈수기	필터프레스 ISDG-H1500×72	3대	250kgDS/H/대
방류수조	2×3×2.4	2지	28.8㎥

방류수 수질 및 슬러지케익 처리 현황

구분	2019 실적	방류수 수질기준
COD(mg/L)	***	40이하
SS(mg/L)	***	10이하
pH(mg/L)	***	5.8~8.6
슬러지케익 처리량(톤)	*****	-

배출수처리시설 근로자 현황

연번	성명	직렬	노조가입 여부	비고
1	***	시설정비원(기계)	가입 (공공운수노조)
2	***	시설정비원(전기)	〃
3	***	기간제근로자(환경)	비가입	환경기술인 선임

근무내용

○ 방류수 수질기준 적합 처리 및 관련 공정관리

○ 배출수처리시설 기계·전기장치 운영 및 점검 등 유지관리

○ 수질TMS 유지관리

○ 수질 이상이나 시설고장, 정전 등으로 인한 비상근무 및 긴급조치

파업 시 문제점

○ 방류수 수질관리 소홀: 수질TMS 24시간 운영 및 데이터 환경관리공단으로 전송

○ 슬러지 처리 지연에 따른 정수생산 차질 우려

Ⅲ		세부 추진계획

배출수처리시설 비상운영 계획

○ 배출수처리시설 운영관리 매뉴얼 정비(별첨)

- 농축조, 탈수시설 등 배출수처리시설 설비 운영 방법

- 수질 TMS 상태 점검 및 수질 감시

- 정전 시 운전 요령

○ 비상근무조 편성 운영

- 주간: 기간제근로자 1인, 센터직원 3인(상근1, 비상근2)

연번	소속	근무자	주요업무	비고
1	배출수처리시설 기간제 근로자	***	- 농축조 슬러지 이송, 탈수기 가동, 슬러지케익 생성 등 배출수처리시설 운영	노조 비가입
2	정수운영과	정지영	〃	상근, 배출수 담당
3	정수시설과	유지보수실 2인	- 전기·기계 분야 점검 및 보수 등 유지관리 - 1회/1일 이상 시설 점검	비상근

※ 파업이 5일 이상 지속 시 업무 부담을 감안하여 과별 순화근무조 별도 편성 운영

- 야간: 중앙제어실 감시체계 운영

○ 비상 연락망 구축

- 직원 비상연락망: 광암아리수정수센터 비상연락망 활용

- 관련기관(업체) 비상연락망

연번	관련분야	상호	성명	연락처	비고
1	탈수기 유지관리	(주)유니온	***	************ *************
2	수질TMS 유지관리	㈜위코테크	***	************ *************
3	수질TMS 감시	한국환경공단	***	************
4	폐기물 처리	신세계자원	***	************ *************
5	폐기물 운반	우림플러스원	***	************ *************

Ⅳ		행 정 사 항

필수유지업무 협정 체결 검토 요청: 본부 생산관리과

○ 근거: 노동조합 및 노동관계조정법 제42조의2, 제42조의3

○ 정수시설의 운영업무는 노동조합 및 노동관계조정법 제42조의2 규정에 의거 쟁의행위 제한업무임

제42조의2(필수유지업무에 대한 쟁의행위의 제한) ①이 법에서 "필수유지업무"라 함은 제71조 제2항의 규정에 따른 필수공익사업의 업무 중 그 업무가 정지되거나 폐지되는 경우 공중의 생명ㆍ건강 또는 신체의 안전이나 공중의 일상생활을 현저히 위태롭게 하는 업무로서 대통령령이 정하는 업무를 말한다.

※ 시행령 [별표1] 필수공익사업별 필수유지업무 3. 수도사업의 필수유지업무

②필수유지업무의 정당한 유지ㆍ운영을 정지ㆍ폐지 또는 방해하는 행위는 쟁의행위로서 이를 행할 수 없다.

○ 같은 법 제42조의3 규정에 의거 노조 측 필수유지업무협정 요청 시, 최소한의 유지·운영 수준, 필수인원 등 협정 체결 검토

제42조의3(필수유지업무협정) 노동관계 당사자는 쟁의행위기간 동안 필수유지업무의 정당한 유지ㆍ운영을 위하여 필수유지업무의 필요 최소한의 유지ㆍ운영 수준, 대상직무 및 필요인원 등을 정한 협정(이하"필수유지업무협정"이라 한다)을 서면으로 체결하여야 한다. 이 경우 필수유지업무협정에는 노동관계 당사자 쌍방이 서명 또는 날인하여야 한다.

붙임: 1. 배출수처리시설 운영 매뉴얼(별도첨부) 1부.

2. 비상근무조 편성 1부.  끝..