문서번호	기전설비과-1810
결재일자	2020.2.18.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장
이기상	조성태	02/18 서대훈
협 조

- 국 사 봉  배 수 지 -

기전설비 인계 인수 계획

2020. 2.

생    산    부

(기 전 설 비 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	국사봉 배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 국 사 봉  배 수 지 -

기전설비 인계 인수 계획

안정적인 아리수 공급을 위한 ‘국사봉 배수지 건설공사 전기공사’ 준공에 따른 원활한 유지관리를 위해 관리기관(부서)으로 기전설비를 인계코자 함

Ⅰ		사업 개요

□ 국사봉 배수지(신설)

◯ 사 업 명: 국사봉 배수지 건설공사

- 주   소 : 서울특별시 관악구 봉천동 1718-9 일원(기존 상도근린공원 부지)

- 규   모 : 배수지 신설 12,000㎥, 송·배수관(∅200~1,000mm) 부설 3.4km

- 목   적 : 적정 체류시간 확보를 통한 아리수 무단수 급수체계 구축 및 안정적 공급

◯ 공 사 명: 국사봉 배수지 건설공사 전기공사

- 계   약 : 실리기업 주식회사 대표 한붕전

- 기   간 : ’18.04.02. ~ ’19.11.30.(장기계속공사)

- 비   용 : 총 499백만원(전기공사 238백만원, 관급자재 등 261백만원)

- 내   용 : 전기공사(배관배선 1식, 접지공사 1식, 전기방식 1식, 조명공사 1식)

관급자재(감시제어 1식, 계측설비 1식, C C T V 1식, 조명설비 1식)

□ 급수체계 개선내역(관악구)

구 분	< 당 초 >	< 개 선 >
	장군봉 배수지	장군봉 배수지	국사봉 배수지
급수구역	보라매동, 청림동, 낙성대동, 중앙동, 서원동, 서림동, 은천동, 성현동, 청룡동	낙성대동, 중앙동, 서원동, 서림동, 청룡동	보라매동, 은청동, 성현동, 청림동
급수인구	108천명	50천명	58천명
급 수 량	42천㎥/일	19천㎥/일	23천㎥/일
규 모	10,000㎥	10,000㎥	12,000㎥
체류시간	5.7h	12.6h	12.5h

Ⅱ		인계․인수내역

□ 관련 기관(부서)

◯ 인계기관(부서): 상수도사업본부(기전설비과)

◯ 인수기관(부서): 남부수도사업소(시설관리과), 관악구청(공원녹지과)

□ 기전설비 현황

◯ 배수지 내·외부 기전설비     →     [남부수도사업소(시설관리과)]

- 감시제어: 유량계 2셋, 수질측정기 1셋, 수위계 2셋, CCTV 4셋, 제어반 1면

- 전기방식: 전기방식설비(정류기 등) 1식

- 전원설비: 저압반 1면, 분전반 1면, 각종 전선관 및 전선 등 1식

- 조명설비: 보안등 4셋, 조명등 14셋, 투광등 19셋

◯ 배수지 상부 기전설비        →     [관  악  구  청(공원녹지과)]

- 조명설비: 공원등 12셋

- 감시설비: CCTV 1셋(기존 상도근린공원 CCTV 이설)

- 전원설비: 분전반 1면, 각종 전선관 및 전선 등 1식

※ 각 설비별 규격 등 세부사항 [붙임 시설물 인계 인수서 및 도면] 참조

Ⅲ		행정사항

□ 인계 ․ 인수 시행

◯ 배수지 내․외부 기전설비

- 해당 급수구역 관리기관인 남부수도사업소(시설관리과)로 시설물 이관

◯ 배수지 상부 기전설비(기존 상도근린공원 부지)

- 실시설계에 의거 기존 관리청인 관악구청(공원녹지과)으로 시설물 이관

붙임: 시설물 인계․인수서 및 관련 도면 각 2부.  끝.