문서번호	보행정책과-2656
결재일자	2020.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보도관리팀장	보행정책과장
전성호		윤복철	02/18 박태주
협 조
	주무관			조시형
	주무관			이동률
	주무관			심선아

2020년 해빙기 보도관리 점검 계획

2020. 2.

도시교통실

(보행정책과)

2020년 해빙기 보도관리 점검 계획

해빙기로 인해 발생할 수 있는 보도블록 포장상태를 점검하여 시민 불편 사항을 사전 조치하여 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성하고자 함.

□ 추진 배경

○ 겨울철 강설․강우로 인해 지반 동결과 해빙기 융해로 인한 보도의  융기, 침하, 동공 등 발생으로 보행불편 및 안전사고 우려

○ 해빙기 건축(토목) 공사장 굴토구간(흙막이 가시설 등) 주변, 긴급  시공된 굴착공사 구간 보도 침하(동공) 예상

○ 지하철 환기구, 한전주 및 통신주, 도로이정표 지주, 가로수 등 구조물 주변부 침하 및 융기 발생

□ 추진계획

○ 보도 현황

구 분	특 별 시 도				비고
	연장(km)	면적(㎢)	포장재 기능별
			불투수성포장(㎢)	투수성포장(㎢)
규 모	1,695	6.772	6.142	0.630

○ 특별시도 보도 노선별 현황 : 266개노선(연장 1,695㎞,면적 6,772㎢)

- 자치구 관리 : 262개노선(연장 1,676㎞,면적 6,695㎢)

- 시설공단관리 : 4개노선(연장 15㎞,면적 0.042㎢)

□ 세부추진 계획

○ 점검대상

- ‘19년도 보도공사 설계지도 점검 공사장 및 단위사업 공사장 (57개소)

- 특별시도 중 4개 노선 임의 선정 점검 (강북 · 강남 각 2개 노선)

- 보도블록 민원발생지역 및 노후블록 순으로 점검

○ 해빙기 점검기간 : 2020. 3. 2 ~ 4. 15.

○ 점검자

- 서울시 : 보행정책과 보도관리팀(2인1조, 2개조 운영)

- 자치구 : 자체 계획수립 실정에 맞게 편성 점검

○ 중점 점검사항

- 보도포장 침하 ·탈락 및 동공 발생 여부

- 동절기중 보도(굴착)공사 구간 침하, 융기 여부

- 보도상 지하철 환기구, 분전반 기초 등 구조물 주변 보도 침하 유무

- 건축, 지하철 공사 등으로 인한 굴토구간(가시설 주변) 보도 침하 유무

- 기타 해빙기에 안전사고 위험이 높다고 판단되는 보도구간 등

○ 지적사항 조치

- 점검 적출사항 자치구 통보 복구 실시 : 2020. 3.2  ~ 4. 15.

- 가능한 한 상반기 중 지적사항을 조치하도록 계획 수립 및 시행

□ 행정사항

○ 자치구는 자체 실정에 맞게 계획 수립후 시행토록 통보

○ 지적사항 정비 조치결과 보고(4. 20.한) 자치구 → 보행정책과

붙임 : 1. 점검대상 및 점검 노선도 각 1부.

2. 해빙기 보도점검 정비결과 보고(양식) 1부.  끝.

<별첨1>

점검노선 (특별시도 중 4개 노선 임의 선정 점검(강북 · 강남 각 2개 노선)

강북권역
신사오거리 응암역	응봉사거리 고려대역
① 증산로 (4.6km, 신사오거리 ~ 응암역)	② 고산자로 (4.1km, 응봉사거리 ~ 고려대역)
강남권역
남부법원 진명여자고등학교	한국체육대학교 탄천교
① 신월로 (3.6km, 남부법원 ~ 진명여자고등학교)	② 양재대로 (4.4km, 한국체육대학교 ~ 탄천교)