문서번호	대기질통합분석센터-1385
결재일자	2020.2.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장		보건환경연구원장
이상훈	유승성	신진호		02/19 신용승
협 조
	연구지원부장		김동완
	주무관		윤태호

2020년도

대기오염측정망 노후시설 보수 공사 계획(안)

2020. 02.

서울시보건환경연구원

대기질통합분석센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2020년도 대기오염측정망 노후시설 보수공사 계획(안)

미세먼지 등 대기오염물질에 대한 측정 데이터의 신뢰도를 높이고 최적의 환경 조건을 유지하기 위하여 도시·도로변대기측정소의 취약 노후시설에 대한 보수공사를 시행하여 측정망의 안전 운영·관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ	관련근거

□「대기환경보전법」 제3조(상시측정) 및 제4조(측정망설치)

□「대기환경보전법 시행규칙」제11조(측정망의 종류)

※ 서울시 운영 측정망 종류

· 일반대기오염 측정망 : 도시대기, 도로변대기, 도시배경, 도시입체

· 특수대기오염 측정망 : 대기중금속, 연속이온물질, 광화학대기오염물질

□「대기오염측정망 설치운영 지침」2019(환경부)

□「2020년 대기오염측정망 운영 계획」대기질통합분석센터-373(2020.01.14.)

Ⅱ	대기오염측정망 운영 현황

□ 대기오염측정망 50개소 및 대기 이동측정 차량 5대

○ 도시대기측정소(25개소) : 서울시 대표 대기질 측정(자치구별 1개소)

○ 도로변대기측정소(15개소) : 자동차 배출가스 대기질 영향 등 평가

○ 입체대기측정소(10개소) : 배경(3), 경계(3), 기타(4)

○ 대기질이동측정차량(5대) : 대기질 이동 측정(5대)

Ⅲ	대기오염측정망 유지보수 예정 내역

연번	측정소명	소 재 지	측정소 현황
			건축년도	시설구조	공사내역(예정)	비고
1	***	*************************	****	********	*********	******** ******
2	****	**************************	*	*	*************	*****
3	***	***********************	****	********	*************
4	*****	*******************	****	********	***************	****
5	***	****************	****	****	****	****
6	***	*************************	****	*******	**********
7	****				************	****
8	****				***********	**
9	****				**********	**
10	****				*************	**
11	****				************	*******
12		이하여백

Ⅳ	최적운영관리 방안

□ 노후측정소 단계적인 환경개선공사로 측정환경 최적유지 및 미관 개선

□ 측정소 벽체 노후화 실내․외 마감재 부식 등의 지속적 유지보수

□ 옥상 방수의 정기적 점검․시행으로 누수 방지 및 측정장비 보호

□ 대기측정망 운영관리 및 안전을 최우선한 공사 감독 철저 시행

□ 화재예방으로부터 대기측정소 및 측정장비 보호(무인자동소화장치)

Ⅴ	소요예산 및 행정사항

□ **********************

□ *****************

*******

*******************************************************.  끝.