문서번호	급수운영과-2923
결재일자	2020.2.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강남수도사업소장
박홍	이승우	최춘근		02/20 박창석
협 조
	시설관리과장		代전동근
	주무관		최지영

2020년 1월 공급량 분석보고

2020년 1월 공급량 분석보고
2020년 1월 공급량 분석보고

2020. 2.

강남수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 1월 공급량 분석보고

2020년 1월 공급량 증 ․ 감 현황 등을 분석하여 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(1월) : 10,830천㎥ ⇒ 전년 대비 4.48% 감소

(단위 : 천㎥, %)

월별	2019년					2020년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율
			증/감량	증/감율				증/감량	증/감율
계	11,338	366	423	0.12	94.39 (11월)	10,830	349	-508	-2.77	96.49 (11월)
1월	11,338	366	423	-3.60	94.39	10,830	349	-508	-4.48	96.49
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

□ 구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	구 별
	소계	서초구	강남구
2019년 1월	11,338	5,078	6,260
2020년 1월	10,830	5,066	5,764
증/감량	-508	-12	-496
증/감율	-4.48	-0.24	-7.92

□  전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2019년 1월				2020년 1월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	11,338	366	-424	-3.61	10,830	350	-508	-4.48
서초구(소계)	5,147	164	27	0.5	5,066	163	-12	-0.2
반포중블록	4,344	140	11	0.3	4,322	139	-22	-0.5	고립
방배중블록	216	7	41	23.4	214	7	-2	-0.9	고립
방배가3중블록	518	17	-25	-4.6	530	17	12	2.3	고립
강남구(소계)	6,260	202	-451	-6.7	5,764	187	-496	-7.9
청담중블록	3,068	99	69	2.3	2,842	92	-226	-7.4	고립
서초중블록	2,375	77	-157	-6.2	1,846	60	-529	-22.3	고립
암사중블록	817	26	-363	-30.8	1,076	35	259*	31.7	고립

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 종합분석

- 전년 동월 대비 평균기온 상승하에 인구수는 증가하였으나 수전수, 누수 복구가 감소 및 설연휴 관계로 전년 동월 대비 공급량이 508,402㎥ 감소하였음.

- 재개발・재건축으로 인한 인구수 감소로 인하여 전년 동월 대비 조정량도 감소될 것으로 예상됨.

○ 세부 분석

- 전년 동월 대비 재개발・재건축 등으로 인구수 1,214명 및 수전수 8,491전   감소하여 공급은 전년동월 대비 508,402㎥ 감소함.

▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 1214명 × 11.52㎥/명 = 13,985㎥ 감소

▸ 수전수 감소에 의한 공급량 감소 : 120,000㎥ 감소

▸ 설연휴에 의한 공급량 감소 : 374,417㎥ 감소

- 취약관로 퇴수 등에 따른 공공용수량은 전년 1월 286㎥에서 금년 1월은 106㎥으로 전년 동월대비 180㎥ 감소하였음.

- 누수복구는 전년 1월 70건, 일방지량 9,371㎥에서 금년 1월 57건, 일방지량 7,410㎥으로 전년 동월 대비 건수는 13건 감소, 일방지량은 1,961㎥ 감소하였음.

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 1월 수전은 201,542전으로 재건축 폐전 증가 등으로 전년 동월 대비 8,491전 감소

(단위 : 전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2019년 1월	210,033	153,585	12,868	11,912	9,942	9,945	2,855	1,079	7,426	304	117
2020년 1월	201,542	154,545	11,890	10,137	6,667	7,161	2,270	1,002	7,506	272	92
증/감량	-8,491	960	-978	-1,775	-3,275	-2,784	-585	-77	80	-32	-25

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 976,988명으로 재개발․재건축 입주 영향으로 전년 동월 대비 1,214명 증가

(단위 : 천명,%)

구 분	자치구별
	소계	서초구	강남구
2019년 1월	975.8	433.6	542.2
2020년 1월	977	431.1	545.9
증/감량	1.2	-2.6	3.8
증/감율	0.12	-0.59	0.7

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2018년 1월	2019년 1월	2020년 1월	전년 대비
일 평균기온(℃)	-4	-0.9	1.6	2.5
평균 최고기온(℃)	0.1	4.1	5.9	1.8
평균 최저기온(℃)	-7.3	-5.1	-1.7	3.4
강우일수(일)	7	0	6	6
강우량(㎜)	8.5	0	60.5	60.5

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2019년 1월			2020년 1월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증감
1.1 ~ 1. 7일	-5.0	-1.1	360	-2.2	6.3	352	-8
1. 8 ~ 1.14일	-4.7	2.8	366	-2.9	2.4	359	-7
1.15 ~ 1.21일	-5.2	3.6	364	-2.7	1.9	361	-3
1.22 ~ 1.31일	-2.5	2	366	2.8	6.8	339	-27

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2019년 1월		2020년 1월		전년 대비	비 고
계	70		57		-13
15~50㎜	50	71.4%	48	84.2%	-2
80~100㎜	5	7.1%	7	12.3%	2
150~200㎜	9	12.9%	1	1.8%	-8
250~400㎜	2	2.9%	1	1.8%	-1
500㎜이상	4	5.7%	0	0.0%	-4

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	청담	서초	암사	반포	방배	방배가3
2019년 1월	70	23	11	2	27	4	3
2020년 1월	57	19	11	4	17	3	3
증 / 감	-13	-4	0	2	-10	-1	0

○ 공공용수 사용 현황

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소 용수	물세척수	수계전환 등
계	10,829,992	0.001%	106	32	0	74	0	0	0
1월	10,829,992	0.001%	106	32	-	74	-	-	-

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행

- 누수탐지 정비 : 18건 (50mm이하 8건, 80mm이상 10건)

- 방지량 : 6,815㎥/일

- 주요 다량 누수탐지 적출(80mm이상)

중블록명	복구 일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
계					3,421
반포	1.3	서초동 1427-1	200	DCIP	776	클램프 접합
서초	1.5	서초동 370-6	600	DCIP	115	활정자 볼트조임
반포	1.9	잠원동 114	200	PE	448	주철관 KP 접합

중블록명	복구 일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
반포	1.13	잠원동 114	200	기타	34	KP 볼트 조임
반포	1.1	반포동 1-12	250	DCIP	397	주철관 KP 접합
청담	1.16	역삼동 804	150	DCIP	52	누수방지새들 및 클램프접합
반포	1.25	반포동 128-4	500	DCIP	884	이음관 KP 접합
청담	1.25	대치동 971-14	100	PE	474	KP 볼트 조임
청담	1.31	역삼동 804	800	DCIP	155	구형변실 목침 지수 조치
청담	1.30	대치동 1011	500	DCIP	86	KP 볼트 조임

붙임  1) 중블록별 공급량 분석 1부.

2) 공공용수 사용 현황 1부.

3) 유량감시 Report(블록 월간 보고서) 1부.