문서번호	시설과-680
결재일자	2020.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김시우	민경갑	김재균	02/27 박미애
협 조
	북서울꿈의숲관리사무소장		강병욱
	공원운영과장		이인수
	녹지관리과장		권종화
	주무관		차양호

『2020년 해빙기 및 풍수해 대비』

공원내 안전관리 및 취약시설물 점검계획

2020. 2.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『2020년 해빙기 및 풍수해 대비』

공원내 안전관리 및 취약시설물 점검계획

2020년 해빙기 및 우기철 풍수해를 대비하여 남산 및 산하 공원내 안전관리 및 취약시설물 점검․정비를 통해 사전 안전사고를 예방하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 2020년 해빙기 공원 안전관리 추진계획[공원녹지정책과-3168호(2020.2.21.)]

□ 2020년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 점검[하천관리과-2529호(2020.2.18.)]

Ⅱ		추진방향

□ 분야별 중점 점검사항 등 안전점검표에 의거 시설물 점검 및 정비

□ 취약 시설별 해당 부서(팀별) 자체 점검을 통한 안전점검 실효성 제고

- 경미한 사항은 자체정비 그 외 자체정비 어려운 경우 별도 방안 강구

Ⅲ		추진기간

□ 점검 및 정비기간 : ’20.2.27.(목) ~ 3.27.(금)

○ 추진실적 주간보고

- 1차[3.4.(수)], 2차[3.11.(수)], 3차[3.18.(수)]

○ 추진실적 최종보고

- 최종보고 3.27.(금)까지

Ⅳ		주요 점검대상

□ 공원내 절개지, 낙석 및 산사태 우려지역,  석축 및 옹벽, 배수로, 집수정 등 안전 위해요인 집중 점검

□ 화장실, 대기실 등 건축물 관리상태, 전기, 기계시설 관련 공원등 부점등, 분전반 등 공원이용 불편사항 집중 점검

□ 공사현장 안전관리 상태 및 기타 공원시설물 점검(체육시설 포함)

Ⅴ		점검방법

□ 공원별 해당 부서(팀별) 세부점검 실시

○ 토목, 건축, 녹지, 전기, 기계 등 분야별 점검

[남산 및 소공원]

공 원 명		점검주체	주요 점검내용
남산공원		시설팀	- 옹벽, 석축, 도로시설물 - 배수시설(측구, 하수관등)
		조경팀	- 건설공사장
		기전팀	- 전기·기계시설
		녹지관리팀	- 산림분야
		공원운영팀	- 관리동, 화장실 등 건축물 - 유희, 전시 및 체육시설
소공원	낙산공원	공원운영팀	- 전기·기계시설 작동유무, 경사지침하 및 토사유실 - 배수시설내 이물질, 놀이 및 체육시설 - 석축 옹벽 등 구조물 균열 여부 등
	중랑캠핑숲
	용산가족공원
	간데메공원

[북서울꿈의숲]

공 원 명	점검주체	주요 점검내용
북서울꿈의숲	운영팀 관리팀	- 공원내 절개지, 낙석 및 산사태 우려지역 공사현장, 배수시설, 석축 및 옹벽 전기, 기계시설관련, 건축물 관리상태 기타 공원시설물 점검
서울창포원
경춘선숲길

□ 진행중인 공사장은 업무담당 및 감독수행자 등 합동점검

□ 교량 등 주요구조물 점검은 외부전문가 합동점검 실시(별도시행)

- 위험요소 확인, 보수, 보강 등 필요시 전문기관에 의뢰

Ⅵ		세부점검사항

□ 남산공원

○ 시설팀 (옹벽, 석축 등 구조물)

- 기초지반 세굴, 침하 발생유무

- 콘크리트 옹벽 균열·철근노출 훼손 여부

- 도로시설물 이상유무

- 배수시설내 토사·낙엽 등 이물질 제거 여부

○ 조경팀 (건설공사장)

- 지반침하, 균열, 변형 여부

- 절토사면 적정구배 준수 여부

- 측구 및 토공작업 구간 배수로 설치 및 여부 등

- 안전사고 위험요소 유무

○ 기전팀 (전기, 기계시설)

- 공원등 분전방 및 노출배선 여부

- 케이블 노출여부 등

- 공원등 고장 및 파손여부

- 저류시설 및 펌프등 작동여부 등

○ 녹지관리팀 (산림분야)

- 산사태 우려지역 여부 점검

- 공원내 급경사지 등 계곡내 고사목, 폐수목 존치여부

- 집수정, 배수로 주변 위험, 폐수목 존치

- 산책로 주변 위험수목 및 고사목 제거

○ 공원운영팀 (건축물, 유희, 체육시설)

- 건물내 소방 및 방재시설 배치 및 관리상태

- 창호, 간판 등 풍수해시 탈락위험 등 점검

- 놀이시설 균열, 훼손여부

- 분수시설 등 각종 운영설비 작동상태 유무

□ 소공원

○ 공원운영팀 (낙산, 중랑캠핑숲, 용산, 간데메)

- 전기·기계시설 작동유무, 경사지침하 및 토사유실

- 배수시설내 이물질, 놀이 및 체육시설

- 석축 옹벽 등 구조물 균열 여부 등

□ 북서울꿈의숲

○ 운영팀, 관리팀 (북서울꿈의숲, 서울창포원, 경춘선숲길)

- 공원내 절개지, 낙석 및 산사태 우려지역

- 공사현장, 배수시설, 석축 및 옹벽

- 전기, 기계시설관련, 건축물 관리상태

- 기타 공원시설물 점검

Ⅶ		점검결과 조치

□ 자체정비 가능한 경미한 사항은 자락, 소공원 등 자체 정비

□ 자체 보수정비가 어려운 경우

- 시설보수반 및 연간단가업체 등 활용 보수 정비 추진

□ 일제정비가 필요한 지역과 많은 예산을 필요로 하는 지역은 별도

정비계획 수립 추진

□ 점검 및 조치결과 보고

○ 추진실적 주간보고

- 1차[3.4.(수)], 2차[3.11.(수)], 3차[3.18.(수)]

○ 추진실적 최종보고

- 최종보고 3.27.(금)까지

붙임 : 팀별 안전점검표  1부.  끝.