정기(일일)점검 보고서(양화공원)

문서번호	시설관리과-540
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설관리과장
		석기철		김연배		02/27 한흥태

□ 점검시설물 : 양화한강공원 보행로

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
보행로 (성산대교 남단 ~ 안양천 합류부)	B=2m, L=750m	일반	-	시설7급	석기철

□ 점 검 일 : 2020년 2월 26일(수)

□ 점 검 자 : 시설7급 석기철, 시설7급 한상신

□ 점검구간 : 양화 한강공원 보행로(750m)

□ 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	조치계획
1	성산대교 남단 ~ 안양천 합류부	· 보행로 미끄럼방지포장재 노후 및 표면콘크리트 박리	· 750m	미끄럼방지포장재 재포장(20년 하천시설 유지관리 및 개선공사)

붙임 : 점검사진 1부.  끝.