문서번호	배수과-2169
결재일자	2020.2.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
최규석		김원수	02/27 이규상
협조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수!’

2020년도 상수도 포장복구공사 기본품셈 단가표 작성 시행보고

2020.  2.

상수도사업본부

<급수부>

2020년도

상수도 포장복구공사 기본품셈 단가표 작성 시행보고

2020년도 상수도 포장복구공사 원가계산서 작성의 기초가 되는 기본품셈 단가표 및 설계기준을 보완하여 포장복구공사 설계금액 산출 시 활용코자 함.

Ⅰ				추진개요

□ 추진기간 : 2020. 1. 28. ~ 2020. 2. 27.

○ 기본품셈 단가표 작성 : 2020. 1. 28. ~ 2020. 2. 9.

○ 기본품셈 단가표 검토요청 : 2020. 2. 10.(배수과-1385호)

- 본청 기술심사담당관 검토요청

○ 기본품셈 단가표 검토회신 : 2020. 2. 12.(기술심사담당관-3146호)

- 포장등 공종 분산·지세 할증 현장여건 고려하여 적용 및 차선도색 재료비 별상 등

○ 포장복구공사 사업소 담당자 회의개최

- 일 시 : 2020. 2. 21.(금) 10:30

- 장 소 : 동부수도사업소 3층 회의실

- 내 용

․ 건설공사 표준품셈 개정사항 및 기술심사담당관 검토

내용에 대한 기본품셈단가표 반영여부 검토

□ 추진방향

○ 공사비 단가산출의 적정화로 예산절감

○ 원가계산 구성요소 및 품의 적정 적용 기준마련

○ 기술심사담당관 단가표 검토에 의한 전문성 확보

○ 포장복구 담당자 회의를 통한 품의 정확성 기여

□ 기본방침

○ 2008년 토목공사 원가계산 작성요령 반영 (서울시 기술심사담당관)

○ 2020년도 건설공사 표준품셈 적용 (한국건설기술연구원)

※ 서울형 품셈 적용 및 건설공사 표준품셈에 없는 경우 유사품 적용

○ 대한건설협회 발표『‘20년 상반기 적용 건설업 임금실태 조사 보고서』노임단가 적용

○ 포장절단 등의 토공 및 부대공 2020년 상수도공사 기본품셈단가표 적용

○ 2020.1.1.일자 조달청 기준 토목공사 원가계산 제비율 적용

□ 주요 검토사항

○ 건설공사 표준품셈에 의거 종별, 규격, 단위, 수량 등 근거 타당성 조사

○ 서울시 관련 규정(지침, 방침 등 건설공사관련 지시사항)에 타당한 조사

○ 자재조사는 조달청 조사단가 및 정부지정 5대 물가정보 가격 참고

○ 기술심사담당관 검토사항 적용

Ⅱ				추진내용

□ 기술심사담당관 검토사항

○ 지세할증은 현장여건에 따라 적용할 수 있도록 미적용 품 추가 : 반영

- 아스팔트 포장(소파), 절삭후 아스팔트 덧씌우기 공종의 지세할증은 현장여건               (변화가,주택가등)을 고려하여 적용

○ 차선도색 주재료 수량 별도계상, 잡재료 및 소모재료, 공구손료 변경 : 반영

- 도색시 주재료(융착식페인트, 비드 등) 주재료는 현장 여건에 따라 별도 계상

- 잡재료 및 소모재료는 주재료의 1% 계상 (당초 인력품1% → 변경 주재료1%)

- 융착식 차선도색의 공구손료 변경 (당초 0.03% → 변경 10%)

○ 일반블럭포장, 보조기층공, Con’c 인력비빔 등 분산 및 지세할증 관련 : 반영

- 지세·분산 할증 등 할증 미적용 품을 추가하고, 할증은 시공시 현장여건을 고려하여 구분 적용

□ 기본품셈 단가 주요 변경

○ 상수도 포장복구공사 기본품셈 단가 보완 작성

- 지세·분산 할증 미 적용 품 추가(포장, 보조기층 등)

- 차선도색 재료비 별상 및 공구손료 변경 적용 등

○ ‘20년 주요 변경내용

구분	항 목(호표)	변경내용	사 유
보완	일위대가-호표 (12-14호표)	〇 토사 절취 삭제 〇 인력터파기 0-1m → 인력터파기	2020년 표준품셈 개정사항
	중기 기초 경비	〇 건설기계 가격 변경 및 $가격→ 원단위	2020년 표준품셈 개정사항
	일위대가-호표 (63-146호표)	〇 아스팔트 포장(소파보수/일당) -A타입 110㎡,B타입 45㎡, C타입-20㎡	2020년 표준품셈 개정사항 : 소파보수(포장복구)
	일위대가-호표 (163-189호표)	〇 소파보수 표층(일당) -A타입 400㎡,B타입 140㎡, C타입-50㎡	2020년 표준품셈 개정사항 : 소파보수(표층) 신설
	일위대가-호표 (190-243호표)	〇 절삭 후 아스팔트 덧씌우기(일당) -B타입-3400㎡,C타입-1800㎡	2020년 표준품셈 개정사항 : 절삭 후 아스팔트 덧씌우기
	일위대가-호표 (291-304호표)	〇 차선도색	2020년 표준품셈 개정사항 : 차선도색

Ⅲ				행정사항

○ 2020년도 포장복구공사 기본품셈 단가표 배부 및 업무공지 게시판 게시

○ 운반거리 등 현장 여건에 맞도록 반영하여 사업소 일위대가 작성 활용

○ 품 적용 보완할 사항은 추가 공지

붙 임 : 1. 2020년 상수도 포장복구공사 기본품셈 단가표 1부.

2. 상수도 포장복구 설계 일반 지침서 1부.

3. 상수도 포장복구 설계시 주의사항 1부.

4. 상수도 포장복구 설계 변경사항 1부.

5. 회의참석자 명단 1부.  끝.