문서번호	시설관리과-580
결재일자	2020.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
석기철		03/02 한흥태
협 조
	주무관			김연배
	주무관			김원태
	주무관			한상신
	주무관			최재훈
	주무관			박주형

2020년 한강공원 지천교량

안전 및 유지관리 계획

2020.  2.

2020년 한강공원 지천교량 안전 및 유지관리 계획

한강공원내 지천교량의 안전성 확보를 위해 시설물 안전점검을 시행, 이용 시민의 안전 및 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		점 검 개 요

□ 관련근거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)

○ 2020년 한강시설물 안전 및 유지관리 계획(치수과-405, 2020. 2. 10.)

□ 점검대상

○ 한강공원 내 지천교량 13개소

연번	공원명	시설명	규 모(폭×연장)	준공연도	담당자
1	광나루	고덕천교	6.6×70	2009	한상신
2	잠실	탄천교	6×100	1986	김연배
3	잠실	성내천교	6.8×105	2011	김연배
4	뚝섬	중랑천교	6.8×160	2016	한상신
5	반포	반포천교	6.8×90	2011	최재훈
6	반포	서래1교	2.8×42	2016	최재훈
7	반포	서래2교	2.8×47	2016	최재훈
8	반포	서래3교	2.8×45	2016	최재훈
9	이촌	만초천교	6.6×70	2013	박주형
10	양화	안양천교	6×228.2	1983	석기철
11	망원	봉원천교	6.8×60	2013	김원태
12	난지	홍제천교	6.8×64	2013	김원태
13	난지	난지교	8×52.6	1993	김원태

- 법정외 시설물로 시특법에 준하여 자체 안전점검 시행

□ 주요 점검내용

○ 시설물 균열, 변형, 재료분리, 포장, 배수, 난간등 손상여부

2		점 검 계 획

□ 점검기간

○ 해빙기 안전점검 : 3월 시행

○ 안전점검 : 연2회(상반기, 하반기)

□ 점검방법

○ 시설물별 담당자 현장 육안점검 및 조사

○ 주요 구조부, 포장, 배수등 시민불편사항 위주 점검

□ 담당자 지정 및 점검조 편성

○ 공원별 담당자가 해당 공원에 위치한 시설물 점검

○ 점검조 편성 : 2인 1조 편성(총괄 : 시설관리과장)

구 분	1조	2조	3조	비 고
조 원	6급 김연배 7급 한상신	7급 석기철 7급 최재훈	6급 김원태 7급 박주형
공원명	잠실, 광나루, 뚝섬	반포, 양화	이촌, 망원, 난지
시설물	탄천교, 성내천교, 고덕천교, 중랑천교	반포천교, 서래교1,2,3, 안양천교	만초천교, 봉원천교, 홍제천교, 난지교

3		조 치 계 획

○ 경미한 손상은 자체적으로 즉시 조치

○ 예산이 수반되는 사항은 연간단가(자전거, 하천) 작업지시하여 보수

○ 기타 위험 요소 발생시 응급 조치 후 우선순위를 정하여 단계적 보수 및 정비 실시

○ 시설물 점검 후 점검 보고서 및 시설물 관리카드 작성.  끝.