문서번호	시설안전과-3394
결재일자	2020.3.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
수사관	시설안전정책팀장	시설안전과장
윤여민	안순봉	03/03 김정선

2020년 3월「안전점검의 날」행사 실시계획

2020. 3.

안전총괄실

(시설안전과)

「2020.3월 안전점검의 날」행사 실시계획

□ 추진근거

○ 재난 및 안전관리 기본법 제66조의 7, 시행령 제73조의 6

■ 법 제66조의7(국민안전의 날 등) ②국가는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국민의 안전의식 수준을 높이기 위하여 안전점검의 날과 방재의 날을 정하여 필요한 행사 등을 할 수 있다.

■ 시행령 제73조의6(안전점검의 날 등) ①법 제66조의7에 따른 안전점검의 날은 매월 4일로 하고, 방재의 날은 매년 5월 25일로 한다.

② 재난관리책임기관은 안전점검의 날에는 재난취약시설에 대한 일제점검, 안전의식 고취 등 안전관련 행사를 실시하고 (이하 생략)

※ 위 법에 의거 매달 4일을 안전점검의 날로 지정, 재난관리책임기관별(시장, 구청장, 단위

기관장 등)로 행사 실시 중(’09.11월~)

○ 2020년「안전점검의 날」추진계획(행정안전부 재난안전점검과-474호, 2020.2.12)

□「2020.3월 안전점검의 날」행사 실시계획

○ 행사내용 : 우리시 발주 주요 건설공사장에 대한 안전점검 실시로 안전사고 사전 예방

- 최근 겨울철 기온이 연평균 기온보다 상승하여 따뜻한 겨울이 지속되어 해빙 시기가 예년보다 이를 것으로 예상됨에 따라 해빙기 대비 중점점검 실시

- 코로나19가 심각단계로 지속 확산되고 있음에 따라 이에 대한 공사장 대비 상황도 확인 점검

- 기타 건설공사 안전사고 예방을 위한 안전감리 활동상황, 외부전문가 활용 안전품질 점검, 현장 비상연락밍 정비 등 비상대비상황 점검 등 실시

○ 점검일시 : ‘20. 3. 4.(수)

○ 점 검 반 : 민간전문가가 포함된 안전관리 점검인력 10명

- 5개조로 각 조별 2명 : 토질․구조․안전 등 민간전문가 1명

안전관리과 점검요원 1명

○ 점검장소 : 市(도시기반시설본부) 발주 5개 건설공사장

*****************************************************************

**********************************************************

○ 안전점검 시 주요 확인사항 : <붙임 1>, <붙임 3> 참조

- 참고 : 건설공사장 중점관리 20대 항목(붙임 2)

□ 안전점검 지적사항에 대한 처리계획

○ 현장에서 시정 및 개선방향 논의로 자율예방활동 강화

○ 책임건설사업관리기술자에게 시정 지시 및 공사부서에 통보

○ 긴급한 사항과 경미한 사항은 즉시 시정하고, 점검결과는 7일 이내 조치완료 후 결과제출(단, 자문검토 등으로 7일 이상 소요되는 지적사항에 대해서는  처리계획 제출)

붙임 : 1. 안전점검 시 주요 확인사항. 1부

2. 건설공사장 중점관리 20대 항목. 1부

3. 안전점검 외 점검 목록. 1부.  끝.

<붙임 1>

안전점검 시 주요 확인사항

○ 외부전문가 활용 안전·품질 점검 병행 실시

- 외부전문가 4개분야(안전, 품질, 구조, 토질) 합동점검

【품질 주요 점검 내용】

▸건설자재의 품질, 보관상태, 현장반입 자재의 적기 시험 여부 등

▸구조물 균열·누수 등 시공상태, 터널 라이닝 품질상태, 서중(한중) 콘트리트 타설 및 관리상태, 시공계획 및 시공상세도 작성여부 등

○ 해빙기 대비 중점점검

- 터파기 공사장 등 흙막이 시설 점검

- 경사지 안전조치 및 안전시설 설치 여부

- 안전점검 실시 등 관리실태 점검

○ 코로나19 확산 대비상태

- 근로자의 발열(37.5도), 호흡기(기침, 호흡곤란), 기타(근육통, 피로감, 설사 등) 안전상태 확인

- 체온계, 마스크, 손소독제 확보 및 지급상태 확인

○ 가스폭발 예방 점검

- 가스용접기 게이지 파손 및 호스 접속상태(전용밴드/클립) 점검

- 가스용접기 호스 균열, 운반도구 사용 유무, 전도방지 상태 점검

- 작업구간 소화기 비치 및 불꽃 방지시설 설치 유무

- 고압용기(LPG, 아세틸렌, 산소 등) 실병 및 공병 구분 보관실태

○ 안전관리계획서(유해위험방지계획서) 작성 및 승인 이행 여부

- 계획서에 따라 각종 안전시설 설치 및 정기점검 시행여부 점검

○ 가설구조물(흙막이, 동바리, 비계) 자재관리 및 설치상태 점검

- 설계도서와 현장 시공상태 일치여부 등 확인

○ 화재예방 및 추락방지시설 설치상태 점검

○ 비상연락체계 수립 여부

○ 위험공종 사전허가제 시행여부

- 철골구조물 설치 및 해체

- 4.2m 이상 동바리 및 비계의 조립 및 해체

- 타워크레인 설치 및 해체

- 고소작업(철골구조 5m이상, 비계․동바리 3m이상)

- 2m이상 콘크리트 구조물 철거

○ 시공계획서와 시공상세도 규정대로 시행여부

- 시공계획서, 시공상세도를 작성하지 않거나 감리단의 승인 없이 시공한 사례

- 시공계획서 상의 공정과 같이 시행 여부(공정표 수정 여부 확인)

- 주요공정의 시공절차 및 방법, 주요장비, 자재 및 인력동원 계획 확인

- 품질 및 안전관리대책 시행여부

○ 구조물 균열 및 누수(방수) 등 시공상태 확인

○ 市(도시기반시설본부) 협조사항 점검 및 독려

- 미세먼지 저감대책 시행여부 확인 및 독려(보건 조치 포함)

- 건설기계 안전조치 시행여부 확인 및 독려

· 건설기계 저공해조치 시행여부 점검제외(협의완료 후 점검 시행)

- 스마트송장, 전자인력 관리제, 근로자 편의시설 설치 시행여부 확인 및 독려

- CCTV 설치 등을 통해 상시 감독체계 구축여부 확인 및 독려

- 건설기술진흥법상 안전관리비 반영여부 확인 및 독려

<붙임 2>

건설공사장 중점관리 20대 항목

	근로자보호 기본사항 10대 항목
1. 작업원 안전모 착용 2. 고소작업자 안전대 착용 및 안전대 고리 체결 3. 개구부 관리철저(난간 및 방망․덮개․폭목 설치) 4. 버팀보, 작업통로 등 상단에 자재적치 금지 5. 가설통로 설치 및 추락방지 안전시설 설치1), 안전시설 임의 철거 불가 6. 낙하물 방지망 설치기준 준수 7. 작업장 조도기준 준수2) 8. 용접 또는 절단 등 작업시 불꽃 비산방지 조치 및 소화기 비치 9. 전기설비 누전차단기 설치 및 접지실시, 전동 작업공구 보호덮개 설치, 이동식비계 스토퍼 설치 10. 밀폐작업장3) 작업규정 준수(작업허가제 실시 및 환기, 산소농도 측정, 출입자통제 실시)

고소작업은 안전난간 설치 또는 안전방망 설치, 불가 시는 안전대 착용

작업장 및 점검통로 조도 75Lux이상, 터널작업 구간 70Lux이상(터널표준시방서1.1.2 조명)

3) 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표18에서 정하는 우물, 수직갱, 터널, 잠함, 핏트, 암거, 맨홀, 탱크,

반응탑, 정화조, 침전조, 집수조 등을 말함

	안전시공 기본사항 10대 항목
1. 시공계획서 작성 및 감리 검토․승인을 받아 시공 2. 지하매설물 줄파기 확인 실시 및 관리기관 협의 철저 3. 지하매설물 굴착시 보호조치 및 굴착순서 준수 4. 동바리, 비계작업 시공계획서(동바리 구조검토 포함) 작성 및 준수 5. 토류벽시공(E/A 포함)시 강재(버팀보, 띠장, 앵글 등) 설치시기 준수 및 작업순서 준수(선행굴착 등 금지) 6. 미근입 파일 이어내리기 2본 이내 준수 7. 시공계획서 등 사전검토없이 가설강재 임의 또는 과다철거 8. 터널굴착 시 1회 굴진장 이상 과굴착 및 지보재를 1막장 이상 미 설치 9. 계측기 적기설치, 계측빈도 준수 10. 장비작업계획서 작성, 아웃트리거 적정거치, 장비 허가 검사 이행, 신호수 배치

<붙임 3>

안전점검 외 점검 목록

(현장명:                         )

연번	점검사항	추진내용
1	코로나19 예방대책
2	코로나19 보건 조치	출력인원 : 지급현황 :
3	건설기계 저공해조치 시행
4	건설기계 안전조치 시행
5	폐기물 스마트송장 시행
6	전자인력 관리제 시행
7	근로자 편의시설 설치
8	CCTV 설치 등을 통해 상시 감독체계 구축
9	건설기술진흥법 상 안전관리비 반영
10	공정 추진사항	계획	실적	대비

위와 같이 점검사항에 대해 확인합니다.

2020.  3.       .

확인자(책임건설사업기술자) :               (인)