문서번호	토목부-4406
결재일자	2020.3.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
윤효진		최진우	03/03 代진재섭
협조
	주무관		이상근

품질관리자 변경 검토 보고

[신림공영차고지(저류조 포함) 건설공사]

2020. 3.

도시기반시설본부

(토 목 부)

품질관리자 변경 검토 보고

[신림공영차고지(저류조 포함) 건설공사]

“신림공영차고지(저류조 포함) 건설공사” 의 품질관리자 변경 승인 요청에 대해 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 신림차고지(감) 제2020-37호(2020.2.28.) : 품질관리자 변경 요청

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 신림공영차고지(저류조 포함) 조성공사

○ 위    치 : 서울시 관악구 신림동 140-2 일원

○ 규    모

- 주 차 장 : 버스 101대 (지상, 지하1층)

- 저 류 조 : 빗물저류조 1개소(V=35,000㎥, 지하2층)

○ 공사기간 : 2018. 10. 01.~2021. 09. 29.

○ 도 급 비 : 22,918백만원

○ 시 공 사 : 삼영종합건설(주) 외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 관련근거

-「건설기술진흥법 시행규칙」제50조 제4항(건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준(별표5)

구 분	공사 규모	건설기술자	비고
중급품질관리 대상공사	총공사비가 100억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5,000㎡ 이상인 다중이용건축물의 건설공사로서 특급 및 고급 품질 관리 대상공사가 아닌 건설공사	중급기술자 1명 이상 초급기술자 1명 이상

○ 품질관리자 변경 사유 : 건설기술자 배치 기준에 따른 업무 조정으로 인한 품질관리자 변경

○ 변경현황

구 분		당 초	변 경	비고
품질관리자	등 급	********	********
	성 명	*******	*******
	기술자격	******	*******
	경 력	*****	*****

○ 감리단 검토의견

-「건설기술진흥법 시행규칙」제50조 4항의 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준(별표5)에 규정된 품질관리자 배치기준에 적합함.

Ⅳ		조 치 의 견

○ 건설기술자 배치 기준에 따른 업무 조정으로 인한 품질관리자 변경 승인 요청건에 대하여 감리단의 검토의견과 같이 품질관리자의 자격기준이 관련 규정에 적정하므로 변경 승인하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.