“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 소방용수시설 도색 및 보온 대상 조사 계획 보고

1. 관련근거

◯ 재난대응과-1302(2020.2.28.)호『2020년 소방용수시설 도색 및 보온 대상 조사(알림)』

2. 2020년도 소방용수시설 도색 및 보온대상 조사를 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2020. 3. 4.(수) ~ 3. 5.(목)

나. 조사내용

1) 도색대상

- 육안으로 보아 퇴색 등의 사유로 재도색이 필요한 대상

- 재래시장 등 화재취약지역에 위치해 특별관리가 필요한 대상

- 도로공사 등으로 도색이 훼손/노후로 인하여 재도색 필요 대상

- 지상식 소화전이 지하식으로 변경되어 황색선이 없는 대상 등

2) 보온대상

- 관구 깊이 50cm미만 대상/기 보온 교체(보온재 파손 등) 대상

- 보수 등으로 인하여 재 보온이 필요한 대상 등

※ 대상 선정시 도색(2년) 및 보온(3년) 공사추진 대상과 중복되지 않도록 할 것.

※ 지상식 소화전 도색시 몸통인지 제수변인지 명확히 구분할 것.

3. 보고기한 : 3. 10.(월)한 까지

붙 임  1. 도색 및 보온 세부현황(00센터) 1부.

2. 도색 지침서 1부.

3. 보온 지침서 1부.  끝.

담당자	박태식		진압1대장	김화신		지휘1팀장	김병철		현장대응단장	03/04 김운하
협조자
시행	현장대응단-1468	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 현장대응단	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-806-1119	/전송	02-809-0119	/		/	부분공개(5,6)