문서번호	정수과-1113
결재일자	2020.3.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		03/05 이해원
협조	주무관		박형수
	주무관		김관우

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

고압가스 표준압력계 구매계획

2020. 3.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스 표준압력계 구매계획

고압가스(산소, 이산화탄소) 표준압력계를 구매하여 기 설치된 압력계의 기능검사 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 구매근거

◯ 고압가스 안전관리법 시행규칙[별표8] 고압가스 저장·사용의 시설·기술·검사 기준

- 압력계는 3개월에 1회 이상 표준이 되는 압력계로 그 기능을 검사할 것

◯ 고압가스 저장의 시설·기준·검사·안전성평가 기준(KGS FU111)

	2.10.1.1 압력계 설치
고압가스설비에 설치하는 압력계는 상용압력의 1.5배 이상 2배 이하의 최고눈금이 있는 것으로 하고 처리능력 100㎥ 이상인 사업소에는 국가기본표준법에 의한 제품인증을 받은 압력계를 2개 이상 비치한다.

□ 구매대상

◯ 표준압력계 : 4EA(산소: 2EA, 이산화탄소: 2EA)

품 명	규 격	수 량	용 도	비 고
표준압력계 (산 소 용)	2.0MPa * ∅100 USE NO OIL, 검교정 포함	2EA	압력계 기능검사	기존 표준압력계(2.5MPa) : 염소용
표준압력계 (이산화탄소용)	3.5MPa * ∅100 USE NO OIL, 검교정 포함	2EA

□ 소요예산 및 지출방법

◯ 소요예산: *********************************

◯ 지급방법: 신용카드 결제(지방자치단체 세출예산 집행기준, 신용카드 사용요령)

◯ 예산과목: 상수도사업비용.영업비용.정수비.수선유지교체비.수선유지비(고압가스설비유지관리)

붙 임: 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각1부.  끝.