투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	"개봉철도고가 성능개선공사" 업무협의에 따른 검토의견 송부

1. 토목부-4316(2020.3.2)호와 관련입니다.

2. 현재 귀 본부에서 시행중인“개봉철도고가 성능개선공사”와 관련 지장물 철거(중분대,가드레일 등)를 위한 업무협의 사항에 대하여 아래와 같이 검토의견을 송부하오니, 반영 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 검토의견

구분	도기본 협의사항		검토의견
	내 용	규모
도로보수과	ㆍ토공부(시·종점) 중앙분리대 철거	L=271m	ㆍ기존 중앙분리대 철거후 설계기준에 맞는 제품으로 재설치 요망.
시설보수과	ㆍ교량부 중앙분리대 철거	L=149m	ㆍ기존 중앙분리대 철거후 재설치 불필요하나, ㆍ시ㆍ종점부에 충격흡수시설 설치 요망.(N=2개소)
	ㆍ교량부 가드레일(좌,우) 철거	L=212m	ㆍ기존 가드레일 철거후 신규로 설치되는 차량방호울타리 (가드레일)는 시방서 및 설계 기준에 맞는 제품으로 설치.
	ㆍ교량부 철도 투석방지망(좌,우) 철거	L=66m	ㆍ신규로 설치되는 투석방지망 휀스는 시방기준(재질,규격)에 맞는 제품으로 설치.
	ㆍ교량부 점검사다리 및 점검통로 철거 (P2~P5)	N=4개	ㆍ신규로 설치되는 점검사다리는 경사형점검계단으로 설치하고, 교각별 점검통로 설치는 앞,뒤 모두 설치될 수 있도록 조치.

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김규춘		시설보수과장	전결 03/05 박병연
협조자	주무관	이종호
시행	시설보수과-2041	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개