문서번호	하천관리과-3653
결재일자	2020.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하천생태팀장	하천관리과장
강희권		권혁제	03/06 한유석
협조
	하천계획팀장		이승우

양재천 수목 관리방안 회의결과 보고

2020. 3.

물순환안전국

하천관리과

양재천 수목 관리방안 회의결과 보고

양재천 수목 관리방안에 대하여 해당 자치구와 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 회의 개요

□ 안     건 : 양재천 수목관리방안 협의

□ 일  시 : 2020. 2. 24(월) 13:00 ~ 14:30

□ 장  소 : 서소문청사 8층 회의실

□ 참석자 : 9명

- 서울시(3) : 하천계획팀장, 하천생태팀장, 담당자

- 자치구(4) : 강남구청 공원녹지과 행정6 황경호, 녹지8 박정환

서초구청 물관리과과 행정6 신의철, 녹지9 박수엽

- 외부 전문가(1) : 서상돈(한맥기술)

- 용역사(1) : 박창욱(한국재난연구원)

□ 양재천 현황

□ 하천 현황

연장(m)			평균 하폭(m)	구간		비 고
계	좌안	우안		시점	종점
14,272	8,285	5,987	85	강남구 대치동 (탄천 합류부)	서초구 양재동

□ 수목 현황

- 수량은 약 7,000여 그루이며, 다양한 수종이 식재되어 있음

교 목		관 목
고수부지/비탈면	굴입하도
느티나무, 버드나무, 아카시아나무 등	벚나무, 양버즘나무, 은행나무 등	조팝나무, 갯버들, 무궁화, 자귀나무 등

□ 용역 결과

□ 검토 기준

- 하천에서 나무심기 및 관리에 관한 기준(2007, 국토교통부)

□ 수목조사 결과

- 키 작은 나무(1m 미만)는 나무심기 및 관리기준에 적합

- 고수부지, 비탈면에 식재된 키 큰 나무(1m 이상)는 기준에 부적합

구 분	합 계	강 남		서 초		비 고
		고수부지	비탈면	고수부지	비탈면
	6,419	1,597	3,562	418	842
고사목/전도위험 뿌리노출(1/2이상)	71	27	2	36	6	1순위
뿌리노출(1/2미만)	148	44	-	104	-	2순위
군락/국부서식	6,200	1,526	3,560	278	836	3순위

□ 수리영향 검토결과

- 제방내 수목에 의한 유수 흐름에는 큰 영향이 없으나, 홍수시 수목 주변에 국부적인 홍수위 상승 및 유속변화 예상됨

□ 결 론

- 제방내 수목이 전도 및 유실될 경우 하류 하도폐색 및 구조물 간섭 등 추가손상 유발할 수 있어 위험수목에 대한 벌개제근 등 관리 필요

□ 주요 검토의견

□ 강남구청 공원녹지과

- 위험수목 제거에는 찬성하지만, 한꺼번에 수목 제거하면 주민 및 시민단체로부터 민원 발생이 예상됨

- 2019년 태풍 ‘링링’으로 전도된 수목은 전부 제거하였고, 자체 계획을 수립하여 고사목 제거 및 전지 작업 등을 시행하고 있음

□ 서초구 물관리과

- 양재천 상류에는 수목이 많지 않아 나무를 심어달라는 민원이 있어 금년에 수목 식재 예산(5억원) 편성되어 있음

- 구청장, 민간단체, 주민들은 수목 제거에 부정적인 입장임

- 1순위 제거대상 수목(고사목, 전도 수목 등)의 처리는 가능할 것으로 판단되지만, 2~3순위 제거대상 수목을 제거하기에는 어려움이 있음

□ 서상돈 의원

- 하천은 홍수시 시민 안전을 지키기 위한 시설물로서 안전을 최우선으로 관리해야 함

- ’19년 태풍으로 많은 피해가 발생했지만, 실제적으로 홍수에 의한 수목 유실로 더욱 큰 피해가 발생할 수 있음

- “하천에서 나무심기 및 관리에 관한 기준”에 맞게 수목 관리가 되야 함

□ 하천관리과

- 하천 본연의 기능인 치수적 안전을 최우선으로 유지관리 되어야 함

- 하천내 수목 전도로 시설물 손상, 제방 안전성에 저해 및 유목에 의한 하도폐색 등으로 하천 범람의 위험이 상존하므로 위험수목 제거 필요

- 수목 제거로 민원 발생이 예상되지만, 안전이 최우선임을 강조하여 주민 및 시민단체 설득 필요

- 1순위 제거대상 수목은 금년에 제거를 하되 가능하면 우기전 제거

- 2~3순위 수목은 일시에 정비하기에 어려움이 있으므로 관리계획을 수립하여 장기적인 관점에서 정비 필요

- 주기적인 순찰 및 관리 강화가 필요하며, 수목관리에 대하여 하천관리과와 협의하여 시행

- “하천내 나무심기 및 관리에 관한 기준” 에 준하여 하천내 수목 관리토록 자치구에 공문 발송 예정임

□ 회의 결과

□ 1순위 제거대상 수목은 금년내에 제거하되 가능하면 우기전 제거

- 제거대상 수목 현장 확인 및 자체 관리예산 활용하여 제거

□ 2~3순위 제거대상 수목은 지속적인 관찰 및 선별적 제거

- 수목 관리계획 수립 및 정비대상 선별 등

- 전도 위험성 증가, 보행자 안전 위협, 유수장애 수목 등 선별 제거

□ 행정 사항

□ 회의결과에 따른 조치방안 통보(서울시 ⇒ 강남, 서초구)

□ 조치계획 수립 및 조치결과 보고(강남, 서초 ⇒ 서울시)

□ 자치구에 하천 수목관리 기준 통보 및 준수

- 하천에서 나무심기 및 관리에 관한 기준(2007, 국토교통부)

□ 외부위원 자문회의 참석수당 지급

- 100천원/명 × 1명 = 100천원(참석수당 100천원)

- 예산과목 : 물순환안전국, 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 풍수해 예방대책, 일반운영비, 사무관리비

붙 임 : 1) 참석자 서명부 1부.

2) 회의 사진 1부.

3) 보고 자료 1부.

4) 하천에서 나무심기 및 관리에 관한 기준 1부. 끝.