문서번호	급수운영과-3631
보존기간	년
결재일자	2020.3.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★주무관	급수관리팀장	급수운영과장
조승수	이일로	03/06 이용구
협 조
	주무관		서장원

확인굴착으로 발견된 노후관 조치계획 보고

(금천구 ********** 일대)

2020. 3. 5.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

확인굴착으로 발견된 노후관 조치계획 보고

금천구 관내 장기계속공사(개량 97) 중 발견된 노후관에 대하여 조치계획을 보고드림.

□ 노후관 현황

연번	위치	연장	현황		비고
1	********* * **********	******	****	**
			****	******

□ GIS 현황

******************************

□ 작업현황 사진

**********************

□ 보고내용

○ 상기위치에 확인굴착 공사로 인한 확인 결과 노후관인 회주철관(1983/CIP/Φ80mm)이 발견됨.

○ GIS도면상 노후관인 회주철관(CIP)은 적수 민원이 다수 있었고, 누수발생 소지가 있어 관개량이 시급한 실정임.

□ 조치계획

○ 해당구간은 2020년 상반기 도로관리심의회 결과 굴착 허가구간으로,

○ 공사의 시급성을 감안하여 노후관 구간 정비는 우리사업소와 계약중인 연간단가 계약업체에게 작업지시코자 합니다.

○ 공사시에는 내구성이 뛰어나고, 내식성 자재인 닥타일주철관으로 교체 정비코자 합니다.

○ 공사개요

- 공 사 명 : 노후상수도관 노후관개량

(노후관정비 D=150mm, L=210m)

- 소요예산 : 약 20,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(노후배급수관정비)

붙임  완료보고서(개량-97) 1부.  끝.