문서번호	예방과-4815
결재일자	2020.3.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
담당자	검사지도팀장	예방과장
안세민	안영대	03/09 김정용
협 조
	★검사지도팀장		최현삼

스마트 안전도시 서울
실시간 소방시설관리시스템 운영계획

2020. 3.

송파소방서

(예방과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

실시간 소방시설관리시스템 운영계획

소방시설 상시 정상작동 기반 마련을 위해 구축된「실시간 소방시설관리시스템」을 효율적으로 운영하여 소방시설 상시 정상 작동률을 높이고자 함

	Ⅰ			실시간 소방시설관리시스템 개요

□ 내    용 : 수신기에 IoT단말기를 설치하여 소방시설 작동정보를 관계인과 소방서에 실시간으로 전송하는 시스템

□ 구    성 : IoT단말기, DB서버, 상용통신망(IoT전용망)

□ 설치현황 : 29개소(운수시설, 교육연구시설, 복합건축물 등)

○ 수신기 종류별 – R형 18개소, P형 11개소

○ 업종별

운수 시설	교육 연구	업무 시설	복합 건축물	문화 집회	지하가	항공기 자동차 관련	판매 시설	공동 주택
8	5	4	2	5	1	1	1	2

※ 총 32개대상(IoT설치예정) 중 아직 미개통 및 통신망 미구축 된 대상(3개소)

- 한국문화회관, 올림픽회관(미개통)

- 송파농협건물(통신망 미구축)

	Ⅱ			운영 계획

□ 관계인 ID 등록 및 기본정보 현행화[2020.2.5.관계인ID현행화 완료]

○ 대상물별 소방안전관리자 등 관계인 ID 등록(2~3명) 및 변경 시 현행화

○ 관계인 ID 최초등록 시 시스템 교육(매뉴얼 활용) 및 개선의견 수시 청취

※ 관계인 비협조로 1인 등록 또는 등록이 불가능할 경우 해당내용 문서화(내부결재)

○ 소방안전관리자의 자격사항·경력·연령 정보 관리(119행정정보시스템 참고)

∵ 소방시설 관리와 소방안전관리자 인적특성과의 상관관계 분석자료로 활용예정

사용자 매뉴얼(시스템상 다운로드 가능)	119행정정보시스템(소방안전관리자 조회)

□ 소방시설 및 IoT단말기 이상상태 발생현황 확인·관리[수시]

○ 소방시설 이상상태 일일 관리

- 각 대상물에 대한 일일 이상상태별 발생빈도 및 지속시간 확인

→ 화재알람의 경우, 화재출동내역과 비교하여 비화재보 현황 관리

- 소방시설 이상상태를 이유로 관계인에 대한 별도의 조치(전화, 방문 등) 자제

○ IoT단말기 이상상태 일일 관리

- 즉시 확인이 필요한 이상상태(전화, 방문 등)

→ ‘신호없음’, ‘고장’, ‘24시간이상 점검중’,  ‘상용전원경보알람’

- 일반적으로 관리하는 이상상태

→ ‘IoT단말기 재부팅’, ‘예비전원이상알람’

○ 대상물 현장확인 및 컨설팅 제공[20회 이상/상반기, 성과평가 지표]

- 이상상태 발생현황에 따라 대상물별 현장확인 및 원인분석 실시

· 비화재보 발생원인, 주·지구경종 차단사유, 고장 내용 및 관계인 조치사항, 이상상태에 대한 관계인 인지도, 실시간 소방시설관리시스템 활용여부 등

- 소방시설 이상상태 통계 및 원인분석을 통해 대상별 맞춤 컨설팅 제공

※ 「스마트 안전도시 서울」협의체에서 관리상 문제점의 개선방안 공동연구

□ 대상물 현장방문 시 필수 확인(조치)사항
□ 경계구역 일람도 비치확인	□ 소방도면 확보
□ R형 수신기 기록 다운로드

	Ⅲ			행정(협조)사항

○ 현장대응단은 예방과(검사지도팀)에서 비화재보를 관리할 수 있도록 요청 시 화재기록(화재기초데이터)을 제공해 주시기 바랍니다.

별도붙임  1. 소방시설 작동상태 관리대장(서식) 1부.

2. 이상상태 관리대장 매뉴얼 1부.

3. 소방도면 우선확보 대상 1부.

4. 경계구역 일람도 예시 1부.  끝.