문서번호	환경수질과-1107
결재일자	2020.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경수질과장	운영부장
전시은	최동주	03/10 송영민

2020년 물고기 인공산란장 조성계획

2020. 3.

한강사업본부

(환경수질과)

2020년 물고기 인공산란장 조성계획

물고기 산란에 필수적인 수초가 부족한 한강에 인공 수초를 설치하여

물고기 산란장소로 조성함으로써 건강한 한강 수생태계를 유지하고자 함

Ⅰ	추 진 배 경

□ 한강은 서해안의 조수간만의 차에 의해서 수위 변화가 심하고, 유량과 유속이

빨라 물고기 산란장 및 피난처로 필수적인 수초가 자생하기 어려우며

□ 산란철을 맞은 물고기들이 상류로 향하는 과정에서 폐사하는 경우가 빈번히 발생하므로, 물고기들이 안정적으로 산란할 수 있는 인공산란장을 조성하여 물고기 폐사방지 및 건강한 어족자원을 확보하고자 함

Ⅱ	추 진 현 황

□ 2000년 : 4개소 시범설치 운영

(밤섬, 탄천, 중랑천, 반포천)

□ 2001년 : 10개소로 확대 설치

□ 2002년 ~ 2013년 : 12개소 설치․운영

(서울숲 선착장, 탄천, 한남대교, 동호대교,

원철탑, 반포천, 한강철교, 동작대교, 여의도 샛강, 밤섬 2, 선유도)

□ 2014년 : 2030 한강 자연성 회복 기본계획에 의거 기존 콘크리트 호안

자연형으로 변경․조성함에 따라 8개소로 축소 설치

□ 2015년 ~  : 어류산란 서식환경 개선된 동호대교 제외 7개소로 축소설치

※ 최근 2030 한강 자연성 회복 기본계획에 의거 자연형 호안 조성이 증가됨에

따라 서식환경이 개선된 지역을 중심으로 장기적으로 축소․설치

Ⅲ	추 진 계 획

□ 설치장소

□ 장 소 : 성수대교 하류, 탄천 합류부, 반포천 하류, 염창나들목 앞,

난지야구장 하류, 동작대교 하류, 밤섬 북단 (7개소)

□ 2019년 설치현황

성수대교 하류	잠실 탄천 합류부	반포천 하류	양화 염창나들목 앞
			인공수초 산란알
난지 야구장 하류	이촌 동작대교 하류	망원 밤섬 북단

□ 설치개요

□ 규 모 : 45m×50m×7개소

알받이 : 50m×13줄/개소 (1줄당 34가닥의 알받이를 메어 제작)

□ 설치방법 : 밧줄에 인공수초를 매달아 물속에 띄워 산란용 알받이가

일정깊이 물에 잠기는 연승수하식

□ 조성과정

- 앙카설치작업 -                 - 산란장 틀 고정 -               - 인공산란장 설치 -

* 관공선 및 각 안내센터 공무직, 기간제 근로자 활용하여 설치

□ 추진일정

□ 2020. 3. : 기보관중인 부품(알받이, 닻줄, 부이 등) 정비 및 제작․구매

□ 2020. 4(산란기 이전) : 틀, 앙카, 수초 등 인공산란장 설치

□ 2020. 5. ~ 6. (산란기간내) : 산란장 운영

□ 2020. 7.  : 산란 종료 및 시설물 철거

□ 산란장 운영

□ 물고기 산란기간 (5~6월)내 운영 및 산란장 수시 점검

□ 장마로 인한 홍수 예보시 조기 철거

□ 시설물 철거 및 보관

□ 시설물 철거

산란 종료 또는 장마로 인한 홍수 예보시 장마 시작전(6월 하순) 철거

철거한 수초 등 세척 보수 후 다음연도 재사용

□ 시설물 보관 및 노후자재 폐기

Ⅳ	소 요 예 산

□ 물고기 인공산란장 제작․구매 : 9,000천원

□ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

한강 어류․조류 서식환경 개선, 재료비

□ 인공산란장 유지관리 : 2,500천원

□ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

한강 어류․조류 서식환경 개선, 사무관리비.  끝.