문서번호	시설보수과-1264
결재일자	2020.3.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
최태석		전결 03/16 유재필
협 조
	주무관			백상용

2020년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과보고

[면목천복개구조물 등 11개 도로시설물] [국가안전대진단, 상반기 정기점검 병행]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  3

성동도로사업소

(시설보수과)

2020년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과보고

[국가안전대진단, 상반기 정기점검 병행]

우리 사업소 관리 도로시설물에 대한 해빙기 안전사고 예방대책의 일환으로 면목천복개구조물 등 11개 도로시설물에 대하여 외부전문가와 합동으로 국가안전대진단 및 상반기 정기점검과 병행하여 점검(하부공간 점용실태 포함)한 결과 보고임

Ⅰ

관 련 근 거

2020년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 계획(국가안전대진단 병행)[시설보수과-880(2020.02.20.)]

해빙기 점검시 교량 고가하부 공간점용실태 점검 실시[교량안전과-2774(2020.02.24.)]

2020년 상반기 도로시설물 정기점검 시행계획[시설보수과-851(2020.02.19.)]

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간: 2020.02.21.~03.13.

점검방법: 시설물 담당자 2인+외부전문가 1인 합동점검

점검대상(총 11개소)                                                   (단위: 개소)

종별	합 계	교량	고가	지하차도	터널	하천복개	비고
계	11	4	2	2	2	1
1종	1					1
2종	6	1	1	2	2
법정외	4	3	1

대상시설

- 1종(1개) : 면목천복개구조물

- 2종(6개) : 제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1·2지하차도

- 법외(4개): 안암교, 종암교, 서울숲다리교, 신답고가차도

지적사항: 10건(정비완료 10건)

시설물별 지적사항: 별첨 참조

하부공간 점용실태 점검(6개소-교량 4개소, 고가 2개소): 특이사항 없음

※ 이문고가차도(거주자우선주차장 활용-총 103면) 외 점용사항 없음

Ⅲ

지적사항 및 조치계획

해빙기 도로시설물 점검결과 정비완료

기 점검(정밀안전점검 등) 지적사항은 지속적으로 주의관찰 및 정비시행

붙임  결과 집계표 및 보고서 각 1부.  끝.

2020.  3.

점검자: 시설물담당자(정)   시설6급 최 태 석 (서명)

시설물담당자(부)   시설7급 백 상 용 (서명)

외부전문가  4명(안홍준, 김성기, 한삼희, 우재경)