“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울대공원장(시설과장)
(경유)
제목	재염설비 가동에 관한 안내

1. 서울대공원 시설과-2085(2020.3.12.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서는 2020년 『건강하고 맛있는 물 가이드라인』 운영 계획에 의거 수도꼭지 수질을 아래와 같이 유지하도록 노력하고 있습니다. 귀 공원의 잔류염소 농도는 수도꼭지 잔류염소 농도가 0.1 ~ 0.3mg/L를 유지되도록 공원 내 급수시설 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 2020년 건강하고 맛있는 물 가이드라인(수도꼭지)

항목	단위	먹는물 수질기준	가이드라인	설정배경
탁도	NTU	0.5 이하	0.3이하	미립 입자 제거 강화
잔류염소	mg/L	4.0 이하	0.1 ∼ 0.3	소독 냄새
pH	-	5.8 ∼ 8.5	6.5 ∼ 8.5	배관부식 영향 심미적 영향물질
철	mg/L	0.3 이하	0.05 이하	적수유발, 쇳내
구리	mg/L	1.0 이하	0.05 이하	청수 유발물질

끝.

	강남수도사업소장
주무관	이선영		수질팀장	이동조		행정지원과장	03/16 이진우
협조자
시행	행정지원과-5367	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 행정지원과 수질팀 (도곡동)	/
전화	02-3146-4746	/전송	02-3146-4779	/	amote2@seoul.go.kr	/	대시민공개