청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 3월 중 공정률 60% 이상 건축공사장 집중관리 알림

1. 관련근거

가. 예방과-1910(2020.2.10.)호 「2020년 집중 소방안전관리 대책 계획」

나. 예방과-3644(2020.3.13.)호 「코로나19 심각단계에 따른 예방업무 추진방법 조정 재강조 알림」

2. 건축공사장 화재예방을 위한 안전관리 강화와 관련하여 공정률 60% 이상 건축공사장 간부 현지방문 및 예방순찰을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 완공시 까지

나. 대    상 : 공정률 60% 이상 연면적 2천㎡이상 공사장 7개소

연번	관할	대상명	주소	면적㎡ (층수)	공정률
1	신정	코리아신탁(주) 건물	신정동 972-6	5,413 (16/2)	81%
2	목동	강완석 건물	목동 621-5외 1필지	2,872(17/1)	75%
3	신정	서울남부지방법원	신정동 313-1	8,051(10/2)	77%
4	대응단	최용성 건물	신정2동 88-27	4,699(7/2)	61%
5	대응단	이원효 건물	신정4동 887-9호	2,728(6/1)	70%
6	목동	등촌교회	목3동 626-19, 16호	5,754(4/3)	70%
7	신트리	양천도서관	신정동 1319-4 외 1필지	5,666(4/2)	60%

다. 인    원 : 센터장 및 펌프차량 승차대원

라. 내    용

1) 관리감독 책임자 안전관리 방문 간담회(매월 1회 이상) - 코로나19로 전화 지도

2) 공사장 임시 소방시설 설치・지도

※ 간이소화장치, 옥내소화전, 연결송수관 설치 등

3) 공사장 위험물 저장・취급 실태 불시 단속

4) 현지적응훈련(2천㎡이상) - 월 1회 이상 – 코로나19로 잠정 중단

5) 용접・용단 등 작업 시 사전신고 안내

※ 용접부주의, 안전수칙 위반으로 화재 시 엄정한 법집행으로 재발 방지

6) 화재예방 현수막 게첨(연면적 2천㎡이상)

7) 관리카드 및 공정표 작성 등 ※ 예정 공정표는 형식 제한 없음 => (기 실시 중)

마. 행정사항

○ 해당 안전센터장은(매월 1회 이상) 관할 건축공사장(2천㎡이상) 전화 지도, 교육 실시 후 결과를 다음과 같이 제출바랍니다.

- ****************************

☞ 코로나19 관련 예방업무 추진 시 “감염병 예방수칙 준수”

※ 예방과-3644(‘20.3.13.)호, “코로나19 심각단계에 따른 예방업무 추진방법 조정 재강조 알림” 참조

붙임  1. 건축공사장 안전관리 대상 현황(연면적 2천㎡이상)  1부.

2. 건축공사장 화재예방 안전관리 결과(서식)  1부.

3. 건축공사장 관리카드(예시)  1부.

4. 건축공사 예정 공정표(예시)  1부.

5. 건축공사장 화재예방 매뉴얼  1부.

6. 건축공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝

	예방과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	노민영		예방팀장	강광억		예방과장	03/17 강경철
협조자
시행	예방과-3787	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0676	/전송	02-2653-3119	/	n0836@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축