문서번호	교통운영과-4683
결재일자	2020.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
고광호		박성재	03/18 강진동
협 조

도로표지(도로명안내표지)문안 심의 요청 검토 보고

[노원구 동일로(태릉입구역~ 하계역)]

2020.  3.

도시교통실

(교통운영과)

도로표지(도로명 안내) 문안 심의요청 검토 보고

노원구 동일로(태릉입구역~하계역) 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의요청 건에 대한 검토 보고임.

□ 개 요

○ 요청기관 : 노원구(교통지도과–6924)

○ 요청일시 : 2020. 3. 6.

○ 요청내용

-	노원구 동일로(태릉입구역~하계역)상 18개소 기존 지점 안내표지를 도로명 안내표지로 교체에 따른 문안 심의 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 18개소(방향표지- 단면6개소, 양면12개소) 30면

동일로

태릉

입구역

하계역

□ 검토 내용 및 결과

○ 검토내용 : 도로표지규칙 등 관련 규정 적정 여부

○ 검토결과 : 붙임 참조

□ 행정사항

○ 도로표지 문안 검토결과를 노원구 교통지도과로 통보.

- 도로표지규칙 제5조에 의거 방향예고표지와 방향표지의 지명은 반드시 일치하도록 하고 있고, 또한 교차로 중심으로 각 방향별로 표기된 지명은 항상 일치하도록 되어 있는바 안내지명 선정시 준수할 것

- 기존 도로표지 철거시는 임시로 기존 도로표지의 표기내용과 동일하게 임시도로표지를 제작, 식별이 가능한 장소에 설치하여야 하며,

- 「도로표지규칙」개정(2019.8.8.)사항 준수하여 도로표지제작 및 설치 하시기 바람.〔관련공문 교통운영과-977(’19.8.12)〕

· 기본형 : 세로방향 글자크기 22cm → 24cm

· 도형식 : 세로방향 글자크기 18cm → 24cm

- 도로표지 설치가 완료되면 도로표지관리시스템(https://www. korearoadsign.go.kr)에 등록하고, 아울러 지방자치단체 합동평가 대비하여 지방행정평가정보시스템(VPS)에 실적 입력 여부를 확인하시기 바람.

-  주간선도로 위주 노선별로 추진하여 도로이용자 도로이용에 불편이 없게 추진하고,

도로표지 상단 보조표지는「도로표지 제작.설치 및 관리지침」제15조 제7항 부합되지 않은 표지판은 정비요망.

※ 붙임 문안검토 내용 중 부적정한 사항, 의문사항이 있을 경우 시공전 유선 또는     공문으로 문의

붙임 : 노원구 동일로(태릉입구역~하계역) 도로표지 문안검토 결과1부.  끝.

□ 노원구 동일로(태릉입구역~하계역) 도로표지 문안검토 결과

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		노원구 작성 문안(안)
1 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) - 회전방향 ‘태릉’ → ‘화랑대역’ 로 표기 및 갈색 바탕 삭제 ○ 도로명 화살표 앞 시도(자동차전용도로) 노선번호(61번) 표기 형태 수정 ( → )
2 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 앞면/뒷면 : 도로명 앞 일반국도 번호(3번) 표기 삭제 ○ 앞면 : 도로명 표지 상단 중앙에 노선유도표지(노선번호 61번) 표시 ○ 뒷면 : 직진방향은 ‘태릉’ → ‘화랑대역’ 표기 및 갈색 바탕 삭제
3 (상: 앞면 하: 뒷면				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 앞면/뒷면 : 도로명 앞 일반국도 번호(3번) 표기 삭제 ○ 앞면 : 직진방향은 ‘태릉’ → ‘화랑대역’ 으로 표기 ○ 뒷면 : 도로명 표지 상단 중앙에 노선유도표지(노선번호 61번) 표시

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		노원구 작성 문안(안)
4 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(지침 제5조 제1항, 규칙 제5조) ○ 앞면/뒷면 : 회전방향은 ‘태릉’ → ‘화랑대역’ 표기 및 갈색 바탕 삭제 ○ 도로명 화살표 앞 시도(자동차전용도로) 노선번호(61번) 표기 형태 수정 ( → )
5				검토결과 반영
	검토결과	○ 좌회전 방향은 ‘태릉’ → ‘화랑대역’ 표기 및 갈색 바탕 삭제 ○ 도로명 화살표 앞 시도(자동차전용도로) 노선번호(61번) 표기 형태 수정 ( → ) ○ 예고표지에서 도로 교차지점까지 실제거리(200m → 250m) 수정 표기.
6				검토결과 반영
	검토결과	○ 방향정보는 잘 알려진 지명, 시설물명 등 근거리를 선정하되 연계성 고려 선정(관리지침 제5조 제1항, 도로표지규칙 제5조) - 좌회전 방향 : ‘광운대역’ → ‘한천교사거리’으로 표기

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		노원구 작성 문안(안)
7 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 앞면 : 직진방향 ‘광운대역’ → ‘한천교사거리’으로 표기 ○ 앞면/뒷면 : 도로명 앞 일반국도번호(3번) 표기 삭제
8 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 앞면/ 뒷면 : 회전방향 ‘광운대역’ → ‘한천교사거리’으로 표기
9				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명(동일로197길) 앞 시도(자동차전용도로) 번호(61번) 표기 삭제 - To the way 개념 적용 부적정함. ○ 예고표지에서 도로 교차지점까지 실제거리(200m → 230m) 수정 표기.

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		노원구 작성 문안(안)
10				검토결과 반영
	검토결과	○ 우회전방향 ‘광운대역’ → ‘한천교사거리’으로 표기 ○ 예고표지에서 도로 교차지점까지 실제거리(200m → 220m) 수정 표기.
11 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 앞면/ 뒷면 : 도로명(동일로197길) 앞 시도(자동차전용도로) 노선번호 (61번) 표기 삭제
12 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 앞면/ 뒷면 : 도로명 앞 일반국도 번호(3번) 표기 삭제

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		노원구 작성 문안(안)
13 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명(동일로197길) 앞 시도(자동차전용도로) 번호(61번) 표기 삭제
14 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 앞면/ 뒷면 : 도로명 앞 일반국도 번호(3번) 표기 삭제
15				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명 화살표 앞 시도(자동차전용도로) 노선번호(61번) 표기 형태 수정 ( → ) ○ 직진방향 ‘의정부’ → ’중계근린공원’ 으로 표기(근거리 지명) ○ 회전방향 ‘동부간선로’ → ’동부간선도로’ 로 표기

연번	현 황			검토 개선(안)
	당초 표지 문안		노원구 작성 문안(안)
16				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명(동일로197길) 앞 시도(자동차전용도로) 번호(61번) 표기 삭제 - To the way 개념 적용 부적정함. ○ 예고표지에서 도로 교차지점까지 실제거리(200m → 520m) 수정 표기.
17 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 도로명 화살표 앞 시도(자동차전용도로) 노선번호(61번) 표기 형태 수정 ( → ) ○ 앞면 : 직진방향 ‘의정부’ → ’중계근린공원’ 으로 표기 ○ 앞면/뒷면 : 회전방향 ‘동부간선로’ → ’동부간선도로’ 로 표기
18 (상: 앞면 하: 뒷면)				검토결과 반영
				검토결과 반영
	검토결과	○ 앞면/ 뒷면 : 도로명 앞 일반국도 번호(3번) 표기 삭제 ○ 앞면/ 뒷면 : 회전방향 ‘의정부’ → ’중계근린공원’ 으로 표기 ○ 뒷면 : 직진방향 ‘동부간선로’ → ’동부간선도로’ 로 표기 ○ 뒷면 : 도로명 표지 상단 중앙에 노선유도표지(시도 자동차전용도로 61번) 표시