문서번호	도로보수과-1469
결재일자	2020.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		代하승환	03/18 이수범
협조
	주무관		이장환

도로굴착신청 현장조사서-상수8

2020. 3

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울 성동구 고산자로10길 13
	성 명		동부수도사업소(시설관리과)(최성현)
굴착 위치			동대문구 장안동 464-1
굴착 목적			제기동 635-17번지 외 8개소 배급수관 정비공사(3구간)
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계		1.2~3.5	182	427.7	상수도공사 규격(D=150mm, H=1.2m) (공사기간 : 3.23~11.30)
	아스팔트	소규모 포장	1.2	91	109.2
		절삭 포장	3.5	91	318.5
	보도
	기타
위 치 도
조사자 의견	공사기간을 11/30일 조정필요.(10/30), 관리청복구 변경필요(도로유지관리상) 2. 편도3차로중 2차로,우회전차로(장한로방향) 굴착예정. 3. 관로주변 충분한 다짐작업 및 임시포장후 차로단위포장공사 필요.

위 치 : 장한로(장한로4 ~ 장한로2길전)

D=150mm, L=91m

2020. 3. 18

보 고 자  실무관 정 원 근