문서번호	품질지도과-393
결재일자	2020.3.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
김태묵		강태근	03/18 권완택
협 조
	총무과장			김석태
	주무관			홍정표

2020년 품질관리 현장확인 기동반 점검 계획

2020. 3.

품 질 시 험 소

(품질지도과)

2020년 품질관리 현장확인 기동반 점검 계획

우리 시험소에 의뢰된 품질관리 현장확인 기동반 점검대상 공사에 대하여, 2020년도 현장점검 계획을 수립하여 부실공사 예방에 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

❍ 건설기술진흥법 제55조(건설공사의 품질관리)

❍ 서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례 제12조

(현장확인 기동반 운영)

❍ 품질시험소 활성화방안 검토보고〔부시장 방침 411호(2012.12.28)〕

※ 우리 시 발주 건설현장 “불시검사제” 확대 실시

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검기간: 2020. 3. ~ 12.

□ 점검대상: 도봉구 다목적체육센터 건립공사 외 138건

○ 우리 시 및 투자기관에서 발주하였거나, 인가·허가·승인한 건설공사

○ 자치구청장이 발주한 공사 중 기동점검을 의뢰한 건설공사

○ 도로사업소에서 발주한 포장도로 정비공사 및 아스팔트혼합물 생산

공장 점검 - 6개 도로사업소 시행 공사(12개소)

□ 점 검 자: 품질지도과 직원 2명

□ 점검방법: 주 3~4개 현장 점검 시행

□ 주요 점검내용

○ 굳지 않은 콘크리트에 관한 공기량, 슬럼프, 염화물함유량 등 시험

○ 철근, 벽돌, 블록, 방수재, 각종 마감재 등 사용자재의 적정여부

※ 시료 채취 및 적정여부 시험확인(시험수수료 면제)

○ 품질시험 및 검사의 이행여부 등

【2020년도 현장확인 기동반 점검대상 현황】

합 계	서 울 시		투 자 기 관			자치구	도로포장 및 플랜트
	도시기반 시설본부	상 수 도 사업본부	서울주택 도시공사	서울 교통공사	서울시설 관리공단
139건	57	3	24	22	2	19	12

※ 2020년 4월 이전 준공예정 공사는 제외

※ 계획수립 이후 점검의뢰 현장은 월별 점검계획에 추가하여 점검 실시

Ⅲ		점 검 기 준

□『품질관리 현장확인 기동반』활동 강화

○ 건실한 품질관리상태 유지 및 건설 품질관리의 예방적 긴장효과

유지를 위한 “불시검사제”를 지속적으로 운영.

○ 점검자재 시험결과 부적합자재에 대해서는 처리 증빙서류(반출사진

등) 확인.

○ 사회적 물의 및 감사적출 부적합 제품 등 중점관리

□ 점검 내실화 강화

○ 적절성확인 및 이행확인 점검일정과 중복되지 않도록 계획 수립 시행.

○ 짝퉁 철근 및 품질저하 레미콘 사용 등 불량 건설자재가 사용되지

않도록 품질관리 점검.

○ 자재 채취를 못하는 경우가 없도록 “건설알리미” 활용과 시행청과의 긴밀한 협조체계 통하여 자재반입 시기 예측 점검.

Ⅳ		점 검 계 획

□『품질관리 현장확인 기동반』운영계획

○ 월별 점검대상 선정

- 준공시점 및 공사진행 공정을 감안 점검실시

- 주요 골조공사 공정이 빠른 현장 순서로 점검

- 레미콘 타설 계획이 있는 현장 등

○ 운영체계

점검대상 사전조사

월별 점검대상확인

(공정표 확인)

현장 불시점검

(시료채취)

시정조치사항 통보

(품질지도과)

시정조치 결과제출

(발주부서)

□ 월별 점검계획

합 계	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
139건	9	13	14	14	15	15	18	18	15	8

Ⅴ		점검결과 조치

□ 점검결과는 발주청(인·허가청), 시공사 및 감리자에 통보

□ 부적합 자재에 대한 조치

○ 현장별 조치

- 부적합자재는 발주(인·허가) 부서장 책임하에 현장 외로 반출 조치.

- 부적합자재 반출 후 새로 반입되는 자재는 공인시험기관의 시험

결과를 현장책임자가 확인 후 반입조치.

- 상기 반출과 신규 반입에 따른 조치결과는 발주(인·허가) 부서장이 최종 확인하여 사진과 증빙서류를 첨부 1개월 이내에 시험소로 제출.

○ 대외 조치

- 부적합자재 생산업체에 대하여는 상․하반기에 국가기술표준원과 한국표준협회에 관련내용 통보.

□ 점검결과 자료 관리

○ 품질점검 결과에 대하여 품질관리시스템에 전산 입력하여 점검자료 기록관리 및 활용

Ⅵ		행 정 사 항

□『품질관리 현장확인 기동반』점검에 따른 점검차량 지원: 총무과

○ 기동반 점검차량 고정 배차: 승용차 1대

□ 포장도로 정비공사 현장 및 아스팔트혼합물 생산공장 합동점검

○ 도로관리과 점검계획에 따라 합동점검 시행(6개도로사업소)

붙임 1. 2020년도 품질관리 현장확인 기동반 점검대상(기관별) 1부.

2. 2020년도 품질관리 현장확인 기동반 월별 점검일정 1부.

3. 품질관리 현장확인 기동반 점검표 1부.