문서번호	도로보수과-1434
결재일자	2020.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		유진석	03/18 이수범
협조
	주무관		최우람

도로굴착신청 현장조사서-상수7

2020. 3

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울 성동구 고산자로10길 13
	성 명		동부수도사업소(급수운영과)(조봉구)
굴착 위치			성동구 성수동1가 710 ~ 성수동1가 658-1
굴착 목적			뚝도아리수정수센터~동아아파트간 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계		1.4~3.5	1,100	2,499	상수도공사 규격(D=600mm, H=1.8m) (공사기간 : 3.23~6.30)
	아스팔트	소규모 포장	1.4	510	714
		평삭 포장	3.5	510	1,785
	보도
	기타
위 치 도
조사자 의견	2020년 노후포장정비공사예정구간임으로 협의후 굴착필요. 2. 굴착구간이 편도3차로중 2차로 굴착 및 도로유지관리상 관리청 복구필요. 3. 관로주변 충분한 다짐작업 및 임시포장후 차로단위포장공사.

위 치 : 왕십리로(왕십리로86 ~ 왕십리로36)

d=600mm:510m

2020. 3. 17

보 고 자  실무관 정 원 근