문서번호	급수운영과-4224
결재일자	2020.3.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
송현우	서규석	이용구	03/17 박영준
협 조

계약심사 완료 및 공사시행 계획

(남부순환로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사)

2020. 3. 17.(화)

남부수도사업소

계약심사 완료 및 공사시행 계획

「남부순환로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사」에 대하여 본청 계약심사를 완료하고 심사결과에 따라 공사 시행코자 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공사위치 : 현대시장교차로 및 시흥IC일대

○ 공사기간 : 착공일로부터 187일간

○ 공사개요 : D=200~1,200㎜, L=734m 상수도관 정비공사

○ 총공사비 : ***************

- 도    급    비 : ***************

- 관    급    비 : *************

- 복구비  및 기타 : ***************

○ 관련문서 : 「남부순환로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사 계약심사 결과 통보」

‣ 본청 계약심사과-4676호(2020. 3. 16.)

□ 계약심사 결과내용

○ 계약심사 결과 금액                                         (단위 : 원)

구 분	계약심사 의뢰금액	심사결과금액	증 ․ 감
공급가액	*************	*************	***********
부 가 세	***********	***********	**********
도 급 액	*************	*************	***********

○ 주요 심사 조정 내용 및 사유

- 경비 및 제비율 조정

ㆍ휘발유 : 1,489.5원/L→1,454.7원/L(2020년 3월 서울지역 대리점 가격)

ㆍ경 유  : 1,343.9원/L→1,301.2원/L(2020년 3월 서울지역 대리점 가격)

ㆍ산업안전보건관리비 : 관급 미포함, 포함한 각각 안전관리비 대상액 요율 적용

(관급 미포함 안전관리비(재+직노) 5억이상 : 1.86% → 1.86%+5,349천원)

(관급 포함 안전관리비(재+직노+도급자관급) 5억이상 : 1.86% → 1.86%+5,349천원)

- 자재단가 조정

ㆍ산소 : 2.7원/L→1.91원/L(강관절단)

ㆍ아세틸렌 : 13,000원/kg→12,042원/kg(강관절단)

ㆍ못 : 1,306원/kg→1,093원/kg

ㆍ이형철근 13mm : 590원/kg→565원/kg

ㆍ각재(외송): 406,586원/㎡→376,675원/㎡

ㆍ중량철(고철) : -240원/kg→-254원/kg

ㆍ고재처리 스테인레스 : -1,200원/kg→-1,450원/kg

ㆍPE드럼 : 21,000원/개→14,460원/개

ㆍ교통안전표지판(삼각90 고휘도) : 90,000원/개→54,090원/개

ㆍ콘테이너(사무실) 3*6: 2,350,000원/개→ 2,059,000원/개

ㆍ콘테이너(창 고) 3*6: 2,000,000원/개→ 1,840,000원/개

ㆍ콘테이너(창 고) 3*9: 2,900,000원/개→ 2,487,000원/개

ㆍ내화전선(F-FR-8, 2C 2.5mm²): 1,555원/m→1,355원/m

- 일위대가 조정

ㆍ부단수할정자관천공분기점분기 : 품셈(토목) 6-8-5 적용

(공구손료 및 경장비(천공기 등) 기계경비는 인력품의 4%)

ㆍ하수도 복구공,: 품셈(토목) 6-6-3 적용, 절단기(40.64cm) 제외

ㆍ조명시설 제작 손료 : 내화전선 30→45m, 백열전구 및 전구소켓 10→9개

ㆍ내선전공 0.56 삭제, 잡재료비 3→2%, 품셈(토목) 6-7-4 적용

ㆍ조명시설 설치 및 철거 : 품셈(토목) 6-7-4 적용

ㆍ내선전공 0.312→0.195인, 경비로 변경

ㆍ강관부설(기계) : 품셈(토목) 6-3-1 적용

ㆍ강관 철거공(900mm,기계) : 품셈 6-3-1 적용 (수식오류 수정)

ㆍ화살나무 이식 : 품셈(공통) 4-2-3 적용(가지치기 포함으로 전정 삭제)

- 중기단가산출

ㆍ조립식 간이 흙막이[TS판넬] : 품셈(공통) 1-7-1 적용

(보통인부5~15인에 작업반장 1인) 1/10 = 0.1인

□ 계약심사 결과검토

○ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된    사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사    시방서에 역할(임무 등) 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 공사시행)

□ 공사발주 계획

○ 계약방법 : 일반경쟁입찰

○ 발주금액 : ***************

구 분	금액 (원)	비 고
총 공사비	*************
도 급 비	**************
관 급 비	*************
복구비 및 기타	*************

○ 예산과목

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비〔내용연수경과 취약관로(송배수관)정비〕

붙임  1) 계약심사 결과 공문 1부.

2) 설계내역서 1부.  끝.